Unternetzwerk definieren

#### Search Results

Search

# Unternetzwerk definieren

Mit dem Jobtyp `NET` (Unternetzwerk) können Sie ein komplettes Netzwerk als Job definieren. Dieses "Unternetzwerk" muss zuvor definiert worden sein. Es muss eine Eingabebedingung `NET-BEGIN` und eine Ausgabebedingung `NET-END` enthalten, siehe Beispiel.

Das gleiche Unternetzwerk darf in verschiedenen Jobs des Hauptnetzwerks definiert werden.

Das Unternetzwerk kann wahlweise zusammen mit dem aufrufenden Netzwerk (bzw. Job des Typs `NET`) oder zum Startzeitpunkt des Job des Typs `NET` aktiviert werden.

Für Unternetzwerke werden eigene Laufnummern vergeben.

Dieser Abschnitt behandelt folgende Themen:

- Verknüpfung mit dem Hauptnetzwerk

- Aktivierung und Ausführung von Unternetzwerken

- Einschränkungen bei Unternetzwerken

- Spezielle Angaben für die Job-Ausführung für den Jobtyp Unternetzwerk

## Verknüpfung mit dem Hauptnetzwerk

Die folgenden reservierten Bedingungen werden benutzt, um ein Unternetzwerk mit einem Hauptnetzwerk zu verknüpfen und die Verbindung zwischen dem aufrufenden Job des Typs `NET` und dem aufgerufenen Unternetzwerk zu steuern.

Reservierte Bedingung | Bedeutung
--- | ---
`NET-BEGIN` | Eingabebedingung des ersten Jobs des Unternetzwerks. Die Bedingung `NET-BEGIN` müssen Sie angeben, um das Unternetzwerk zu starten und den ersten Job des Unternetzwerks laufen zu lassen.
`NET-END` | Ausgabebedingung des letzten Jobs des Unternetzwerks. Die Bedingung `NET-END` müssen Sie angeben, um den letzten Job des Unternetzwerks laufen zu lassen und das Ende des Unternetzwerks anzuzeigen.
`NET-END-NOTOK` | Diese Bedingung ist optional. Falls diese Bedingung angegeben ist und festgestellt wird, dass sie beim Beenden des Unternetzwerk erfüllt ist, dann wird der Job vom Typ `NET` als `nicht ok beendet` behandelt. Falls die Bedingung `NET-END-NOTOK` im Unternetzwerk angegeben ist, aber `NET-END` nicht vorhanden ist, dann ändert sich der Status des Jobs vom Typ `NET` nach `Unternetzwerk läuft - Fehler angezeigt`. In diesem Fall wird die globale Nachricht `Job nicht ok beendet` übermittelt, wenn die entsprechende Option in der Funktion Globale Nachrichten für Ereignisse (siehe Systemverwaltung-Dokumentation) eingeschaltet ist. Wird die Bedingung `NET-END-NOTOK` im Unternetzwerk wieder zurückgesetzt, dann ändert sich der Status des Jobs vom Typ `NET` zurück in `Unter-NW läuft`. In diesem Fall wird die oben genannte globale Nachricht wieder übermittelt.
`NET-END-OK` | Diese Bedingung ist optional. Falls diese Bedingung mindestens ein Mal in Ihrem Unternetzwerk angegeben ist und festgestellt wird, dass sie beim Beenden des Unternetzwerks erfüllt ist, dann wird der Job vom Typ `NET` (genauer: das gesamte Unternetzwerk) als `ok beendet` behandelt. Dies hat Auswirkungen auf die Freigabe von Ressourcen, die auf der Netzwerkebene zugeordnet sind. Sie können die Ressourcenfreigabe durch Setzen dieser Bedingung erzwingen. Weitere Informationen siehe Feld Freigabe-Modus und Abschnitt Angaben zu einer vorausgesetzten Ressource ändern.

### Hinweise zur Verwendung von Unternetzwerken

1. Falls die Bedingung `NET-END-NOTOK` zusammen mit `NET-END` gefunden wird, wird der aufrufende Job auf den Status "nicht ok" gesetzt.

2. Jobs vom Typ `NET` dürfen beliebige Vorbedingungsprüfungen und Job-Ende-Aktionen haben.

3. Die Zeitplan-Parameter des Jobs vom Typ `NET` werden an das Unternetzwerk vererbt. Siehe Parameter für Job-Zeitplan-Definition definieren.

4. Der aufrufende Job eines Unternetzwerks (Job vom Typ `NET`) sollte eine eigene Symboltabellendefinition haben.

5. Sie können auch Definitionen für Jobs des Typs `NET` vornehmen, wenn Sie PF6 im Fenster Job-Definition (Master) drücken.

## Aktivierung und Ausführung von Unternetzwerken

Ein Unternetzwerk wird zusammen mit dem Hauptnetzwerk aktiviert. Für Unternetzwerke werden eigene Laufnummern vergeben.

Wenn der rufende Job vom Typ `NET` (Unternetzwerk) aus irgendwelchen Gründen zu einem temporären Dummy-Job wird, dann erfolgt keine Unternetzwerk-Aktivierung (wenn das Unternetzwerk nicht schon vorher aktiviert war).

Jobs des Unternetzwerks erhalten über vordefinierte (reservierte) Symbole die Information, welcher Job das Unternetzwerk aufgerufen hat. Eine Beschreibung der Symbole finden Sie im Abschnitt Vordefinierte Symbole für Unternetzwerke und Fehlerbehebungs-Jobs im Kapitel Symboltabellen und Symbole.

Falls das Unternetzwerk eine Standard-Symboltabelle hat, werden diese Werte in die aktive Kopie dieser Tabelle als Symbole eingetragen.

Damit kann auch über mehrere Stufen zurückverfolgt werden, von wo das Unternetzwerk aufgerufen wurde.

Wenn der Job vom Typ `NET` ablauffähig ist (alle Eingabebedingungen erfüllt), wird die Bedingung `NET-BEGIN` des Unternetzwerks gesetzt. Damit beginnt das Unternetzwerk zu arbeiten: Der Job vom Typ `NET` befindet sich jetzt im Status "in Ausführung". In diesem Zustand bleibt er solange, bis das Unternetzwerk die Bedingung `NET-END` gesetzt hat. Erst dann werden die im aufrufenden Netzwerk definierten Job-Ende-Prüfungen und -Aktionen ausgeführt.

Falls ein Ablauffehler im Unternetzwerk auftreten sollte, würde somit auch die weitere Ausführung des rufenden Netzwerkes blockiert. Wenn das Unternetzwerk die Bedingung `NET-END` bereits vor seinem eigentlichen Ende (oder gleich am Anfang) setzt, läuft das rufende Netzwerk sofort weiter, und eine parallele asynchrone Ausführung der Netzwerke ist möglich. Der Benutzer ist dann allerdings für eine eventuelle spätere Synchronisierung mit dem rufenden Netzwerk selbst verantwortlich.

#### Zeitpunkt der Aktivierung eines Unternetzwerks

Unternetzwerke können zu zwei verschiedenen Zeitpunkten aktiviert werden:

- Zum Zeitpunkt der Aktivierung des aufrufenden Netzwerks
  Das Unternetzwerk wird immer (d.h. mit dem Job des Typs `NET`) aktiviert, nachdem das rufende Netzwerk aktiviert worden ist. Die Zeitabweichung ist vom Monitor-Aktivierungszyklus abhängig. Das Unternetzwerk steht ab diesem Zeitpunkt mit Laufnummer und aktiver JCL bereit. Dies ist die Standard-Einstellung.

- Zum Start-Zeitpunkt des aufrufenden Jobs vom Typ NET
  Das Unternetzwerk wird erst aktiviert, wenn der aufrufende Job vom Typ `NET` tatsächlich gestartet wird. Man kann damit verhindern, dass ein Unternetzwerk auch dann aktiviert wird, wenn der aufrufende Job später überhaupt nicht ausgeführt wird. Zudem entzerrt man dadurch den Aufwand für Job-Aktivierungen, Laden der JCL, und verkürzt das Warten auf Vorbedingungen innerhalb des Unternetzwerks.

Der Aktivierungs-Modus für Unternetzwerke kann wie folgt definiert werden:

- als globaler Standardwert (siehe Feld Aktivierungsmodus für Unternetzwerke im Abschnitt Standardeinstellungen (2) in der Systemverwaltung-Dokumentation);

- in der Definition des rufenden Jobs vom Typ `NET` (siehe Feld Aktivierungsmodus im Abschnitt Spezielle Angaben für die Job-Ausführung für den Jobtyp Unternetzwerk).

#### Aktivierung der Symboltabellen für Unternetzwerke

Symboltabellen eines Unternetzwerks werden in folgender Reihenfolge aktiviert:

1. Aufruf-Information in die aktive Tabelle (`P-C-...`-Symbole) setzen.

2. Symboltabelle(n) aktivieren.

3. Symboländerungs-Exit ausführen.

Die Reihenfolge der Aktivierung der Symboltabellen für Unternetzwerke ist gleich der für Hauptnetzwerke.

## Einschränkungen bei Unternetzwerken

- Rekursionsprüfung

- Maximale Verschachtelungsebene

### Rekursionsprüfung

Unternetzwerke können wiederum innerhalb von Unternetzwerken aufgerufen werden. Ein Unternetzwerk darf sich jedoch nicht direkt oder in einem indirekten Kreis selbst aufrufen, weil dies zu einer unendlichen Rekursion führen würde.

Die Definition eines Netzwerks als sein eigenes Unternetzwerk ist nicht erlaubt. Wenn dies versucht wird, wird eine entsprechende Fehlermeldung ausgegeben, zum Beispiel:

- `EOR1375 - Rekursive Unternetzwerk-Definition nicht erlaubt`

- `EOR1392 - Max. Unternetzwerk Level :1: erreicht`

### Maximale Verschachtelungsebene

Die maximal unterstützte Verschachtelungsebene für Unternetzwerke ist 5.

## Spezielle Angaben für die Job-Ausführung für den Jobtyp Unternetzwerk

Dieser Abschnitt behandelt folgende Themen:

- Definition eines Unternetzwerks

- Felder: Definition eines Unternetzwerks

### Definition eines Unternetzwerks

Um ein Unternetzwerk zu definieren:

1. Bei einer Job-Definition: Drücken Sie PF8 (Net) im Fenster Job-Definition (Master).

   Bei der Definition eines aktiven Jobs: Drücken Sie PF8 (Net) im Fenster Job-Definition (aktiv).

   Das Fenster Job: Definition eines Unternetzwerks wird angezeigt (Beispiel):

       +----------------------------------------------------------------------------+
       !                                                                            !
       !                     Job: Definition eines Unternetzwerks                   |
       !                                                                            !
       !  Eigent. EXAMPLE     Netzwerk SUB-1       Job J2          Lauf             !
       !                                                                            !
       !  Beschreibung      ==> Subnet                                              !
       !  JCL-Knoten        ==> _____                                               !
       !                                                                            !
       !      Eigentuemer   des U-NW  ==> EXAMPLE___   U-NW-Zeitrahmen verw.  ==> N !
       !      Name          des U-NW  ==> __________   Aktivierungs-Modus     ==> D !
       !      Version       des U-NW  ==>              Suffix anhaengen       ==> _ !
       !      Lauf          des U-NW  ==>                                           !
       !                                                                            !
       !   Eingabebedingung des U-NW  ==> NET-BEGIN                                 !
       !   Ausgabebedingung des U-NW  ==> NET-END                                   !
       !                                                                            !
       ! Enter-PF1--------PF3--------PF5------------------------------------------- !
       !       Help       End        Save                                           !
       +----------------------------------------------------------------------------+

   Weitere Informationen siehe Felder: Definition eines Unternetzwerks.

2. Drücken Sie PF5, um die Angaben zu speichern.

### Felder: Definition eines Unternetzwerks

Feld | Bedeutung
--- | ---
Eigentümer | Eigentümer des bereits vorhandenen Unternetzwerks. Zur Auswahl können Sie ein Platzhalterzeichen verwenden.
Netzwerk | Name des bereits vorhandenen Unternetzwerks. Anmerkung Zur Auswahl können Sie ein Platzhalterzeichen verwenden.
Version des Unternetzwerks | Version des bereits vorhandenen Unternetzwerks.
U-NW-Zeitrahmen verw | Mögliche Werte:
`N` | Zeitrahmen des aufrufenden Jobs (Typ `NET`) verwenden.
`Y` | Eigene Zeitrahmen des Unternetzwerks verwenden.
Aktivierungs-Modus | Mögliche Werte:
`A` (oder leer) | Zum Zeitpunkt der Aktivierung des rufenden Jobs.
`S` | Zum Zeitpunkt des Starts des rufenden Jobs.
`D` | Globale Standardwerte verwenden. Siehe Entire Operations-Standardwerte in der Systemverwaltung-Dokumentation).
Suffix anhängen | Mögliche Werte:
Y | Suffix des aufrufenden multiplen Jobs an den Namen des Unternetzwerks anhängen. Der entstehende Name darf nicht mehr als 10 Zeichen haben.
Sonst | Der Name des aktiven Job-Netzwerks ist gleich dem Namen des Master- Job-Netzwerks. Eindeutigkeit ist durch unterschiedliche Laufnummern gegeben.
Eingabebedingung des Unternetzwerks | Standard-Eingabebedingung, die automatisch für einen Job vom Typ `NET` gesetzt wird. Weitere Informationen siehe Verknüpfung mit dem Hauptnetzwerk.
Ausgabebedingung des Unternetzwerks | Standard-Ausgabebedingung, die automatisch für einen Job vom Typ `NET` gesetzt wird. Weitere Informationen siehe Verknüpfung mit dem Hauptnetzwerk.

### On this page

- Verknüpfung mit dem Hauptnetzwerk
- Aktivierung und Ausführung von Unternetzwerken
- Einschränkungen bei Unternetzwerken
- Spezielle Angaben für die Job-Ausführung für den Jobtyp Unternetzwerk