Job-Netzwerk-Definition anlegen

#### Search Results

Search

# Job-Netzwerk-Definition anlegen

Dieser Abschnitt beschreibt, wie Sie die Definition für ein neues Job-Netzwerk anlegen. Eigentümer des Job-Netzwerks ist der Logon-Eigentümer.

Die Funktion Netzwerk-Definition enthält auf der Basismaske Pflichtfelder, die mindestens ausgefüllt werden müssen, um den Datensatz speichern und die Funktion ordnungsgemäß beenden zu können.

Darüber hinaus umfasst die Funktion Unterfunktionen mit zusätzlichen Feldern, die über PF-Tasten zugänglich sind und die Sie wahlweise schon unmittelbar nach dem Anlegen der Job-Definition oder zu einem späteren Zeitpunkt (siehe Job-Netzwerk-Definition zeigen und ändern) ausfüllen können. Die Netzwerk-Definition wird in der Master-Datenbank gespeichert.

Weitere Felder sind nach fachlich Gesichtspunkten in Unterfunktionen zusammengefasst, die Sie erst nach dem Anlegen des Datensatzes mittels Zeilenkommandos aus dem Bildschirm Netzwerk-Verwaltung aufrufen können. Siehe Zeilenkommandos: Netzwerk-Verwaltung.

Anmerkung
Alternativ können Sie eine bereits vorhandene Netzwerk-Definition als Vorlage für das neue Job-Netzwerk kopieren und an der gewünschten Stelle hinzufügen (siehe Job-Netzwerk-Definition kopieren, Job-Netzwerk-Version klonen). Danach können Sie den Datensatz anpassen, indem Sie das Zeilenkommando `M` benutzen (siehe Job-Netzwerk-Definition zeigen und ändern).

Dieser Abschnitt behandelt folgende Themen:

- Funktion Netzwerk-Definition aufrufen

- Felder: Netzwerk-Definition und Standardwerte für die Jobs

- Aufbewahrung aktiver Netzwerk-Daten

- PF-Tasten: Netzwerk-Definition

- Angaben zum Betriebssystem und umgebungsspezifische Standardvorgaben

- User-Exit zur Symboleingabe definieren

- Empfänger für netzwerkbezogene Nachrichten bestimmen

- Benutzern oder Eigentümern Zugriffsrechte für ein Netzwerk übertragen

- Ausführliche Beschreibung zu einem Netzwerk erstellen und pflegen

- Zeitplan für ein Job-Netzwerk verwalten

- Zeitplan für ein Job-Netzwerk im Kalenderformat anzeigen

Anmerkungen:

1. Ein Job-Netzwerk wird auch als "Hauptnetzwerk" bezeichnet, um es von einem einem "Unternetzwerk" zu unterscheiden, das mit einer anderen Funktion definiert wird. Siehe Unternetzwerk definieren im Abschnitt Job-Verwaltung.
2. Entire Operations gestattet umfassende Ad-hoc-Änderung von Job-Netzwerken und Jobs nach deren Aktivierung. Wie Sie einen neuen Job in einem aktiven Job-Netzwerk hinzufügen können, ist im Abschnitt Neuen Job im aktiven Job-Netzwerk anlegen beschrieben. Das Anlegen neuer aktiver Jobs bzw. das Ändern vorhandener aktiver Jobs erfolgt in der aktiven Datenbank. Diese Maßnahmen gelten nur für den aktuellen Job-Lauf, so dass alle ursprünglichen Definitionen in der Master-Datenbank davon unberührt bleiben.

## Funktion Netzwerk-Definition aufrufen

Um ein neues Job-Netzwerk anzulegen:

1. Wählen Sie im Hauptmenü die Option Netzwerk- und Job-Definition.

   Der Bildschirm Netzwerk-Verwaltung wird angezeigt.

2. Drücken Sie PF2 (Add) im Bildschirm Netzwerk-Verwaltung.

   Oder:
   Geben Sie in der Kommandozeile eines beliebigen Bildschirms folgendes Direktkommando ein:

       ADD NETWORK

   Drücken Sie Enter.

   Das Fenster Netzwerk-Definition wird angezeigt (Beispiel):

       +------------------------------------------------------------------------+
       |                                                                        |
       |                           Netzwerk-Definition                          |
       |  Eigentuemer SN         Netzwerk __________ Version __________         |
       |  Beschreibung _______________________________________________________  |
       |  Aufbewahrungszeitraum fuer Netzwerk: ____ Tage            Schleife    |
       |  Deaktivierungs-Modus fuer aktive Bedingungen: _                       |
       |                                                                        |
       |  Standardwerte fuer die Jobs                                           |
       |   Ausfueh. Knoten   146 MVS/ESA              Symboltabelle __________  |
       |   JCL Knoten        146 MVS/ESA     Symboltabellen-Version __________  |
       |   JCL Speicherart ___                  Symboltab.-Aktivierungsmodus X  |
       |                                          Fluchtzeichen Akt. @ Start $  |
       |            Jobende-Aktions-Fehler setzen 'nicht ok' Bedingungen ==> N  |
       |   Datei   ______________________________________________________       |
       |   VolSer  ______                               Passwort                |
       |                                               definiert  nein          |
       |  --PF1-----PF3-----PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10---PF11---------  |
       |    Help    End     Save  Spec  Symb  SP-UR DfJb  Copy   MsgRe          |
       +------------------------------------------------------------------------+

3. Definieren Sie das Netzwerk, indem Sie Werte in die Felder eingeben.

   Weitere Informationen siehe:

   - Felder: Netzwerk-Definition

   - PF-Tasten: Netzwerk-Definition

4. Drücken Sie PF5 (Save), um die Netzwerk-Definition zu speichern.

5. Drücken Sie PF3 (Exit), um zum Bildschirm Netzwerk-Verwaltung zurückzukehren.

   Die neue Netzwerk-Definition wird in der Master-Datenbank gespeichert und im Bildschirm Netzwerk-Verwaltung aufgelistet.

   Darüber hinaus existieren separate Unterfunktionen mit zusätzlichen Feldern, die über Zeilenkommandos zugänglich sind und die Sie wahlweise unmittelbar nach dem Anlegen der Netzwerk-Definition oder zu einem späteren Zeitpunkt ausfüllen können. Siehe Zeilenkommandos: Netzwerk-Verwaltung.

## Felder: Netzwerk-Definition und Standardwerte für die Jobs

Das Fenster Netzwerk-Definition enthält folgende Felder:

Feld | Bedeutung
--- | ---
Eigentümer | Name des Netzwerk-Eigentümers.
Netzwerk | Netzwerk-Name. Identifiziert zusammen mit dem Eigentümer-Namen eindeutig das Netzwerk in der Master-Datenbank.
Version | Netzwerk-Version. Sie können ein neues Netzwerk mit einer leeren (`unnamed`) Version oder einem alphanumerischen Versionsnamen anlegen (siehe Versionsnamen und Reservierte Versionsnamen für Netzwerke). Sie können das Fenster Netzwerk-Definition für alle zusätzlichen Versionen benutzen, die Sie bei einem existierenden Netzwerk hinzufügen wollen. Außerdem können Sie neue Netzwerk-Versionen durch Klonen eines existierenden Netzwerks anlegen. Weitere Informationen siehe Job-Netzwerk-Definition kopieren, Job-Netzwerk-Version klonen. Weitere Informationen zu Netzwerk-Versionen siehe Netzwerk-Versionen verwalten.
Beschreibung | Kurze Beschreibung des Netzwerks. Dieser Text erscheint in der Netzwerk-Liste im Bildschirm Netzwerk-Verwaltung. Eine längere Beschreibung des Netzwerks kann mit der Beschreibungsfunktion angelegt werden (siehe Abschnitt Online-Dokumentation für ein Netzwerk erstellen und pflegen).
Aufbewahrungszeitraum für Netzwerk | Siehe Aufbewahrungszeitraum für Netzwerk.
Deaktivierungs-Modus für aktive Bedingungen | Siehe Deaktivierungs-Modus für aktive Bedingungen
Schleife | Bei einer neuen Netzwerk-Definition ist dieses Feld noch nicht relevant. Beim Zeigen oder Ändern einer Netzwerk-Definition enthält es folgende Information:
`Y` | Dieses Feld enthält den Wert `Y` (Schleife vorhanden), wenn beim Verketten von Jobs eines Netzwerks über deren Ein- und Ausgabebedingungen, bzw. bei der Definition von Ein- und Ausgabebedingungen von Jobs eine Verarbeitungsschleife innerhalb des Netzwerks erkannt wurde.
`N` | Dieses Feld enthält den Wert `N` (keine Schleife vorhanden), wenn das Netzwerk keine Schleife aufweist, bzw. wenn bisher noch keine Prüfung auf Vorhandensein einer Netzwerk-Schleife durchgeführt wurde, z.B. mittels des Zeilenkommandos `H`; siehe Job-Netzwerk auf Schleifen prüfen.
Standardwerte für die Jobs | Die Eingabefelder unter dieser Überschrift dienen dazu, Standardwerte für nachfolgende neue Job-Definitionen im Netzwerk anzugeben. Jeder hier angegebene Standardwert kann auf der Job-Ebene überschrieben werden.
Ausf. Knoten | Standard-Knoten, über den Jobs innerhalb dieses Netzwerks gestartet werden. Dieser Wert kann hier geändert oder auf Job-Ebene überschrieben werden. Um die vorhandenen Knoten aufzulisten, geben Sie hier einen Stern (*) ein und drücken Enter. Wird ein gültiger Knoten angegeben, erscheint hinter der Knoten-Nummer der Betriebssystem-Typ. Um sich die Feld-Hilfe anzeigen zu lassen, geben Sie hier ein Fragezeichen (?) ein und drücken Sie Enter.
JCL-Knoten | Knoten, über den auf die JCL zugegriffen werden kann. Der Standardwert ist derselbe wie für den Ausführungsknoten. Um die vorhandenen Knoten aufzulisten, geben Sie hier einen Stern (*) ein und drücken Sie Enter. Wird ein gültiger Knoten angegeben, erscheint hinter der Knoten-Nummer der Betriebssystem-Typ.
JCL-Speicherart | Speicherart für die JCL. Siehe Liste der JCL-Speicherarten. Um die vorhandenen Speicherarten aufzulisten, geben Sie hier einen Stern (*) ein und drücken Sie Enter. Die Voreinstellung wird in neuen Job-Definitionen benutzt und kann dort überschrieben werden.
Einstellungen Symboltabellen
Symboltabelle | Standard-Symboltabelle für die Jobs im Netzwerk, die die Funktion zur dynamischen Generierung der JCL benutzen. Kann auf der Job-Ebene überschrieben werden und ist deshalb hier optional. Um die zur Verfügung stehenden Symboltabellen aufzulisten, geben Sie hier einen Stern (*) ein und drücken Sie Enter. Die ausgewählte Symboltabelle kann mit PF7 (Symb) editiert werden.
Symboltabellen-Version | In Entire Operations können Sie mehrere Versionen einer Symboltabelle verwalten. Um die existierenden Versionen einer Symboltabelle aufzulisten, geben Sie hier einen Stern (*) ein und drücken Sie Enter. Reservierte Namen:
`(none)` | Unbenannte (implizite) Version.
`(current)` | Wird durch die am gewählten Aktivierungs- bzw. Festsetzungsdatum gültige Version ersetzt.
`(nv)` | Die Version des verwendenden Netzwerks wird übernommen.
Weitere Informationen siehe Objekt-Versionierung im Dokument Konzept und Leistungsumfang.
Symboltab.-Aktivierungsmodus | Symboltabellen-Aktivierungsmodus:
`A` | Während der Netzwerkaktivierung. | Keine Symbolabfrage möglich.
`X` | Nach dem Zeitplanauszug. | Symbol-Abfrage ist möglich bei zeitplanmäßig aktivierten Netzwerken. Dies ist der Standardwert.
Fluchtzeichen
Akt. | Aktivierungsfluchtzeichen (Netzwerk-Standardwert) Dieses Fluchtzeichen ist ein Präfix für Natural-Codezeilen und -Symbole, die zur Aktivierungszeit ersetzt werden sollen. Vorsicht: Bereits vorhandene dynamische JCL könnte ungültig werden, nachdem dieses Fluchtzeichen geändert worden ist und Standardwerte auf die Jobs angewendet worden sind.
Start | Startfluchtzeichen (Netzwerk-Standardwert) Dieses Fluchtzeichen ist ein Präfix für Natural-Codezeilen und -Symbole, die zur Startzeit ersetzt werden sollen. Vorsicht: Bereits vorhandene dynamische JCL könnte ungültig werden, nachdem dieses Fluchtzeichen geändert worden ist und Standardwerte auf die Jobs angewendet worden sind.
Jobende-Aktions-Fehler setzen 'nicht ok' Bedingungen |
`Y` | Die Ausgabebedingung(en) für die Ereignisse Alle Prüfungen ok und Mindestens eine Prüfung nicht ok auf Job-Ebene wird (werden) nach Ausführung aller Job-Ende-Aktionen (einschließlich Aktions-Exits (EJA)) gesetzt. Jeder Fehler während der Ausführung der Job-Ende-Aktionen führt zum Setzen der Bedingungen, die für Mindestens eine Prüfung nicht ok definiert sind. War der Job bereits auf nicht ok gesetzt, so verbleibt er auf nicht ok, d.h. diese Definition hier hat keinen Einfluss.
Anmerkungen: Durch das Setzen dieses Kennzeichens kann sich die Durchlaufzeit von Netzwerken erhöhen, weil die Bedingungseinstellung auf die Beendigung der übrigen Job-Ende-Aktionen wartet. Die Einstellungen auf der Job-Ebene haben Vorrang vor der Einstellung auf der Netzwerk-Einstellung. Dieses Kennzeichen hat keinen Einfluss auf das Setzen/Zurücksetzen von Bedingungen auf der Ereignisebene.
`N` | Fehler in Job-Ende-Aktionen haben keinen Einfluss auf das Job-Ergebnis. Wenn das Feld leer ist, wird zur Aktivierungszeit die Definition vom Netzwerk weitervererbt. Dies ist der Standardwert.
Siehe auch Feld Jobende-Aktions-Fehler setzen 'nicht ok' Bedingungen in der Job-Definition.
Datei | Name der Datei oder Natural-Bibliothek gemäß dem Wert des Feldes JCL-Speicherart. Anmerkung: Bei BS2000 wird der Standard-Pubset entfernt, bevor die Datei gespeichert wird. Diese Maßnahme erleichtert die Migration auf einen anderen Standard-Pubset.
VolSer | Volume Serial Number-Angabe der Datei (wenn die Datei nicht katalogisiert ist).
Passwort | Passwort, wenn die im Feld Datei angegebene Datei oder Bibliothek passwortgeschützt ist.
definiert | Bei einer neuen Netzwerk-Definition ist dieses Feld noch nicht relevant. Beim Zeigen oder Ändern einer Netzwerk-Definition enthält es folgende Information:
`N` | nein | Es ist kein Passwort definiert.
`Y` | ja | Ein Passwort ist definiert.

## Aufbewahrung aktiver Netzwerk-Daten

Sie können angeben, wie lange die Daten eines aktiven Netzwerk-Laufs in der aktiven Datenbank gespeichert werden. Dazu können Sie die Optionen Aufbewahrungszeitraum für Netzwerk und Deaktivierungs-Modus für aktive Bedingungen im Fenster Netzwerk-Definition benutzen.

Die hier definierten Einstellungen haben Vorrang vor den Aufbewahrungszeiten für aktive Netzwerke bzw. aktive Bedingungen, die in den Entire Operations-Standardeinstellungen gesetzt sind. Siehe Standardeinstellungen (1) - Sprache, Format, Benutzeranwendung, Aufbewahrungszeiträume, Fluchtzeichen in der Systemverwaltung-Dokumentation.

> Aufbewahrungszeitraum für Netzwerk

>   Im Feld Tage können Sie den minimalen Zeitraum in Tagen angeben, über den Entire Operations die Daten des aktiven Netzwerks in der aktiven Datenbank aufbewahrt.

>   Es gelten folgende Regeln:

>   - Gültige Eingabewerte im Feld Tage: `1` - `9999` Tage.

>     Wird in diesem Feld kein Wert angegeben (Standardwert), so wird der Standard-Aufbewahrungszeitraum für aktive Netzwerke aus den Entire Operations-Standardeinstellungen genommen.

>   - Wenn das Netzwerk innerhalb des gegebenen Zeitraums nicht beendet ist, wird eine Warnung an die mit dem Netzwerk verknüpfte(n) Mailbox(en) geschickt.

>   - Für nicht beendete aktive Jobs bestimmen die in den Entire Operations-Standardeinstellungen festgelegten Aufbewahrungszeiträume und der in der Definition des einzelnen Netzwerks angegebene Aufbewahrungszeitraum den Aufbewahrungszeitraum folgendermaßen:

>     (Standardwert für aktive Jobs minus Standardwert für aktive Netzwerke) plus Aufbewahrungszeitraum für einzelnes Netzwerk = tatsächliche Aufbewahrungszeit

>     Beispiel: (12 Tage - 10 Tage) + 5 Tage = 7 Tage

> Deaktivierungs-Modus für aktive Bedingungen

>   Diese Option können Sie benutzen, um aktive Job-Bedingungen nach einem Netzwerk-Lauf aus der aktiven Datenbank zu entfernen.

>   Mögliche Werte:

>   `0` oder leer | Aktive Bedingungen werden nach Ablauf des Zeitraums (1 Tag oder mehrere Tage) entfernt, der als Aufbewahrungszeitraum für aktive Bedingungen in den Entire Operations-Standardeinstellungen (1) angegeben ist. Dies ist die Standardeinstellung.
>   `1` | Aktive Job-Bedingungen, die von einem Netzwerk-Lauf gesetzt wurden, werden sofort gelöscht, nachdem das Netzwerk entweder manuell oder durch eine Anwendungsprogrammierschnittstelle (API) deaktiviert wird.
>   `2` | Aktive Bedingungen, die von einem Netzwerk-Lauf gesetzt wurden, werden sofort gelöscht, nachdem das Netzwerk entweder manuell oder automatisch deaktiviert wird.

## PF-Tasten: Netzwerk-Definition

Die PF-Tasten im unteren Bereich des Fensters Netzwerk-Definition sind mit folgenden objektspezifischen Funktionen belegt:

Taste | Name | Funktion | Weitere Informationen siehe:
--- | --- | --- | ---
PF6 | Spec | Netzwerk-Standardwerte, spezielle Angaben für Betriebssysteme und umgebungsspezifische Standardvorgaben anzeigen. | Angaben zum Betriebssystem und umgebungsspezifische Standardvorgaben
PF7 | Symb | Ruft ein Fenster auf, in dem Sie eine Symboltabelle zum Anzeigen und Ändern auswählen können. | In einem Netzwerk oder Job verwendbare Symboltabellen auflisten im Abschnitt Symbole
PF8 | SP-UR | User-Exit zur Symboleingabe definieren. | User-Exit zur Symboleingabe definieren
PF9 | DfJb | Geänderte Standardwerte auf alle Jobs im Netzwerk anwenden. | Netzvorgaben auf alle Jobs im Netzwerk anwenden (Massenänderung)
PF10 | Copy | Netzwerk-Definition kopieren. | Job-Netzwerk-Definition kopieren
PF11 | MsgRe | Empfänger für eine Nachricht bestimmen. | Empfänger für netzwerkbezogene Nachrichten bestimmen

Informationen zu PF-Tasten, die mit Standard-Funktionen belegt sind, siehe Benutzung von PF-Tasten im Abschnitt Entire Operations-Bildschirme.

## Angaben zum Betriebssystem und umgebungsspezifische Standardvorgaben

#### Betriebssystem bzw. Umgebung auswählen

Um Betriebssystem bzw. Umgebung auszuwählen:

1. Drücken Sie PF6 (Spec) im Bildschirm Netzwerk-Definition (bzw. im Bildschirm Netzwerk-Änderung, wenn Sie eine bereits angelegte Job-Netzwerk-Definition ändern).

   Folgendes Fenster wird angezeigt:

       +----------------------------------------+
       !                                        !
       !  Bitte waehlen Sie das Betriebssystem  !
       !                                        !
       !           _  BS2000                    !
       !           _  z/OS                      !
       !           _  UNIX, Windows             !
       !                                        !
       !                                        !
       +----------------------------------------+

2. Markieren Sie eine der Auswahlmöglichkeiten.

   Drücken Sie Enter.

   Das Fenster Netzwerk-Standardwerte wird angezeigt.

   Beispiel für BS2000:

       +-----------------------------------------------------------------+
       !                                                                 !
       !                  Netzwerk-Standardwerte (BS2000)                !
       !                                                                 !
       !  Netzwerk B60-FLOW   Version              Eigentuemer EXAMPLE   !
       !  Beschreibung Job Flow, BS2000                                  !
       !  JCL-Knoten     194                       Ausf.Knoten   194     !
       !                                                                 !
       !  Standardwerte fuer die Jobs                                    !
       !      Fluchtz.Akt. _                  Jobstart Ben.-ID NOP_____  !
       !  Fluchtz.Jobstart _                    SYSOUT Ben.-ID ________  !
       !  Standard Ben.-ID NOP_____             SYSOUT   CatID ____      !
       !       JCL Ben.-ID ________               Job Priority ___       !
       !        Job-Klasse ________               Run Priority ___       !
       !    Account-Nummer ________                                      !
       !                                                                 !
       !  --PF1-----PF3--------PF5-------------------------------------- !
       !    Help    End        Save                                      !
       +-----------------------------------------------------------------+

   Beispiel für z/OS:

       +-----------------------------------------------------------------+
       !                                                                 !
       !                   Netzwerk-Standardwerte (z/OS)                 !
       !                                                                 !
       !  Netzwerk E60-FLOW    Version (none)      Eigentuemer EXAMPLE   !
       !  Beschreibung Job Flow, MVS                                     !
       !  JCL-Knoten     146                       Ausf.Knoten   146     !
       !                                                                 !
       !  Standardwerte fuer die Jobs                                    !
       !  Fluchtz.Akt.          _                  JCL Ben.-ID ________  !
       !  Fluchtz.Jobstart      _             Jobstart Ben.-ID ________  !
       !                                                                 !
       !                                                                 !
       !  --PF1-----PF3--------PF5-------------------------------------- !
       !    Help    End        Save                                      !
       +-----------------------------------------------------------------+

   Beispiel für UNIX/Windows:

       +-------------------------------------------------------------------+
       !                                                                   !
       !              Netzwerk-Standardwerte (UNIX, Windows)               !
       !                                                                   !
       !  Netzwerk X60-FLOW    Version (none)      Eigentuemer EXAMPLE     !
       !  Beschreibung UNIX Job Flow                                       !
       !  JCL-Knoten     146                       Ausf.Knoten   501       !
       !                                                                   !
       !  Standardwerte fuer die Jobs                                      !
       !   Fluchtz.Akt.      _                                             !
       !   Fluchtz.Jobstart  _                                             !
       !   JCL Ben.-ID       ____________________                          !
       !   JCL-Gruppe        ____________________                          !
       !                                                                   !
       !   Jobstart Ben.-ID  nop_________________                          !
       !   Jobstart-Gruppe   ____________________                          !
       !                                                                   !
       !  --PF1-----PF3--------PF5---------------------------------------  !
       !    Help    End        Save                                        !
       +-------------------------------------------------------------------+

3. Geben Sie die betriebssystemspezifischen Netzwerk-Standardwerte in die Felder ein.

   Weitere Information siehe Felder: Netzwerk-Standardwerte

4. Drücken Sie PF5 (Save), um die Eingaben zu speichern.

5. Drücken Sie PF3 (End), um die Funktion zu beenden.

### Felder: Netzwerk-Standardwerte

Feld | Beschreibung
--- | ---
JCL-Knoten | Knoten, über den auf die JCL zugegriffen werden kann. Siehe Feld JCL-Knoten.
Ausf. Knoten | Standard-Knoten, über den Jobs innerhalb dieses Netzwerks gestartet werden. Siehe Feld Ausf. Knoten.
Fluchtz.Akt. | Aktivierungsfluchtzeichen = betriebssystemspezifischer Netzwerk-Standardwert. Dieses Fluchtzeichen ist das Präfix für Natural-Codezeilen und Symbole, die zur Aktivierungszeit ersetzt werden sollen. Vorsicht Bereits vorhandene dynamische JCL könnte ungültig werden, nachdem dieses Fluchtzeichen geändert worden ist und Standardwerte auf Jobs angewendet worden sind.
Fluchtz.Jobstart | Job-Startfluchtzeichen = betriebssystem-spezifischer Netzwerk-Standardwert. Dieses Fluchtzeichen ist das Präfix für Natural-Codezeilen und Symbole, die zur Startzeit ersetzt werden sollen. Vorsicht Bereits vorhandene dynamische JCL könnte ungültig werden, nachdem dieses Fluchtzeichen geändert worden ist und Standardwerte auf Jobs angewendet worden sind.
JCL Ben.-ID | Benutzerkennung, die zum Laden der JCL benutzt werden soll.
BS2000: Falls das Feld nicht leer ist, wird die JCL unter den Rechten dieser BS2000-Benutzerkennung geladen. Sie kann durch spezifische Definitionen überschrieben werden. TSOS darf nur definiert werden, wenn der Benutzer selbst unter TSOS angemeldet ist. Standardwert: Die Benutzerkennung aus dem vollqualifizierten Dateinamen. Wenn dieses Feld in einer Job-Definition leer gelassen wird, wird bei der Aktivierung des Jobs die Standard-Benutzerkennung eingesetzt.
z/OS: Die JCL wird in z/OS durch den Entire Operations-Monitorunter den Rechten dieser Benutzerkennung geladen. Dieses Feld darf nur definiert werden, wenn Sie sich als Benutzer unter derselben Benutzerkennung beim JCL-Knoten angemeldet haben. Standardwert: Wenn dieses Feld leer gelassen wird, dann wird die Benutzerkennung der letzten Änderung als JCL-Benutzerkennung eingesetzt.
UNIX und Windows: Mit der Berechtigung dieser Benutzerkennung lädt der Entire Operations-Monitor die JCL vom Typ `TXT`.
Siehe auch Definition einer Benutzerkennung (in der Systemverwaltung-Dokumentation), Betriebssystem-Benutzerkennungen und Festsetzung einer Standard-Benutzerkennung.
Jobstart Ben.-ID | Benutzerkennung, die zum Jobstart benutzt werden soll.
BS2000: Der Entire Operations-Monitor startet Jobs in BS2000 unter dieser Benutzerkennung. In der Netzwerk-Definition ist dies ein Standardwert für die Jobs. Wenn dieses Feld in einer Job-Definition leer gelassen wird, dann wird die Standard-Benutzerkennung während der Aktivierung des Jobs eingesetzt.
z/OS: Jobs in z/OS werden unter dieser Benutzerkennung vom Entire Operations-Monitor gestartet. Sie können diese Benutzerkennung nur definieren, wenn Sie sich beim Ausführungsknoten mit derselben Benutzerkennung angemeldet haben. Standardwert: Falls dieses Feld leer gelassen wird, dann wird die Benutzerkennung der letzten Änderung als Jobstart-Benutzerkennung genommen.
UNIX und Windows: Mit der Berechtigung dieser Benutzerkennung startet der Entire Operations-Monitor das Skript oder das ausführbare Programm.
Siehe auch Definition einer Benutzerkennung (in der Systemverwaltung-Dokumentation), Betriebssystem-Benutzerkennungen und Festsetzung einer Standard-Benutzerkennung.
Felder, die nur bei BS2000 vorhanden sind:
Standard Ben.-ID | Diese Benutzerkennung ist ein Standardwert für alle Objekte, die zu diesem Job-Netzwerk oder Job gehören und die an eine Benutzerkennung gekoppelt sind.
Job-Klasse | Diese Jobklasse ist ein Standardwert für alle Jobs im Netzwerk. Sie kann durch spezifische Definitionen überschrieben werden.
Account-Nummer | Diese Account-Nummer ist ein Standardwert für die Jobstart-Benutzerkennung, die für das Job-Netzwerk definiert ist. Sie kann durch spezifische Definitionen überschrieben werden.
Job Priority | Wenn angegeben, wird diese Priorität während des Jobstarts benutzt und überschreibt eine vorher gesetzte Definition im `LOGON`-Statement. Der Standard-Wert auf Netzwerkebene wird für neue Job-Definitionen genutzt.
Run Priority | Wenn angegeben, wird diese Priorität während des Jobstarts benutzt und überschreibt eine vorher gesetzte Definition im `LOGON`-Statement Der Standard-Wert auf Netzwerkebene wird für neue Job-Definitionen genutzt.
SYSOUT Ben.-ID | Unter dieser Benutzerkennung werden interne SYSOUT-Dateien von Entire Operations angelegt. Wenn Sie hier keine Kennung angeben, wird die Jobstart-Benutzerkennung benutzt.
SYSOUT CatID | Unter dieser Katalogkennung werden interne SYSOUT-Dateien von Entire Operations angelegt. Dieses Feld ist nur dann von Bedeutung, wenn die benutzte SYSOUT-Benutzerkennung von der Jobstart-Benutzerkennung abweicht.
Felder, die nur bei UNIX und Windows vorhanden sind:
JCL-Gruppe | Dieses Feld betrifft nur UNIX (optional). Wenn dieses Feld leer gelassen wird, dann wird die Standardgruppe der UNIX-Benutzerkennung verwendet, so wie sie unter `/etc/passwd` definiert wurde. Andernfalls muss dieses Feld eine derjenigen Gruppen enthalten, die durch das UNIX-Kommando `groups` für die JCL Benutzerkennung ausgegeben werden.
Jobstart-Gruppe | Dieses Feld betrifft nur UNIX (optional). Wenn dieses Feld leer gelassen wird, dann wird die Standardgruppe der UNIX-Benutzerkennung verwendet, so wie sie unter `/etc/passwd` definiert wurde. Andernfalls muss dieses Feld eine derjenigen Gruppen enthalten, die durch das UNIX-Kommando `groups` für die JCL Benutzerkennung ausgegeben werden.

## User-Exit zur Symboleingabe definieren

Sie können die Symboltabelle für das Netzwerk bei jedem Lauf auch ohne Benutzer-Abfrage anpassen, indem Sie dazu einen User-Exit benutzen. Dieser User-Exit wird dann vom Entire Operations Monitor nach der Erzeugung der aktiven Symboltabelle, jedoch vor dem Laden der JCL ausgeführt. Falls der User-Exit fehlt oder ein Laufzeitfehler auftritt, wird die Netzwerk-Aktivierung abgebrochen und eine entsprechende Nachricht versendet.

Um einen User-Exit zur Symboleingabe in einem Job-Netzwerk zu definieren:

- Drücken Sie PF8 (SP-UR) im Fenster Netzwerk-Definition (bzw. im Fenster Netzwerk-Änderung, wenn Sie eine bereits angelegte Job-Netzwerk-Definition ändern).

  Folgendes Fenster wird angezeigt:

      +---------------------------------------------------+
      !                                                   !
      !             Exit zur Symbol-Eingabe               !
      !                                                   !
      !  Die Symbol-Eingabe fuer dieses Netzwerk          !
      !  erfolgt mit                                      !
      !        Natural Bibliothek ==> ________            !
      !                      Exit ==> ________            !
      !                                                   !
      !    Aenderung ohne Abfrage ==> _ (Y/N/B)           !
      !                                                   !
      !  PF1 Help PF3 End PF4 Edit PF5 Refr PF9 Delete    !
      +---------------------------------------------------+

Siehe auch Symboleingabe im Abschnitt Symbole.

## Empfänger für netzwerkbezogene Nachrichten bestimmen

Sie können einen oder mehrere Benutzer (Empfänger) definieren, die netzwerkbezogene Standard-Nachrichten erhalten sollen, die übermittelt werden, wenn ein angegebenes Ereignis auftritt. Dies ist insbesondere sinnvoll, um über die fehlerhafte Beendigung eines Jobs zu informieren.

Eine Nachricht auslösende Ereignisse können unter anderem sein:

- Ein Kalender, der für das nächste Jahr nicht definiert wurde.

- Ein Job-Netzwerk, das nicht ordnungsgemäß beendet wurde.

- Anforderungen für die Eingabe eines Symbols.

Der jeweilige Nachrichtentext wird automatisch vom Entire Operations-Monitor generiert.

Um eine Benutzermeldung zu einer Job-Netzwerk-Definition anzulegen:

1. Drücken Sie PF11 (MsgRe) im Fenster Netzwerk-Definition (bzw. Netzwerk-Änderung, wenn Sie eine bereits angelegte Job-Netzwerk-Definition ändern).

   Das Fenster Nachricht und Empfänger wird angezeigt.

       +------------------------------------------------------------+
       !                                                            !
       !  Eigt. EXAMPLE    Netzwerk EXAMPLE    Version (none)       !
       !    Job                                                     !
       !                                                            !
       !                Nachricht und Empfaenger                    !
       !                                                            !
       !  Text ==> (Netzwerk-bezogene Nachrichten)_______________   !
       !                                                            !
       !    an ==>    Ziel        Typ       Knoten                  !
       !              __________  ________  _____                   !
       !              __________  ________  _____                   !
       !              __________  ________  _____                   !
       !              __________  ________  _____                   !
       !              __________  ________  _____                   !
       !              __________  ________  _____                   !
       !              __________  ________  _____                   !
       !              __________  ________  _____                   !
       !                                                            !
       !  Ausfuehren, falls temp. Dummy (nur EOJ) ===> _            !
       !  Enter-PF1---PF3---------PF5--------PF9-----------------   !
       !        Help  End         Save       Delete                 !
       +------------------------------------------------------------+

   Weitere Informationen siehe Felder: Nachricht und Empfänger.

2. Drücken Sie PF5 (Save), um die Eingaben zu speichern.

   Oder:
   Drücken Sie PF9 (Delete), um alle Feldinhalte in dem Fenster löschen.

3. Drücken Sie PF3 (End), um die Funktion zu beenden.

Weitere Informationen siehe Nachricht definieren im Abschnitt Job-Ende-Prüfungen und -Aktionen.

## Benutzern oder Eigentümern Zugriffsrechte für ein Netzwerk übertragen

Ein Benutzer kann nur die Job-Netzwerke "sehen", für die er zugelassen ist. Dies sind Netzwerke,

- die zu seinem "eigenen" Eigentümer gehören.

- deren Zugriffsrechte ihm persönlich übertragen wurden.

- deren Zugriffsrechte dem Entire Operations-Eigentümer übertragen wurden, den er verwendet.

Mit dieser Funktion können Sie Benutzer oder Eigentümer dazu berechtigen, auf ein Job-Netzwerk zuzugreifen, das dem von Ihnen ausgewählten Eigentümer gehört. Dies gestattet eine Eingrenzung der Benutzer und Entire Operations-Eigentümer, die Zugriffsrechte auf ein Job-Netzwerk und die damit verbundenen Objekte haben.

Sie können mit dieser Funktion außerdem vorhandene Berechtigungen löschen.

#### Besonderheiten bei der Berechtigungsvergabe

- Benutzer, die unter dem Eigentümer SYSDBA zusammengefasst sind, haben unbegrenzten Zugriff auf alle Netzwerke im System. Für sie entfällt der in diesem Abschnitt beschriebene Vorgang der Berechtigungsvergabe.

- Zugriffsrechte von Benutzern (mit niedrigerer Einstufung als der Administrator) auf Netzwerke mit gewährtem Zugriff werden festgelegt als maximale Rechte aller Berechtigungsvergaben für diesen Benutzer und mit diesem Benutzer verknüpfte Eigentümer.

Dieser Abschnitt behandelt folgende Themen:

### Fenster Berechtigungen aufrufen

Um Benutzern oder Eigentümern Zugriffsrechte zu übertragen:

1. Geben Sie im Bildschirm Netzwerk-Verwaltung das Zeilenkommando `G` im Feld vor dem betreffenden Job-Netzwerk ein.

   Drücken Sie Enter.

2. Das Fenster Berechtigung wird angezeigt, in dem Sie Zugriffsrechte für das aktuelle Netzwerk verwalten können (Beispiel):

       +------------------------------------------+
       |                                          |
       |  Eigent. EXAMPLE    Netzwerk B60-FLOW    |
       |                      Version (unnamed)   |
       |                Berechtigung              |
       |      ------------------------------      |
       |      Kdo Typ    Name        Option       |
       |       _  Eigt.  SYSDBA____  O_____       |
       |       _  Eigt.  EXAMPLE___  O_____       |
       |       _  _____  __________  ______       |
       |       _  _____  __________  ______       |
       |       _  _____  __________  ______       |
       |       _  _____  __________  ______       |
       |       _  _____  __________  ______       |
       |       _  _____  __________  ______       |
       |       _  _____  __________  ______       |
       |       _  _____  __________  ______       |
       |      ------------------------------      |
       |       D Loeschen                         |
       |                                          |
       | Enter-PF1---PF3-----PF5-----PF7---PF8--- |
       |       Help  End     Save    Up    Down   |
       +------------------------------------------+

3. Geben Sie die Benutzerkennung oder den Eigentümer und die zu gewährende Zugriffsstufe ein.

   Weitere Informationen siehe Felder: Berechtigung.

4. Drücken Sie PF5 (Save), um die Eingaben zu speichern.

5. Sie können bis zu 30 Namen und Optionen in die Tabelle eintragen.

   Wenn das erste Fenster voll ist, können Sie PF8(Down) drücken, um das nächste Eingabe-Fenster zu erhalten.

   Drücken Sie PF7 (Up), um das vorige Eingabe-Fenster zu erhalten.

6. Drücken Sie PF5 (Save), um alle Eingaben zu speichern.

7. Drücken Sie PF3 (Exit), um die Funktion zu beenden.

   Das oder die Netzwerke erscheinen im Bildschirm Netzwerk-Verwaltung des berechtigten Benutzers, wenn dieser Entire Operations aufruft.

### Felder: Berechtigungen

Das Fenster enthält folgende Spalten und Eingabefelder:

Spalte | Beschreibung
--- | ---
Kdo | Eingabefeld für Zeilenkommando. Mögliche Option: `D` (Löschen). Siehe Zugriffsberechtigung löschen.
Typ | Gibt den zu berechtigenden Benutzertyp an. Mögliche Optionen:
Eigt. | Alle Benutzer, die mit dem aktuellen Entire Operations-Eigentümer verbunden sind, der im Feld Name angegeben ist.
Ben. | Ein definierter Benutzer.
Es genügt, wenn Sie den ersten Buchstaben `E` (für Eigentümer) oder `B` (für Benutzer) eingeben.
Name | Die Benutzerkennung des zu berechtigenden Benutzers bzw. Eigentümers. Im Falle eines Eigentümers wird die Berechtigung allen Benutzern gewährt, die mit diesem Eigentümer verknüpft sind. Geben Sie einen Stern (*) ein und drücken Enter, um sich eine Auswahlliste aller verfügbaren Benutzer und Eigentümer anzeigen zu lassen.
Option | Sicherheitsstufe der Berechtigungserteilung für den Netzwerkzugriff. Sie können mehr als eine der folgenden Optionen angeben:
`R` | Lese-Zugriff für das Netzwerk (keine Verwaltung).
`W` | Lese- und Schreib-Zugriff auf das Netzwerk (Verwaltung erlaubt, außer Job-Netzwerk-Definition löschen).
`D` | Lese-, Schreib- und Lösch-Zugriff auf das Netzwerk für den im Feld Name angegebenen Benutzer oder Eigentümer erlaubt.
`O` | Wie Option `D`. Die Berechtigung wird außerdem anderen, von dem berechtigten Benutzer möglicherweise zugelassenen Benutzern und Eigentümern erteilt.
`A` | Der Benutzer darf dieses Netzwerk aktivieren.

### Zugriffsberechtigung löschen

Um eine vorhandene Berechtigung zu löschen:

- Geben Sie im Fenster Berechtigung das Zeilenkommando `D` im Feld vor dem zu löschenden Eintrag ein.

  Drücken Sie Enter.

  Die Löschung des Eintrags erfolgt unmittelbar ohne Rückfrage.

## Ausführliche Beschreibung zu einem Netzwerk erstellen und pflegen

Wenn Sie ein Job-Netzwerk im Fenster Netzwerk-Definition definieren bzw. im Bildschirm Netzwerk-Änderung oder wenn Sie eine bereits angelegte Job-Netzwerk-Definition ändern, können Sie eine Kurzbeschreibung zu dem Job-Netzwerk eingeben (siehe Feld Beschreibung). Diese Kurzbeschreibung erscheint auch in der Liste der Job-Netzwerke im Bildschirm Netzwerk-Verwaltung.

Wenn Sie eine ausführliche Beschreibung (Online-Dokumentation) für ein Netzwerk erstellen oder pflegen möchten, müssen Sie den Entire Operations-Editor benutzen.

Um eine Online-Dokumentation für ein Job-Netzwerk zu erstellen oder zu bearbeiten:

1. Geben Sie im Bildschirm Netzwerk-Verwaltung das Zeilenkommando `P` im Feld vor dem betreffenden Job-Netzwerk ein.

   Drücken Sie Enter.

   Der Bildschirm Beschreibung editieren Nw: wird angezeigt (Beispiel):

        Beschreibung editieren Nw: E60-FLOW--------------------------- Columns 001 072
        ====>                                                       Blaettern===> CSR
        ***** ****************************** top of data *****************************
        00001 Network E60-FLOW
        00002 ----------------
        00003 This Network is just an example of 'standard' job flow for
        00004 a bigger amount of jobs.
        00005
        00006 The jobs are all defined with the Dynamic JCL Facility to allow
        00007 an easy migration to another environment.
        00008 No special end-of-job handling is defined, so that the NATURAL
        00009 OPERATIONS global defaults will be used.
        00010
        00011 Flow Diagram
        00012 ------------
        00013
        00014                               JOB-01
        00015                        +--------+--------+
        00016                        V                 V
        00017                     JOB-012           JOB-019
        00018                        V                 !
       Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12---
             Help        End         Rfind Rchan Up    Down  Impo  Left  Right Curso

   Sie können die verfügbaren Editorkommandos benutzen, um Text einzugeben oder zu ändern.

   Weitere Hinweise zur Benutzung des Editors siehe Software AG Editor-Dokumentation.

2. Drücken Sie PF3 (End), um die Eingabe zu speichern und den Editor zu verlassen.

Nachdem der Beschreibungstext eingegeben worden ist, kann er von jedem Benutzer gelesen werden, der berechtigt ist, auf die Job-Netzwerk-Definition zuzugreifen. Das vor dem Netzwerk in der Liste der Netzwerke eingegebene Zeilenkommando `P` zeigt den aktuellen Text an.

Anmerkungen:

1. Die Online-Dokumentation für ein Netzwerk können Sie auch mit der Funktion Berichte anzeigen oder drucken. Siehe Netzwerk-Beschreibung unter Bericht-Typen im Abschnitt Berichte.
2. Außerdem können Sie auch auf Job-Ebene eine Online-Dokumentation erstellen. Siehe Ausführliche Beschreibung eines Jobs im Abschnitt Job-Verwaltung.

## Zeitplan für ein Job-Netzwerk verwalten

Sie können einen Zeitplan für ein Job-Netzwerk definieren, ändern oder löschen. Dies ist eine netzwerkspezifische, explizite Liste mit Datumsangaben, die für dieses Netzwerk die Definitionen außer Kraft setzt, die global auf der Zeitplan-Ebene (siehe Zeitplan-Definition anlegen) vorgenommen worden sind.

Folgende Themen werden behandelt:

- Bildschirm Netzwerk-Zeitplan-Definition aufrufen

- Felder und Spalten: Netzwerk-Zeitplan

- Zeilenkommandos: Netzwerk-Zeitplan-Definition

- PF-Tasten: Netzwerk-Zeitplan-Definition

- Verarbeitung der Zeitrahmen-Definitionen

- Zeitrahmen für ein Netzwerk definieren, ändern oder löschen

- Mehrfache Netzwerk-Aktivierungen definieren

- Beispiele für Zeitplan-Abhängigkeiten

- Auswirkung von Zeitplanänderungen auf geplante Starts

- Geplante Starts abbrechen

- Explizite Tage auf Netzwerk-Ebene definieren

### Bildschirm Netzwerk-Zeitplan-Definition aufrufen

Um einen Zeitplan für ein Job-Netzwerk zu definieren oder zu ändern:

1. Geben Sie im Bildschirm Netzwerk-Verwaltung das Zeilenkommando `S` im Feld vor dem betreffenden Netzwerk ein.

   Drücken Sie Enter.

   Der Bildschirm Netzwerk-Zeitplan-Definition wird angezeigt (Beispiel):

        24.01.19                ***** Entire Operations *****                15:16:45
                                Netzwerk-Zeitplan-Definition
                         Eigentuemer SN          Netzwerk A-1
       -------------------------------------------------------------------------------
           Zeitplan-Eigent. ==> SN________
           Zeitplan         ==> __________    gueltig ab ==> ________ ________

              Zeitplan-         Fruehester  Spaetester Tage     Endezeit   Tage
          Kdo abhaengig         Start       Start   spaeter T           spaeter T
           _  +WW +135          14:00:00    15:00:00   ___  C   16:00:00   ___  C
           _                    22:00:00    22:30:00   ___  C   23:00:00   ___  C
           _                    16:00:00    16:30:00   ___  C   17:00:00   ___  C
           _                    ________    ________   ___  _   ________   ___  _
           _                    ________    ________   ___  _   ________   ___  _

           Anzahl Aktivierungen ==> _____  alle ==> _____ Minuten
           oder aktivieren um ==> _____ _____ _____ _____ _____
                                  _____ _____ _____ _____ _____
           Tages-Endezeit     ==> _____

       Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12---
             Help        End   ExplD Save        Sch.L Sch.M Delet             Menu

   Der Bildschirm dient zur Definition von Zeitplan-Angaben, die die Ausführungszeit des Netzwerks betreffen. Die Felder der Maske sind gruppiert und beziehen sich auf folgende Aspekte:

   - Zeitplan
     Definition des Zeitplan-Objekts, und des Beginns der Gültigkeit.

   - Zeitrahmen
     Definition der Zeitrahmen und Regeln, welcher Zeitrahmen an einem bestimmten Tag zu verwenden ist.

   - Aktivierung
     Definition der Anzahl der Aktivierungen oder der Aktivierungszeiten, falls das Netzwerk mehr als einmal pro Tag gestartet werden soll.

2. Geben Sie die gewünschten Daten in den Bildschirm ein.

   Weitere Informationen siehe:

   - Felder und Spalten: Netzwerk-Zeitplan

   - Zeilenkommandos: Netzwerk-Zeitplan-Definition

   - PF-Tasten: Netzwerk-Zeitplan-Definition

3. Drücken Sie PF5 (Save), um die Eingaben zu speichern.

4. Drücken Sie PF3 (End), um die Funktion zu beenden.

### Felder und Spalten: Netzwerk-Zeitplan

Feld bzw. Spalte | Beschreibung
--- | ---
Zeitplan-Eigent. | Eigentümer des zu verwenden Zeitplans. Verwendung von Platzhalterzeichen bei der Auswahl des Eigentümers ist möglich. Standardeinstellung: Eigentümer des Netzwerks.
Zeitplan | Name des zu verwenden Zeitplans. Der Zeitplan umfasst: eine Verknüpfung mit einem Kalender, eine Definition von Tagen, an denen das Netzwerk ausgeführt werden soll.
gültig ab | Datum und Uhrzeit, ab wann dieser Zeitplan gültig ist. Falls ein Zeitplan nicht sofort gelten soll, können Sie hier den Tag (und die Uhrzeit) des Gültigkeitsbeginns angeben. Falls Sie keine Zeit angeben, gilt der Zeitplan ab dem angegebenen Tag um `00:00`.
Kdo | Eingabefeld für Zeilenkommandos, siehe Zeilenkommandos: Netzwerk-Zeitplan-Definition.
Zeitplanabhängig | Diese Option dient zur Angabe von Tagen, an denen das Netzwerk deaktiviert ist und nicht ausgeführt wird. Siehe Zeitrahmen für ein Netzwerk definieren, ändern oder löschen.
Frühester Start | Früheste Startzeit für das Netzwerk. Kein Job in dem Netzwerk kann vor dieser Zeit gestartet werden. Die Früheste Startzeit wird bei der Berechnung der Zeitplan-Zeiten eines Netzwerkes verwendet. Siehe auch Datums- und Zeitformate und Verarbeitung der Zeitrahmen-Definitionen. Weitere Informationen siehe Mehrfache Netzwerk-Aktivierungen definieren.
Spätester Start | Späteste Startzeit für das Netzwerk. Der erste Job in dem Netzwerk muss bis zu dieser Zeit gestartet werden, andernfalls wird eine Warnmeldung übermittelt und der Job wird nicht gestartet. Siehe auch Datums- und Zeitformate und Verarbeitung der Zeitrahmen-Definitionen. Sie können die Anzahl an Werktagen oder Kalendertagen angeben, die für spätere Starts benutzt werden soll. Siehe Feld Tage später weiter unten. Weitere Informationen siehe Mehrfache Netzwerk-Aktivierungen definieren.
Endezeit | Zeitpunkt, bis zu dem der letzte Job im Netzwerk beendet sein muss. Die Endezeit wird benutzt, um die frühesten und spätesten Startzeiten für die Jobs im Netzwerk zu berechnen. Siehe auch Datums- und Zeitformate und Verarbeitung der Zeitrahmen-Definitionen. Weitere Informationen siehe Mehrfache Netzwerk-Aktivierungen definieren.
Tage später | Dieses Feld ist zu benutzen, wenn Spätester Start und/oder Endezeit mehr als 24 Stunden später liegen als Frühester Start. Gültige Werte: 1 bis 999 Tage. Standardwert für Endezeit: 2 Kalendertage später. Siehe auch Verarbeitung der Zeitrahmen-Definitionen. Anmerkung Die Entire Operations-Standardeinstellungen bieten die Möglichkeit, bei Zeitbereichen, die kein Vielfaches von 24 sind, spätere Startzeiten in der Einheit Stunden statt ganzer Tage zu definieren.
T | Gibt den Typ des Tages an:
Spalteneintrag | T
`C` (oder leer) | Kalendertag (Standardeinstellung)
`W` | Werktag, so wie in dem mit dem Zeitplan verbundenen Kalender definiert.
Anzahl Aktivierungen | Diese Option sollte nur benutzt werden, wenn das Netzwerk mehr als einmal am Tag aktiviert werden soll. In diesem Fall geben Sie die Anzahl Aktivierungen pro Tag ein. Wenn das Netzwerk nur einmal pro Zeitplan-Tag aktiviert werden soll, lassen Sie dieses Feld leer. Gültige Eingabewerte: `2` bis `999` Weitere Informationen siehe Mehrfache Netzwerk-Aktivierungen definieren.
alle ... Minuten: Wenn ein Netzwerk mehr als einmal am Tag aktiviert werden soll, können Sie das Zeitintervall zwischen zwei aufeinanderfolgenden Netzwerk-Aktivierungen (in Minuten) eingeben. Dieses Feld kann auch ohne Eingabe im FeldAnzahl Aktivierungen benutzt werden. In diesem Fall wird die resultierende Aktivierungsanzahl durch die definierte späteste Netzwerk-Startzeit limitiert. Einheit: Minuten Weitere Informationen siehe Mehrfache Netzwerk-Aktivierungen definieren.
oder aktivieren um | Alternativ zur Eingabe im Feld Anzahl Aktivierungen können Sie in diesem Feld bis zu 10 Aktivierungszeiten eingeben. Format: HH:MM oder HHMM oder HH Beispiele: `20:11`, `1314`, `18` Anmerkung Wenn Aktivierungszeiten für ein Netzwerk definiert sind, werden die jobspezifischen Zeitrahmen so angepasst, dass sie in den Netzwerk-Zeitplan passen. Weitere Informationen siehe Mehrfache Netzwerk-Aktivierungen definieren.
Tages-Endezeit | Wenn eine Tages-Endezeit definiert ist, werden die Endezeiten mehrfacher Aktivierung (alle ... Minuten oder oder aktivieren um) auf diese Zeit am Tag der Aktivierung limitiert. Wenn für eine periodische Aktivierung mehrere Tage benötigt werden, dann werden diese Aktivierungen zum definierten frühesten Start am nächsten Tag fortgesetzt. Format: HH:MM Weitere Informationen siehe Mehrfache Netzwerk-Aktivierungen definieren.

### Zeilenkommandos: Netzwerk-Zeitplan-Definition

Mit den im unteren Bereich des Bildschirms Netzwerk-Zeitplan-Definition angezeigten Zeilenkommandos können Sie folgende Funktionen ausführen:

Kdo | Funktion | Weitere Informationen siehe:
--- | --- | ---
D | Markierte Zeitrahmen-Definitionszeile löschen. | -
I | Neue Zeitrahmen-Definitionszeile vor der aktuellen Zeile einfügen. | -
M | Zeitrahmenabhängigkeit hinzufügen oder ändern. Unterschiedliche, vom momentanen Datum abhängige Ausführung eines Job-Netzwerkes festlegen. | Zeitplanabhängigkeit für Zeitrahmen hinzufügen oder ändern

### PF-Tasten: Netzwerk-Zeitplan-Definition

Die PF-Tasten im unteren Bereich des Bildschirms Netzwerk-Zeitplan-Definition sind mit folgenden objektspezifischen Funktionen belegt:

Taste | Name | Funktion | Weitere Informationen siehe:
--- | --- | --- | ---
PF4 | Explicit Dates | Definition expliziter Ausführungsdaten auf der Netzwerk-Ebene. | Explizite Tage auf Netzwerk-Ebene definieren
PF7 | Sch.L | Zeitplan-Anzeige des zugeordneten Zeitplans im Halbjahres-Kalenderformat. | -
PF8 | Sch.M | Zeitplan-Änderung. Ruft die Master-Zeitplan-Definition des definierten Zeitplans auf. | Bildschirm Zeitplan-Definition
PF9 | Delete | Löscht alle Feldinhalte auf dem Bildschirm. | -

Informationen zu PF-Tasten, die mit Standard-Funktionen belegt sind, siehe Benutzung von PF-Tasten im Abschnitt Entire Operations-Bildschirme.

### Verarbeitung der Zeitrahmen-Definitionen

Die im Folgenden beschriebenen Regeln und Verfahren gelten beim Angeben von Zeitrahmen für einen Zeitplan auf Netzwerk- bzw. Jobebene in den Funktionen Netzwerk-Zeitplan, Zeitplan-Parameter für Job-Definitionen bzw. Zeitpläne für aktive Jobs.

- Hierarchische Reihenfolge
- Änderungen an Zeitrahmen aktiver Jobs
- Regeln zur Zeitrahmenauswahl für ein Netzwerk
- Regeln für Start-/Endezeiten- und Tage-später-Angaben in Zeitrahmen-Definitionen

#### Hierarchische Reihenfolge

Zeitrahmen, die auf Job-Ebene definiert sind, setzen die auf Netzwerk-Ebene vorhandenen Zeitrahmendefinitionen für den betreffenden Job außer Kraft. Falls auf Job-Ebene keine Zeitrahmen definiert sind, gelten die Standardeinstellungen des Job-Netzwerks.

#### Änderungen an Zeitrahmen aktiver Jobs

Alle Änderungen an Zeitrahmen aktiver Jobs betreffen nur die aktive Datenbank und den aktuellen Joblauf. Die in der Job-Definition angegebenen Zeitrahmen bleiben unverändert.

#### Regeln zur Zeitrahmenauswahl für ein Netzwerk

Die Auswahl von Zeitrahmen erfolgt nach folgenden Regeln:

- Eine Zeile, bei der keine Zeitrahmenabhängigkeit eingetragen ist (leer), wird immer angewendet, wenn keine Zeitplanabhängigkeit zu dem Netzwerk-Startdatum passt.

- Für jede Zeile wird von oben nach unten eine Zeitplan-Abhängigkeitsbedingung auf das Netzwerk-Startdatum angewendet, und wenn die Bedingung erfüllt ist, werden die betreffenden Zeitrahmenwerte für das aktive Netzwerk verwendet.

  Beispiel: Die Definition `+CW+3` bedeutet, dass diese Definition angewendet wird, wenn das Netzwerk am Mittwoch gestartet wird. `-CW+3` bedeutet, dass diese Definition angewendet wird, wenn das Netzwerk an allen anderen Wochentagen außer Mittwoch gestartet wird.

- Wenn keine der definierten Zeilen ausgewählt wird, gilt die Standard-Zeitrahmenhandhabung.

#### Regeln für Start-/Endezeiten- und Tage-später-Angaben in Zeitrahmen-Definitionen

1. Wenn sowohl das Feld Spätester Start oder Endezeit oder Endezeit als auch das Feld Tage später leer sind, gelten die Standardeinstellungen, die im Bildschirm Standardeinstellungen (2) im Feld Standardwert für den spät. Start nach dem früh. Start und Standardwert für die Endezeit nach dem früh. Start angegeben sind (siehe Standardeinstellungen in der Systemverwaltung-Dokumentation).

2. Wenn Spätester Start oder Endezeit oder Endezeit gegeben sind und Tage später leer ist, dann wird Tage später automatisch so wie zuvor beschrieben gefüllt.

3. Wenn die oben aufgeführten Regeln angewendet werden und das Feld Tage später von Spätester Start oder Endezeit oder Endezeit größer als `999` wird, bleibt es leer und es wird eine Fehlermeldung ausgegeben.

4. Wenn der Wert im Feld Spätester Start oder Endezeit oder Endezeit vor frühester Start liegt und deren Felder Tage später leer sind, dann wird der Wert in Tage später von frühester Start (oder, falls nötig, der darauf folgende Tag) für die Felder Tage später der Felder Spätester Start oder Endezeit oder Endezeit verwendet.

5. Wenn Endezeit vor frühester Start liegt und Tage später leer ist, dann wird Tage später auf `1` gesetzt, damit diese Zeit auf die früheste Startzeit folgt.

### Zeitrahmen für ein Netzwerk definieren, ändern oder löschen

- Zeitplanabhängigkeit für Zeitrahmen hinzufügen oder ändern
- Felder: Zeitplan-Abhängigkeit für Zeitrahmen
- Spezielle PF-Taste: Zeitplan-Abhängigkeit für Zeitrahmen

#### Zeitplanabhängigkeit für Zeitrahmen hinzufügen oder ändern

Sie können definieren, dass Job-Aktivierungen oder die Verwendung von Eingabebedingungen nur an Tagen gültig sind (und geprüft werden), die als reales Datum oder als Datum im Kalender oder im Zeitplan definiert sind. Zweck: Unterschiedliche, vom momentanen Datum abhängige Ausführung eines Job-Netzwerkes.

Um das Fenster zum Ändern der Zeitplanabhängigkeit aufzurufen:

- Geben Sie im Bildschirm Netzwerk-Zeitplan-Definition das Zeilenkommando `M` im Feld vor der Zeile ein, in der Sie eine Zeitplanabhängigkeit hinzufügen oder ändern möchten.

  Drücken Sie Enter.

  Folgendes Fenster wird angezeigt (Beispiel):

      +---------------------------------------------------------------+
      |                                                               |
      |        Zeitplan-Abhaengigkeit fuer Zeitrahmen                 |
      |                                                               |
      |  Eigentuemer EXAMPLE      Job                                 |
      |  Netzwerk    B60-FLOW     Bedingung                           |
      |                                                               |
      |  Zeitrahmen wird an diesem(+)/allen anderen(-) Tagen verw.,   |
      |  wenn das Ausfuehrungsdatum die folgende Position im          |
      |  Zeitplan oder Kalender hat:       Zeitplan-Verwendung ==> _  |
      |                                                               |
      |   Verwendung ==> +  + nur                - mit Ausnahme von   |
      |                     A auch nach Feiertag B auch vor Feiertag  |
      |          Typ ==> W  H ist Feiertag  X ist Werktag             |
      |                     C Kalendertag   W Werktag  S Zeitplantag  |
      |   in Periode ==> M  W Woche         M Monat    Y Z Jahr       |
      |  an Position ==> 24__                                         |
      |   oder Monat ==> __ Tag ==> __                                |
      |  ----PF1------PF3---------PF5------------------PF9----------- |
      |      Help     End         Save                 Delete         |
      +---------------------------------------------------------------+

Weitere Informationen siehe Felder: Zeitplan-Abhängigkeit für Zeitrahmen

#### Felder: Zeitplan-Abhängigkeit für Zeitrahmen

Feld | Bedeutung
--- | ---
Zeitplan-Verwendung | Mögliche Werte:
leer | Der Zeitplan des aktuellen Netzwerks wird geprüft (Standardeinstellung). Diese Einstellung wird bei Jobs in Hauptnetzwerken empfohlen.
`T` | Der Zeitplan des obersten Netzwerks, das den Job aufruft, wird geprüft. Diese Einstellung wird bei Jobs in Unternetzwerken empfohlen.
Verwendung (nur oder mit Ausnahme von) | Mögliche Werte:
`+` | Bei einem Job oder einer Bedingung: Der Job bzw. die Bedingung wird nur aktiviert, wenn das Ausführungsdatum den Kriterien entspricht, die im Feld Typ, in Periode (Zeitraum) und an Position eingetragen sind.
Bei einem Netzwerk: Das Objekt ist nur gültig für Zeitplantage, die den folgenden Definitionen entspricht.
`A` | Wie `+`, aber der erste Arbeitstag nach einem andernfalls übereinstimmenden Feiertag ist ebenso gültig.
`B` | Wie `+`, aber der letzte Arbeitstag vor einem andernfalls übereinstimmenden Feiertag ist ebenso gültig.
`-` | Bei einem Job oder einer Bedingung: Der Job bzw. die Bedingung wird aktiviert, außer das Ausführungsdatum entspricht den Kriterien, die im Feld Typ, in Periode und an Position eingetragen sind.
Bei einem Netzwerk: Das Objekt ist gültig für alle Zeitplantage, außer wenn sie den folgenden Definitionen entsprechen.
Typ | Mögliche Werte:
`H` | Jeder Feiertag (keine Perioden- und/oder Positionsangabe erforderlich) . Die relative Position zum Feiertag kann angegeben werden.
`X` | Jeder Arbeitstag (keine Perioden- und/oder Positionsangabe erforderlich) . Die relative Position zum Arbeitstag kann angegeben werden.
`C` | Kalendertag innerhalb der definierten Periode. Eine relative Position bezieht sich auf die reale Kalenderperiode.
`W` | Arbeitstag innerhalb der definierten Periode. Eine relative Position bezieht sich auf die Arbeitstage in der Periode.
`S` | Zeitplantag innerhalb der definierten Periode. Eine relative Position bezieht sich auf die Zeitplantage in der Periode.
in Periode | Mögliche Werte:
`W` | Aktuelle Woche.
`M` | Aktueller Monat.
`Y` | Aktuelles Jahr, mit relativer Position.
`Z` | Aktuelles Jahr, mit expliziter Angabe von Monat und Tag (keine Positionsangabe erforderlich). Gilt nur, wenn im Feld Typ der Wert `C` angegeben ist.
an Position | Zeitplanabhängige Position. Die Position innerhalb der der definierten Periode, abhängig vom angegebenen Typ. Nicht erforderlich bei Typ `C` in Kombination mit Periode `Z`. Positive Werte (`+`) beziehen sich auf den Anfang der Periode, negative Werte (`-`) beziehen sich auf das Ende der Periode. Beim Typ `H` und `X` ist das die Tagesdifferenz. Gültige Wertebereiche: Für eine Woche: `-7` bis `-1` und `+1` bis `+7` Für einen Monat: `-31` bis `-1` und `+1` bis `+31` Für ein Jahr: `-366` bis `-1` und `+1` bis `+366` Der Wert (`0`) oder keine Wert wird nur akzeptiert (oder ignoriert), falls für den angegebenen Typ nicht erforderlich. Anmerkung Sie können bis zu 3 Tage für die Periode "Woche" angeben. Beispiel: Die Angabe `24` entspricht Dienstag und Donnerstag. Siehe auch Beispiele für Zeitplan-Abhängigkeitsdefinitionen.
oder Monat | (Gilt nur bei `Periode Z` und Tag.) Fester Monat (1 - 12) des Jahres.
Tag | (Gilt nur bei `Periode Z` und oder Monat.) Fester Tag (1 - 31) des angegebenen Monats.

#### Spezielle PF-Taste: Zeitplan-Abhängigkeit für Zeitrahmen

Taste | Name | Funktion
--- | --- | ---
PF9 | Delete | Löscht alle Feldinhalte auf dem Schirm. Die Löschung muss in einem Fenster durch Eingabe von `Y` (ja) und Drücken von Enter bestätigt werden.

### Mehrfache Netzwerk-Aktivierungen definieren

Siehe können Netzwerkaktivierungen mehrere Male wiederholen.

Anmerkung
Falls für ein Netzwerk bereits Aktivierungszeiten definiert sind, werden die jobspezifischen Zeitrahmen so angepasst, dass sie in den Zeitrahmen des Netzwerks passen.

Um mehrfache Netzwerk-Aktivierungen zu definieren:

Die vollständigen Beschreibungen der in dieser Anleitung genannten und verlinkten Felder befinden sich im Abschnitt Felder und Spalten: Netzwerk-Zeitplan.

1. Geben Sie im Bildschirm Netzwerk-Zeitplan-Definition eine oder beide der folgenden Angaben ein (oder ersetzen Sie schon vorhandene Werte).

   - Geben Sie im Feld Anzahl Aktivierungen die gewünschte Anzahl ein.

   - Geben Sie im Feld alle ... Minuten das Zeitintervall ein, das für die Aktivierung benutzt werden soll.

   Oder:
   Geben Sie im Bildschirm Netzwerk-Zeitplan-Definition Folgendes ein:

   - Geben Sie im Feld oder aktivieren um eine oder mehrere Aktivierungszeiten ein, die für die Netzwerk-Aktivierung benutzt werden sollen.

2. Falls erforderlich, können Sie im Feld Tages-Endezeit ein Zeit-Limit für die Aktivierung eingeben.

3. Drücken Sie PF5 (Save), um die Eingaben zu speichern.

Die Regeln, die bei der Definition von mehrfachen Netzwerk-Aktivierungen gelten, sind in den folgenden Abschnitten enthalten:

- Aktivierungsende
- Zeitrahmen-Berechnung für mehrfache Aktivierungen

#### Aktivierungsende

Mehrfache Aktivierungen werden begrenzt

- durch die definierte Anzahl an Aktivierungen, falls größer als Null. Der definierte späteste Start und die definierte Endezeit haben keine Auswirkung darauf.

- durch das Ende des Zeitplan-Tages,

- durch den spätesten Start,

und zwar abhängig davon, was zuerst vorkommt.

#### Zeitrahmen-Berechnung für mehrfache Aktivierungen

Folgendes gilt, wenn der Wert sowohl im Feld Anzahl Aktivierungen (`na`) als auch im Feld Akt. alle ... Minuten (`em`) nicht Null ist:

- Die späteste Startzeit eines Zeitrahmens (`tf_latest_start`) wird interpretiert als die späteste Startzeit der ersten mehrfachen Aktivierung.

- Für Aktivierung `1 <= n <= na`, wird die späteste Startzeit der spezifischen Aktvierung auf `tf_latest_start + (n - 1) * em` gesetzt.

- Die Endezeit bei mehrfachen Aktivierungen (`mae`) wird berechnet als `mae = schedule_date + tf_latest_start + (na * em)`.

Wenn die Endezeit bei mehrfachen Aktivierungen (`mae`) nach der definierten Endezeit eines Zeitrahmens liegt, wird sie auf die Endezeit des Zeitrahmens gesetzt.

Wenn die Endezeit bei mehrfachen Aktivierungen (`mae`) nach der definierten Endezeit des Zeitplan-Tages liegt, wird sie auf das Ende des Zeitplan-Tages gelegt.

Anmerkung
Ein Netzwerk wird nicht mehr als "schon aktiviert am heutigen Tag" behandelt, wenn eine Mehrfachaktivierung am Tag zuvor vorgenommen wurde, deren Läufe nach Mitternacht ausgeführt wurden. In diesem Fall werden die automatischen Aktivierungen (bedingt durch den Zeitplan) durch die Prüfung auf "Aktivierung am aktuellen Tag" nicht verhindert.

### Beispiele für Zeitplan-Abhängigkeiten

Die folgende Tabelle zeigt einige Beispiel-Kombinationen für die Tagesberechnung.

Typ | Periode | Position oder Monat/Tag | Errechneter Tag
--- | --- | --- | ---
`C` | `W` | `+2` | Dienstag
`-1` | Sonntag
`M` | `+1` | 01
`-1` | 28 ... 31
`Y` | `+1` | 01. Januar
`-3` | 29. Dezember
`Z` | Monat: `4`, Tag: `9` | 09. April (jährlich, einschließlich Schaltjahre)
`W` | `M` | `-1` | Letzter Werktag des Monats
`234` | Zweiter, dritter und vierter Werktag des Monats
`H` | nicht zutreffend | `+1` | Tag nach einem Feiertag

### Auswirkung von Zeitplanänderungen auf geplante Starts

Im Bildschirm Entire Operations Standardwerte kann der Systemadministrator angeben, dass Netzwerk-Zeitpläne einige Tage vor dem Netzwerk-Start extrahiert werden können. Diese geplanten Starts werden durch Aktivierungsaufträge dargestellt, die schon eine Laufnummer haben.

Falls Ihre Zeitplanänderung Auswirkung auf geplante Starts hat, können Sie die Starts abbrechen oder sie aktiv halten. Das folgende Fenster wird angezeigt (Beispiel):

    +---------------------------------------------------+
    |                                                   |
    |    Eigentuemer EXAMPLE     Zeitplan WORKDAY       |
    |    Eigentuemer EXAMPLE     Netzwerk B60-FLOW      |
    |                                                   |
    |    Die folgenden geplanten Aktivierungen wuerden  |
    |    durch Ihre Zeitplan-Aenderung geloescht:       |
    |                                                   |
    |            Datum    Zeit         Lauf             |
    |            31.01.18 07:30        2692             |
    |            01.02.18 07:30        2693             |
    |                                                   |
    |                                                   |
    |                                                   |
    |                                                   |
    |                                                   |
    |                                                   |
    |                                                   |
    |                                                   |
    |  ------------------------------------------------ |
    |  PF1 Hilfe PF5 Sichtbare Aktivierungen loeschen   |
    |  PF6 Nicht loeschen PF9 Alle betroffenen loeschen |
    +---------------------------------------------------+

Nach einer Zeitplan-Änderung scheinen einige geplante Aktivierungen überflüssig zu sein. Sie können hier durch Drücken der entsprechenden Funktionstaste entscheiden, wie mit diesen Aktivierungen verfahren werden soll:

Taste | Name | Funktion | Weitere Informationen siehe:
--- | --- | --- | ---
PF5 | Löschen | Alle in dem Fenster aufgelisteten Starts abbrechen. Für jeden abzubrechenden Start erscheint ein Fenster, in dem Sie den Abbruch bestätigen müssen. | Geplante Starts abbrechen
PF6 | Nicht löschen | Alle aufgelisteten Starts werden aktiv gehalten, ohne Rücksicht auf die Zeitplanänderungen. | -
PF9 | Alle betroffenen löschen | Alle Aktivierungen löschen, die durch die Zeitplan-Änderung überflüssig werden. |

### Geplante Starts abbrechen

Um einen oder mehrere der geplante Starts abzubrechen:

1. Drücken Sie PF5 (Loeschen).

   Ein Bestätigungsfenster erscheint für jeden abzubrechenden Start (Beispiel):

       +----------------------------------------------+
       !                                              !
       !  Bitte bestaetigen Sie                       !
       !  Aktivierungs-Abbruch von NET01-517 (4921    !
       !  durch Eingabe von NET01-517                 !
       !                ==> ________________________  !
       !  PF3 End                                     !
       +----------------------------------------------+

2. Geben Sie den Namen des Netzwerks ein.

   Drücken Sie Enter, um die Löschung zu bestätigen.

3. Drücken Sie PF3 (End), um die Funktion zu beenden.

### Explizite Tage auf Netzwerk-Ebene definieren

Sie können auf Netzwerk-Ebene explizite Zeitplan-Tage definieren, an denen das Netzwerk auszuführen ist oder nicht. Hier definierte Tage sind Netzwerk-spezifisch (im Gegensatz zu Zeitplan-Definitionen, die alle verwendenden Netzwerke betreffen).

Anmerkungen:

1. Jede mit dieser Funktion vorgenommene Änderung hat zur Folge, dass der aktuelle Zeitplan des Netzwerks neu berechnet wird.
2. Explizite Tage setzen alle Definitionen außer Kraft, die in einem oder mehreren mit dem Netzwerk verbundenen Zeitplänen vorhanden sind.
3. Löschungen geplanter Aktivierung können Folge haben, dass der Tag der Löschung zu den auszuschließenden Tagen in der Tabelle hinzugefügt wird (z.B. `29.01.19-`). Dadurch soll vermieden werden, dass das Netzwerk an diesem Tag wieder aktiviert wird. (Explizit auszuschließende Tage werden implizit durch die Funktion Netzwerk-Aktivierung abbrechen gesetzt.)

Um explizite Tage auf Netzwerk-Ebene zu definieren:

1. Drücken Sie PF4 im Bildschirm Netzwerk-Zeitplan-Definition.

   Der Bildschirm Netzwerk-Zeitplan - Explizite Tage wird angezeigt (Beispiel):

        28.01.19                ***** Entire Operations *****                11:26:50
        Eigent. EXAMPLE      Netzwerk-Zeitplan - Explizite Tage    Netzwerk B60-FLOW
       -------------------------------------------------------------------------------

        Explizite Tage:
         03.10.18-  29.01.19-  _________  _________  _________  _________  _________
         _________  _________  _________  _________  _________  _________  _________
         _________  _________  _________  _________  _________  _________  _________
         _________  _________  _________  _________  _________  _________  _________

       Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12---
             Help        End         Save                    Reset

2. Geben Sie in den Feldern der Tabelle Explizite Tage: die Tage in Ihrem aktuellen Datumsformat ein. Fügen Sie ein Minuszeichen hinzu, wenn ein Datum ausgeschlossen werden soll.

   Beispiel: `13.03.18-` und `14.03.18-`

3. Durch Drücken von PF9 (Reset) können Sie alle Feldeingaben auf dem gesamten Bildschirm zurücksetzen (leere Felder).

4. Drücken Sie PF5 (Save), um die Eingaben zu speichern.

5. Drücken Sie PF3 (End), um die Funktion zu beenden und zum Bildschirm Netzwerk-Zeitplan-Definition zurückzukehren.

Anmerkung
Änderungen auf diesem Bildschirm haben zur Folge, dass der aktuelle Zeitplan des Netzwerks neu berechnet wird.

#### Felder: Netzwerk-Zeitplan - Explizite Tage

Feld | Beschreibung
--- | ---
Explizite Tage | Eine Liste mit expliziten Daten im Datumsformat, das in den Entire Operations-Standardvorgaben festgelegt wurde. Siehe Datumsformat im Abschnitt Entire Operations-Standardwerte in der Systemverwaltung-Dokumentation. Folgende Kennzeichen können an ein Datum angehängt werden:
- | Tag ausschließen.
A | Nächster Werktag, falls kein Werktag.
B | Voriger Werktag, falls kein Werktag.
Beispiel: `03.02.18-` Wenn hinter dem Datum ein Minuszeichen steht, bedeutet dies, dass das Datum aus dem Zeitplan ausgeschlossen wird.

#### PF-Tasten: Netzwerk-Zeitplan - Explizite Tage

Die PF-Tasten im unteren Bereich des Bildschirms Netzwerk-Zeitplan - Explizite Tage sind mit folgenden objektspezifischen Funktionen belegt:

Taste | Name | Funktion
--- | --- | ---
PF9 | Reset | Alle Definitionen zurücksetzen (Feldinhalte löschen).

Informationen zu PF-Tasten, die mit Standard-Funktionen belegt sind, siehe Benutzung von PF-Tasten im Abschnitt Entire Operations-Bildschirme.

## Zeitplan für ein Job-Netzwerk im Kalenderformat anzeigen

Diese Funktion zeigt den Zeitplan für eine zuvor markierte Job-Netzwerk-Definition an.

Um einen definierten Zeitplan im Kalenderformat für ein Job-Netzwerk-Definition anzuzeigen:

1. Wählen Sie im Hauptmenü die Option Netzwerk- und Job-Definition.

   Der Bildschirm Netzwerk-Verwaltung wird angezeigt.

2. Geben Sie im Feld Kdo vor der betreffenden Job-Netzwerk-Definition das Zeilenkommando `W` ein.

   Drücken Sie Enter.

   Der Bildschirm Netzwerk-Zeitplan wird angezeigt (Beispiel):

        06.08.19                ***** Entire Operations *****                11:23:30
        Eigent. EXAMPLE    Netzwerk-Zeitplan B60-FLOW   Jahr 2019  Kalender C-WORKDAY

                        Juli                 August               September
        Montag       1  8  . 22 29           5 12 19 26           2  9 16 23 30
        Dienstag     2  9  . 23 30           6 13 20 27           3 10 17 24
        Mittwoch     3 10 17 24 31           7 14 21 28           4 11 18 25
        Donnerstag   4 11 18 25           1  8 15 22 29           5 12 19 26
        Freitag      5 12 19 26           2  9 16 23 30           6 13 20 27
        Samstag      .  .  .  .           .  .  .  .  .           .  .  .  .
        Sonntag      .  .  .  .           .  .  .  .           .  .  .  .  .

                        Oktober              November             Dezember
        Montag          7 14 21 28           4 11 18 25           2  9 16 23 30
        Dienstag     1  8 15 22 29           5 12 19 26           3 10 17  . 31
        Mittwoch     2  9 16 23 30           6 13 20 27           4 11 18  .
        Donnerstag   3 10 17 24 31           7 14 21 28           5 12 19  .
        Freitag      4 11 18 25           1  8 15 22 29           6 13 20 27
        Samstag      .  .  .  .           .  .  .  .  .           .  .  .  .
        Sonntag      .  .  .  .           .  .  .  .           .  .  .  .  .

       Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12---
             Help        End   Overv             Up    Down  Calen Histo NxtSt

   Es wird die aktuelle Jahreshälfte im Kalenderformat angezeigt. Die Tage, an denen das Job-Netzwerk aktiviert werden soll, erscheinen im Zeitplan.

   Beispiel: `15.07.19-` und `16.07.19-`

   Das auf diesem Zeitplan beruhende Netzwerk wird an jedem Wochentag vom Januar bis Juni aktiviert (mit Ausnahme der Samstage und Sonntage).

   Wenn ein Kalender mit dem Zeitplan verknüpft, aber nicht für das angezeigte Jahr definiert ist, erhalten Sie eine Fehlermeldung.

   Anmerkung
   Es gibt zwei verschiedene Formate für die Anzeige aller Zeitpläne und Kalender. Das Format kann im Untermenü Entire Operations Standardwerte des Menüs Systemverwaltung geändert werden. Siehe Feld Kalender-Anzeige in Standardeinstellungen (1) im Abschnitt Entire Operations-Standardwerte in der Systemverwaltung-Dokumentation.

3. Sie können ein gültiges Jahr in das Feld Jahr im Kopf des Bildschirms eingeben, um den Zeitplan für das angegebene Jahr direkt anzuzeigen.

4. Drücken Sie PF8 (Down), um das nächste Halbjahr anzuzeigen, und PF7 (Up), um das vorherige Halbjahr anzuzeigen.

5. Drücken Sie PF3 (End), um die Funktion zu beenden und zum Bildschirm Netzwerk-Verwaltung zurückzukehren.

#### PF-Tasten: Netzwerk-Zeitplan

Die PF-Tasten im unteren Bereich des Bildschirms Netzwerk-Zeitplan sind mit folgenden objektspezifischen Funktionen belegt:

Taste | Name | Funktion | Weitere Informationen siehe:
--- | --- | --- | ---
PF4 | Overv | Overview/Übersicht für ein Datum. Job-Netzwerk-Start-Übersicht für ein bestimmtes Datum. Nur falls Ihr Natural-Online-System unter z/OS läuft: Ehe Sie diese Taste drücken, müssen Sie den Cursor auf ein gültiges Datum setzen. | Job-Netzwerk-Start-Übersicht erstellen Job-Netzwerk-Start-Übersicht unter Bericht-Typen im Abschnitt Berichte
PF5 | Refre | Refresh/Aktualisierung. Erzwingt die Neuberechnung des aktuellen Netzwerk-Zeitplans. | -
PF7 | Up | Anzeige der vorhergehenden Hälfte des Jahres oder vorhergehender Jahre. |
PF8 | Down | Anzeige der folgenden Hälfte des Jahres oder folgender Jahre. |
PF9 | Calen | Calendar/Kalender. Zeigt den Kalender, der mit dem Zeitplan verbunden ist (falls ein Kalender definiert ist). | Der Kalender kann geändert werden. Siehe Kapitel Kalender.
PF10 | Histo | History/Ausführungshistorie. Zeigt die Termine vorangegangener Ausführungen des Job-Netzwerks an. | Ausführungshistorie eines Netzwerks anzeigen
PF11 | NxtSt | Next Starts/Nächste Starts. Zeigt die nächsten Netzwerk- und Job-Starts für das Job-Netzwerk an (Zeitplan- oder manuelle Aktivierungen). | Nächste Netzwerk-Starts auflisten/verwalten (einzelnes Netzwerk)

#### Netzwerk-Start-Übersicht erstellen

Mit dieser Funktion können Sie eine Job-Netzwerk-Start-Übersicht für das aktuelle Job-Netzwerk erstellen. Sie können diese Übersicht anzeigen oder ausdrucken lassen.

Anmerkung
Um eine Job-Netzwerk-Start-Übersicht für alle Job-Netzwerke an einem bestimmten Tag zu erstellen, siehe Funktion Job-Netzwerk Start-Übersicht unter Bericht-Typen im Abschnitt Berichte.

Um die Netzwerk Start-Übersicht für das aktuelle Job-Netzwerk zu erstellen:

1. Markieren Sie das gewünschte Datum mit dem Cursor. Drücken Sie PF4 (Overv) im Bildschirm Netzwerk-Zeitplan für das gewünschte Job-Netzwerk.

   Das Fenster Netzwerk-Start-Übersicht wird angezeigt.

        06.08.19             +--------------------------------------------------+ :54
        Eigent. EXAMPLE    N |                                                  | DAY
                             |             Netzwerk Start-Uebersicht            |
                        Juli |                                                  |
        Montag       1  8 15 |  Eigent. EXAMPLE Netzwerk B60-FLOW               |
        Dienstag     2  9 16 +--------------------------------------------------+
        Mittwoch     3 10 17 24 31           7 14 21 28           4 11 18 25
        Donnerstag   4 11 18 25           1  8 15 22 29           5 12 19 26
        Freitag      5 12 19 26           2  9 16 23 30           6 13 20 27
        Samstag      .  .  .  .           .  .  .  .  .           .  .  .  .
        Sonntag      .  .  .  .           .  .  .  .           .  .  .  .  .

                        Oktober              November             Dezember
        Montag          7 14 21 28           4 11 18 25           2  9 16 23 30
        Dienstag     1  8 15 22 29           5 12 19 26           3 10 17  . 31
        Mittwoch     2  9 16 23 30           6 13 20 27           4 11 18  .
        Donnerstag   3 10 17 24 +-----------------------------------------------+
        Freitag      4 11 18 25 |                                               |
        Samstag      .  .  .  . |        Ausgabe auf Drucker ?  N (Y/N)         |
        Sonntag      .  .  .  . |                                               |
                                +-----------------------------------------------+
       Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12---
             Help        End   Overv             Up    Down  Calen Histo NxtSt

   Im Fenster am unteren Bildschirmrand werden Sie gefragt: Ausgabe auf Drucker?

2. Geben Sie `N` ein (bereits vorbelegt). Drücken Sie Enter, um den Bildschirm Netzwerk Start-Übersicht anzuzeigen:

        06.08.19                      Entire Operations                       11:30:50
                            Netzwerk Start-Uebersicht fuer 06.08.19         Seite    1
        ------------------------------------------------------------------------------

        EXAMPLE    B60-FLOW
        ---------------------
        (3921) 06.08. 10:16             Aktivierung Netz 06.08 19:00

   Oder:
   Geben Sie `Y` ein. Drücken Sie Enter, um die Ausgabe zum Drucker zu senden, der der Arbeitsdatei 1 zugeordnet ist.

3. Drücken Sie PF3 (End), um die Funktion zu beenden und zum Bildschirm Netzwerk-Zeitplan zurückzukehren.

### On this page

- Funktion Netzwerk-Definition aufrufen
- Felder: Netzwerk-Definition und Standardwerte für die Jobs
- Aufbewahrung aktiver Netzwerk-Daten
- PF-Tasten: Netzwerk-Definition
- Angaben zum Betriebssystem und umgebungsspezifische Standardvorgaben
- User-Exit zur Symboleingabe definieren
- Empfänger für netzwerkbezogene Nachrichten bestimmen
- Benutzern oder Eigentümern Zugriffsrechte für ein Netzwerk übertragen
- Ausführliche Beschreibung zu einem Netzwerk erstellen und pflegen
- Zeitplan für ein Job-Netzwerk verwalten
- Zeitplan für ein Job-Netzwerk im Kalenderformat anzeigen