An- und Abmelden (Logon/Logoff) bei einem Betriebssystem-Server-Knoten

#### Search Results

Search

# An- und Abmelden (Logon/Logoff) bei einem Betriebssystem-Server-Knoten

Dieser Abschnitt beschreibt, wie Sie sich bei einem Entire System Server-Knoten anmelden und abmelden können.

- Anmeldung bei einem Betriebssystem-Server-Knoten

- Felder: Logon Knoten

- Fehlersuche bei Anmeldefehlern

- Verbindungsstatus des Server-Knotens anzeigen

- Spalten: Status der Knoten

- Abmeldung von einem Betriebssystem-Server-Knoten

## Anmeldung bei einem Betriebssystem-Server-Knoten

Die Logon-Funktion ermöglicht die explizite Anmeldung bei einem Entire System Server-Knoten.

Um sich bei einem Knoten anzumelden:

1. Benutzen Sie das Direktkommando `LOGON` oder `LOGIN` (siehe Direktkommandos-Dokumentation).

   Je nach Betriebssystem des angegebenen Knotens erscheint eines der folgenden Anmelde-Fenster, zum Beispiel:

   Bei Großrechner-Knoten:

       +---------------------------------------------------------------------+
       |                                                                     |
       |                                                                     |
       |                          Entire Operations                          |
       |                          Logon fuer Knoten                          |
       |                                                                     |
       |  Knoten     ===> 148   (N0148)                                      |
       |                                              F-MC                   |
       |  BetrSys.   ===> MVS/ESA                                            |
       |  Ben.-ID    ===> SAGTEST_                                           |
       |  Passwort   ===>                                                    |
       |                                                                     |
       |                                                                     |
       |                                                                     |
       |  PF3 End                                                            |
       +---------------------------------------------------------------------+

   Bei UNIX-Knoten:

       +--------------------------------------------------+
       |                                                  |
       |                                                  |
       |                 Entire Operations                |
       |                 Logon fuer Knoten                |
       |                                                  |
       |  Knoten   ===> 416   (N0416)                     |
       |                               vmesm01            |
       |  BetrSys. ===> Linux                             |
       |  Ben.-ID  ===> SAGTEST_____________              |
       |  Gruppe   ===> ____________________              |
       |  Passwort ===>                                   |
       |                                                  |
       |  PF3 End                                         |
       +--------------------------------------------------+

   Bei Windows-Knoten:

       +--------------------------------------------------+
       |                                                  |
       |                                                  |
       |                 Entire Operations                |
       |                 Logon fuer Knoten                |
       |                                                  |
       |  Knoten   ===> 409   (N0409)                     |
       |                        npr_pcsn03_win            |
       |  BetrSys. ===> Win 10                            |
       |  Ben.-ID  ===> SAGTEST_____________              |
       |  Domaene  ===> eur_________________              |
       |  Passwort ===>                                   |
       |                                                  |
       |  PF3 End                                         |
       +--------------------------------------------------+

2. Geben Sie in die Felder des Anmelde-Fensters alle erforderlichen Daten ein. Weitere Informationen siehe Felder: Logon Knoten.

   Drücken Sie Enter.

   Der Bildschirm Status der Betriebssystem-Server erscheint (Beispiel):

        30.01.18                ***** Entire Operations *****                09:40:41
                                 Status der Knoten um 09:40
        ------------------------------------------------------------------------------
          Kn.  Server-Name     BetrSys. Version     L LogonUID Status     Gepr Zaehler
        146   NOP Dev F-MC     MVS/ESA  3.6.1                  aktiv      09:07      1
        148   F-MC             MVS/ESA  3.6.1       X          kein Pswd. 09:40      1

        ******************************* Ende der Daten *******************************
       Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12---
             Help        End         Check       Up    Down

3. Sie können PF5 (Check) drücken, um die Status-Anzeige zu aktualisieren, wenn die letzte Status-Überprüfung schon längere Zeit zurückliegt.

4. Drücken Sie PF3 (End), um zum Hauptmenü zurückzukehren.

## Felder: Logon Knoten

Das Fenster Logon für Knoten enthält folgende Felder:

Feld | Beschreibung
--- | ---
Knoten | Mnemonischer Kurzname des Knotens und (in Klammern) Knotennummer, darunter: Langname des Knotens.
BetrSys. | Betriebssystem, unter dem der Knoten läuft.
Ben.-ID | Gültige Benutzerkennung. Siehe auch Vorbelegung der Eingabefelder.
Domäne | Eingabefeld bei Windows-Knoten: Geben Sie eine Windows-Domäne an. Wenn Sie dieses Feld leer lassen, erfolgt die Anmeldung ohne Domäne. Andernfalls müssen Sie einen gültigen Namen einer Domäne angeben. Sie können die Standard-Benutzerkennung und die Standard-Domäne benutzen.
Gruppe | Eingabefeld bei UNIX-Knoten: Geben Sie eine UNIX-Gruppe an. Wenn dieses Feld leer gelassen wird, so wird die Standard-Gruppe der UNIX-UserID (so wie in `/etc/passwd` definiert) verwendet. Andernfalls muss dieses Feld eine derjenigen Gruppen enthalten, die durch das UNIX-Kommando `groups` angezeigt werden. Siehe auch Vorbelegung der Eingabefelder.
Passwort | Eingabefeld für das Passwort des Benutzers, der im Feld Ben.-ID angegeben ist. Anmelden bei BS2000-Knoten: Wenn Sie sich bei einem BS2000-Knoten anmelden, kann das Passwort bis zu 32 Zeichen haben. Der eingegebene Text wird in Großbuchstaben umgesetzt. Anmelden bei z/OS-Knoten: Wenn Sie sich bei einem z/OS-Knoten anmelden, können Sie dieses Feld benutzen, um sowohl ein Passwort (bis zu 8 Zeichen) als auch eine Passwort-Phrase (von 9 bis 32 Zeichen) einzugeben. Ein Passwort wird abhängig von der Einstellung im Feld Passwort-Modus für den Knoten in Großbuchstaben umgesetzt (siehe Systemverwaltung-Dokumentation). Eine Passwort-Phrase wird als Text behandelt, bei dem immer auf exakte Groß- und Kleinschreibung zu achten ist. Passwort-Einschränkungen: Für Benutzerpasswörter, die bei Knoten in ESM-Produkten benutzt werden, gelten einige Einschränkungen: Es dürfen keine Umlaute benutzt werden. Die Zeichen | (senkrechter Strich), [, ] (eckige Klammern), {, } (geschweifte Klammern), \ (Rückstrich), ~ (Tilde) dürfen nicht benutzt werden (Codepunkte 91 bis 93, 123 bis 126). Passwort-Modus: Ein Text unterhalb des Feldes Passwort zeigt an, welcher Passwort-Modus (Großschreibung oder gemischte Groß-/Kleinschreibung) für den Knoten gesetzt ist. Die Einstellung des Passwort-Modus eines Knotens erfolgt im Fenster Knoten ändern. Siehe Knoten-Definition ändern in der Systemverwaltung-Dokumentation.

#### Vorbelegung der Eingabefelder

Falls für eine Kombination aus Entire Operations-Benutzer und -Knoten eine Vorbelegung der zu verwendenden Benutzerkennung und eventuell auch der Gruppe oder Domäne gemacht wurde, werden diese Vorgaben als Vorbelegung beim Logon angezeigt.

Siehe Standard-Benutzerkennungen für den Betriebssystem-Server für einen Benutzer verwalten unter Verwaltung der Benutzer in der Systemverwaltung-Dokumentation.

Die Vorbelegung der Eingabefelder dient nur zur Vereinfachung des Anmeldevorgangs. Falls Sie sich mit einer anderen Benutzerkennung, Gruppe oder Domäne anmelden möchten, können Sie diese Felder einfach überschreiben.

## Fehlersuche bei Anmeldefehlern

Falls die Anmeldung bei einem Knoten fehlschlägt, weist die von Entire Operations zurückgegebene Fehlermeldung für gewöhnlich darauf hin, dass es einen Konflikt zwischen den eingegebenen Daten und den Entire Operations-Benutzer-Sicherheitsdefinitionen gibt.

Beispiel:

`EOR0254 - Invalid User ID or Password.`

Die Entire Operations-Protokolldatei kann zusätzliche Informationen enthalten, die von dem zugrunde liegenden Sicherheitssystem eines Betriebssystems, z.B. RACF für z/OS, zurückgegeben werden.

Beispiel:

`Logon failed, Node 146 User ID SAG1`

`... IRR013I VERIFICATION FAILED. INVALID PASSWORD GIVEN.`

## Verbindungsstatus des Server-Knotens anzeigen

Diese Funktion dient zur Anzeige der internen Tabelle der aktiven Knoten (Betriebssystem-Server).

Um den Bildschirm "Status der Betriebssystem-Server" aufzurufen:

- Geben Sie in der Kommandozeile eines beliebigen Bildschirms folgendes Direktkommando ein:

      STATUS NODES

  Weitere Informationen siehe Direktkommando `STATUS`.

  Drücken Sie Enter.

  Der Bildschirm Status der Betriebssystem-Server erscheint (Beispiel):

       30.01.18                ***** Entire Operations *****                10:10:39
                                Status der Knoten um 10:12
       ------------------------------------------------------------------------------
         Kn.  Server-Name     BetrSys. Version     L LogonUID Status     Gepr Zaehler
       146   NOP Dev F-MC     MVS/ESA  3.6.1                  aktiv      09:07      1
       148   F-MC             MVS/ESA  3.6.1       X          kein Pswd. 09:40      1

       ******************************* Ende der Daten *******************************
      Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12---
            Help        End         Check       Up    Down

  Weitere Informationen siehe Spalten: Status der Knoten.

Um die Status-Anzeige zu aktualisieren, wenn die letzte Prüfung schon länger zurückliegt:

- Drücken Sie PF5 (Check).

  Alle in der Tabelle enthaltenen Knoten, deren Status nicht `aktiv` ist, werden erneut geprüft. Die Statusanzeige wird aktualisiert.

Um die Statusanzeige zu beenden:

- Drücken Sie PF3 (End).

Siehe auch NOPUST3N - Abfrage von Netzwerk- und Job-Status, Symboltabelle im Kapitel API-Routinen.

## Spalten: Status der Knoten

Die Spaltenüberschriften im Bildschirm Status der Betriebssystem-Server haben folgende Bedeutung:

Spalte | Bedeutung
--- | ---
Kn. | Knotennummer oder Knoten-Kurzname des Servers.
Server-Name | Logischer Knotenname (Langname) des Servers.
Betr.Syst. | Betriebssystem auf Knoten.
Version | Entire System Server-Version.
L | Wenn markiert (`X`): Ein Logon auf den Knoten wurde durchgeführt. Wenn in der Spalte LogonUID keine Benutzerkennung angezeigt wird, dann ist die Einstellung `AUTOLOG=YES` aktiv auf dem Knoten.
LogonUID | Benutzerkennung, die beim letzten Anmelden auf dem Knoten benutzt wurde.
Status | Status des letzten Entire System Server-Aufrufs, zum Beispiel: Aktiv, nicht aktiv, kein Passwort.
Geprüft | Zeitpunkt der letzten Status-Prüfung.
Zähler | Anzahl der Zugriffe auf den Knoten, nur für den aktuellen Benutzer.

## Abmeldung von einem Betriebssystem-Server-Knoten

Um sich bei einem Knoten abzumelden:

- Benutzen Sie das Direktkommando `LOGOFF` oder `LOGOUT` (siehe Direktkommandos-Dokumentation).

### On this page

- Anmeldung bei einem Betriebssystem-Server-Knoten
- Felder: Logon Knoten
- Fehlersuche bei Anmeldefehlern
- Verbindungsstatus des Server-Knotens anzeigen
- Spalten: Status der Knoten
- Abmeldung von einem Betriebssystem-Server-Knoten