Standardwerte: BS2000

#### Search Results

Search

# Standardwerte: BS2000

Zum Einstellen der Standardwerte für BS2000 sind zwei Bildschirme vorhanden.

Dieses Dokument behandelt folgende Themen:

- Standardwerte für BS2000 (1)

- Felder: Standardwerte für BS2000 (1)

- Felder: Standardwerte für BS2000 (2)

- PF-Tasten: Standardwerte für BS2000 (2)

## Standardwerte für BS2000 (1)

Um den ersten Bildschirm für diese Standardeinstellungen aufzurufen:

1. Markieren Sie das Feld spezielle Betriebssystem-Angaben im Bildschirm Standardeinstellungen (1).

   Drücken Sie Enter.

   Oder:
   Drücken Sie PF10 (OSpec).

   Ein Fenster wird angezeigt, in dem Sie das Betriebssystem auswählen können.

       +----------------------------------------+
       !                                        !
       !  Bitte waehlen Sie das Betriebssystem  !
       !                                        !
       !    _  BS2000                           !
       !    _  z/OS                             !
       !    _  UNIX                             !
       !    _  Windows                          !
       !                                        !
       +----------------------------------------+

2. Markieren Sie das Feld vor dem Eintrag BS2000 mit einem beliebigen Zeichen.

   Drücken Sie Enter.

   Der Bildschirm Standardwerte für BS2000 (1) wird angezeigt (Beispiel):

        21.09.12                ***** Entire Operations *****                11:35:25
        Eigentuemer EXAMPLE        Standardwerte fuer BS2000 (1)
       -------------------------------------------------------------------------------
        Jobende-Pruefung
          Hoechster Gewichtungscode, der als ok akzeptiert wird ==> 0000

        SYSOUT-Behandlung
          Diese Werte werden als Standardwerte fuer neue Job-Definitionen benutzt:

          SYSOUT-Sammeldateien shareable machen      ==> N (Y/N)
          Syslst an die SYSOUT-Sammeldatei anhaengen ==> N (Y/N)

        Monitor-Jobvariablen
          Interne Monitor-Jobvariablen nach Job-Endebehandlung entfernen ==> Y (Y/N)

        Fluchtzeichen: Aktivierung ==> § Jobstart ==> ^

        Hinweis: Aenderungen werden erst beim naechsten Monitorstart wirksam.

        Kommando => ____________________________________________________________
       Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12---
             Help        End         Save              Down                    Menu

   Entire Operations erstellt seine eigene SYSOUT-Sammeldatei für jeden BS2000-Job, der unter der Kontrolle von Entire Operations läuft.

   Weitere Informationen siehe Felder: Standardwerte für BS2000 (1).

3. Drücken Sie PF5 (Save), um die Eingaben zu speichern.

4. Drücken Sie PF12 (Menu), um den Bildschirm zu verlassen und zum Hauptmenü zurückzukehren.

   Oder:
   Drücken Sie PF3 (End), um zum Bildschirm Standardeinstellungen (1) zurückzukehren.

## Felder: Standardwerte für BS2000 (1)

Anmerkung
Geänderte Einstellungen werden erst beim nächsten Monitorstart wirksam und werden dann als Standardwerte für neue Jobdefinitionen verwendet.

Feld | Bedeutung
--- | ---
Job-Ende-Prüfung
Höchster Gewichtungscode, der als ok akzeptiert wird | Dieser Wert ist der maximal zulässige Gewichtungs-Code für Meldungen, die mit der Meldungsschlüsseltabelle übereinstimmen. Wenn eine Meldung ohne Gewichtungscode definiert ist, bedeutet eine Übereinstimmung immer, dass der Job NICHT OK ist.
SYSOUT-Behandlung
SYSOUT-Sammeldateien shareable machen | Geben Sie `Y` ein, wenn der Entire Operations-Monitor diese Dateien gemeinsam nutzbar machen soll. Geben Sie `N` ein, wenn nicht.
Syslst an die SYSOUT-Sammeldatei anhaengen | Geben Sie `Y` ein, wenn die von einem Job erstellten SYSLIST-Dateien an die Entire Operations-SYSOUT-Sammeldatei angehängt werden sollen. Geben Sie `N` ein, wenn nicht.
Monitor-Jobvariablen
Interne Monitor-Jobvariablen nach Job-Endebehandlung entfernen | Geben Sie `Y` ein, um interne Monitor-Jobvariablen sofort nach der Jobendebehandlung zu entfernen. Dadurch werden weniger Katalogeinträge erzeugt. Geben Sie `N` ein, um Variablen während der Standard-Job-Deaktivierung zu entfernen. Anmerkung Diese Einstellung betrifft nur Monitor-Jobvariablen, die intern durch den Entire Operations-Monitor erzeugt wurden.
Fluchtzeichen
Aktivierung | Aktivierungsfluchtzeichen. Dieses Fluchtzeichen ist das Präfix für Natural-Code-Zeilen und Symbole, die zur Aktivierungszeit ersetzt werden sollen. Anmerkung Existierende dynamische JCL kann nach dem Ändern dieses Fluchtzeichens ungültig werden.
Jobstart | Jobstart-Fluchtzeichen. Dieses Fluchtzeichen ist das Präfix für Symbole, die zur Jobstartzeit ersetzt werden sollen. Anmerkung Existierende dynamische JCL kann nach dem Ändern dieses Fluchtzeichens ungültig werden.

## Felder: Standardwerte für BS2000 (2)

Folgende BS2000-Meldungsschlüssel können in der Meldungsschlüssel-Tabelle im Bildschirm Standardwerte für BS2000 (2) enthalten sein:

Meldungsschlüssel | Bedeutung
--- | ---
BLS0520 | Fehler bei Zugriff auf Programmbibliothek. PLAM-AMCB Fehlercode `'(&00)'` und Systemfehlercode `'(&01)'` Im Systemmodus `/HELP-MSG PLA (&00)`.
CMD0005 | Name der Operation in der Eingabezeichenkette nicht erkennbar oder nicht vorhanden.
CMD0186 | `CMD0186 OPERATION NAME '(&00)' UNKNOWN.` Name der Operation unbekannt.
CMD0205 | Fehler in vorangegangenem Kommando oder Programm und Beendigung des Ablaufschritts: Kommandos werden solange ignoriert, bis `/SET-JOB-STEP` oder `/LOGOFF` oder `/EXIT-JOB` erkannt wird.
DMS05A9 | Zweiter Dateiname im Kommando für `COPY` ungültig oder nicht existent. Kommando korrigieren.
DMS0936 | (Meldung nicht definiert)
EXC044F | Warnung: `PUBSPACE`-Limit für Benutzerkennung `'(&00)'` bei `PUBSET '(&01)'` überschritten. Löschen Sie Dateien, die nicht mehr erforderlich sind. Siehe auch: Job nicht ok. Oder: Ausführungsfehler in Globale Nachrichten für Ereignisse / Auszuwählende Ereignisse.
EXC0733 | Nicht wiederherstellbarer Beendigungsfehler: Task mit TSN `'(&00)'` war ausstehend. Systemlauf fortsetzen und nach Herunterfahren Speicherauszug erstellen.
EXC0734 | (Meldung nicht definiert)
EXC0735 | (Meldung nicht definiert)
EXC0736 | Abnormale Beendigung des Task. Fehlercode `'(&00)' : / Help-MSG (&00)`.
EXC0737 | (Meldung nicht definiert)
EXC0738 | (Meldung nicht definiert)
EXC0772 | (Meldung nicht definiert)
IDA0N45 | Speicherauszug erwünscht? Antwort (`Y`=Benutzer-/Bereichsspeicherauszug); `Y`, System = Systemspeicherauszug; `N` = nein).
IDA0N47 | Speicherauszug nicht erlaubt durch Kommando `/MODIFY-TEST-OPTIONS`.
IDA0N48 | Task-/Systemeinstellungen gestatten keinen Speicherauszug.
IDA0N51 | Programmunterbrechung bei `'(&00)'`.
IDA0N56 | Aktueller Speicherauszug unterdrückt (Duplikat).
JVS04A1 | Syntaxfehler im Kommando `JV`. Kommando korrigieren.
NRTT201 | `NRTT201 TASK TERMINATION DUE TO /(&00) COMMAND` Die Beendigung des Task wurde durch ein Kommando `/CANCEL-JOB` bzw. `/CANCEL` oder `/SHUTDOWN` verursacht.
SSM2052 | Prozedur-Datei `'(&00)'` kann nicht geöffnet werden. DMS Fehlercode `'(&01)'`. Kommando beendet. DMS-Fehler: `/HELP-MSG-INFORMATION DMS(&01)`.

Bei der Benutzung und Prüfung vom Meldungsschlüsseln gilt Folgendes:

- Wenn einer der in der obigen Tabelle aufgelisteten BS2000-Meldungsschlüssel in einem BS2000-Job-SYSOUT erscheint, wird der Job, wenn keine spezielle Definition auf Jobebene vorliegt, als `nicht ok` behandelt:

- Wenn im Bildschirm auf der Registerkarte Globale Nachrichten für Ereignisse das Feld Job nicht ok, oder Ausführungsfehler mit `Y` markiert ist:

  - Es wird eine globale Nachricht und/oder eine Ereignisspeicher-(Event Store-)Nachricht übermittelt.

  - Beachten Sie, dass auch eine globale Nachricht versendet wird, wenn eine BS2000-Dateizuweisung fehlschlägt, z.B. bedingt durch den BS2000-Meldungsschlüssel .

- Bei den in der obigen Tabelle aufgelisteten BS2000-Meldungsschlüssel handelt es sich um die Einstellungen, die nach der Installation von Entire Operations wirksam sind. Den mit Entire Operations ausgelieferten Meldungsschlüssel-Standardsatz können Sie jederzeit wiederherstellen, indem Sie die Taste PF4 (Resto) drücken.

- Die Meldungsschlüssel-Tabelle kann vollkommen leer sein. Dann wird standardmäßig keiner der erwähnten BS2000-Meldungsschlüssel geprüft.

- Änderungen an den Meldungsschlüsseln werden sofort an einen laufenden Monitor weitergeleitet.

  Bitte beachten Sie, dass fehlerhafte Jobs nicht mehr auf den Status `nicht ok` gesetzt werden können, wenn die Meldungsschlüssel-Tabelle geändert wird.

## PF-Tasten: Standardwerte für BS2000 (2)

Die PF-Tasten im unteren Bereich des Bildschirms Standardwerte für BS2000 (2) sind mit folgenden objektspezifischen Funktionen belegt:

Taste | Name | Funktion | Weitere Informationen siehe:
--- | --- | --- | ---
PF4 | Restore | Wiederherstellung eines von Entire Operations gelieferten Meldungsschlüssel-Standardsatzes. Vorsicht Bitte informieren Sie sich über die Bedeutung der Meldungsschlüssel, bevor Sie eine Änderung mit dieser Taste veranlassen. | BS2000-Dokumentation

### On this page

- Standardwerte für BS2000 (1)
- Felder: Standardwerte für BS2000 (1)
- Felder: Standardwerte für BS2000 (2)
- PF-Tasten: Standardwerte für BS2000 (2)