Job-Netzwerk-Definition zeigen und/oder ändern

#### Search Results

Search

# Job-Netzwerk-Definition zeigen und/oder ändern

Sie können die Funktion Netzwerk-Änderung wahlweise indirekt (mittels Navigation über das Hauptmenü) oder direkt (mittels Direktkommando) aufrufen. Die weitere Vorgehensweise ist danach in beiden Fällen identisch.

Um die Funktion über das Hauptmenü aufzurufen:

1. Wählen Sie im Hauptmenü die Option Netzwerk- und Job-Definition.

   Der Bildschirm Netzwerk-Verwaltung wird angezeigt.

2. Geben Sie im Bildschirm Netzwerk-Verwaltung das Zeilenkommando `M` im Feld vor dem betreffenden Job-Netzwerk ein.

   Drücken Sie Enter.

   Das Fenster Netzwerk-Änderung wird angezeigt.

Um die Funktion per Direktkommando aufzurufen:

- Geben Sie in der Kommandozeile eines beliebigen Bildschirms folgendes Direktkommando ein:

      MODIFY NETWORK  <network>

  Dabei ist `<network>` der Name des Netzwerks. Wenn Sie stattdessen einen Stern (*) angeben, wird ein Auswahlfenster angezeigt, aus dem Sie den Namen des Job-Netzwerks übernehmen können.

  Siehe auch Direktkommando `MODIFY`.

  Drücken Sie Enter.

  Das Fenster Netzwerk-Änderung wird angezeigt.

Weitere Vorgehensweise:

1. Das Fenster Netzwerk-Änderung enthält die aktuellen Werte für das ausgewählte Job-Netzwerk (Beispiel):

       +------------------------------------------------------------------------+
       |                                                                        |
       |                           Netzwerk-Aenderung                           |
       |  Eigentuemer SN         Netzwerk A-100_____ Version __________         |
       |  Beschreibung Built-in symbols_______________________________________  |
       |  Aufbewahrungszeitraum fuer Netzwerk: ____ Tage            Schleife N  |
       |  Deaktivierungs-Modus fuer aktive Bedingungen: _                       |
       |                                                                        |
       |  Standardwerte fuer die Jobs                                           |
       |   Ausfueh. Knoten   146 MVS/ESA              Symboltabelle A-100_____  |
       |   JCL Knoten        146 MVS/ESA     Symboltabellen-Version __________  |
       |   JCL Speicherart PDS                  Symboltab.-Aktivierungsmodus X  |
       |                                          Fluchtzeichen Akt. @ Start $  |
       |            Jobende-Aktions-Fehler setzen 'nicht ok' Bedingungen ==> _  |
       |   Datei   SN.SYSF.SRCE__________________________________________       |
       |   VolSer  ______                               Passwort                |
       |                                               definiert  nein          |
       |  --PF1-----PF3-----PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10---PF11---------  |
       |    Help    End     Save  Spec  Symb  SP-UR DfJb  Copy   MsgRe          |
       +------------------------------------------------------------------------+

   Die Felder und speziellen PF-Tasten sind die gleichen wie beim Fenster Netzwerk-Definition. Jedoch sind beim Ändern des Datensatzes die Schlüsselfelder Netzwerk und Eigentümer schreibgeschützt.

   Weitere Informationen siehe:

   - Felder: Netzwerk-Definition

   - PF-Tasten: Netzwerk-Definition

   Darüber hinaus können Sie alle im Abschnitt Job-Netzwerk-Definition anlegen beschriebenen Zeilenkommandos auf dem zu ändernden Datensatz ausführen.

   Weitere Informationen siehe:

   - Angaben zum Betriebssystem und umgebungsspezifische Standardvorgaben

   - User-Exit zur Symbolabfrage definieren

   - Empfänger für netzwerkbezogene Nachrichten bestimmen

   - Benutzern oder Eigentümern Zugriffsrechte für ein Netzwerk übertragen

   Führen Sie die gewünschten Änderungen aus.

2. Drücken Sie PF5 (Save), um die Änderungen zu speichern.

3. Drücken Sie PF3 (Exit), um zum Bildschirm Netzwerk-Verwaltung zurückzukehren.