Monitor-Standardwerte

#### Search Results

Search

# Monitor-Standardwerte

Dieses Dokument behandelt folgende Themen:

- Standardwerte für den Monitor definieren

- Profil der Monitor-Tasks

- Filter zum Suspendieren von Entire Operations-Funktionen

## Standardwerte für den Monitor definieren

Diese Funktion dient zum Anzeigen und Ändern der Standardeinstellungen für den Entire Operations-Monitor. Die Standardwerte müssen gesetzt werden, bevor der Monitor das erste Mal gestartet wird.

Um Monitor-Standardwerte zu setzen:

1. Wählen Sie im Menü Systemverwaltung die Option Monitor-Standardwerte.

   Der Bildschirm Monitor-Standardwerte wird angezeigt. Er enthält eine Tabelle der aktuellen Standardwerte (Beispiel):

        18.09.21                ***** Entire Operations *****                11:05:45
        Eigentuemer EXAMPLE         Monitor-Standardwerte
       -------------------------------------------------------------------------------
       NOP Monitor-Dateien      DBID   FNR            Monitor-Knoten ==> 146__ N0146
           NOP-Systemdatei ==>     9    18
             SAT Log-Datei ==>     9    28            Monitor-UserId ==> NOPDEV______
                Accounting ==>     9    27       Monitor-Task-Prefix ==> 55D
           SAT Event Store ==>     9    50
        Entire Output Mgmt ==>     9   251   Globale Monitor-Wartezeit ==> ___10 sek.
                                                Log Monitor-Aktivitaet ==> N
                      FNAT ==>     9   107
                     FUSER ==>     9   124
                      FSEC ==>     9   125

               Monitor JCL ==> ______________________________________________________

                                           Knoten-Benutzertyp
           BS Spool-Klasse ==> X_______    im Zugriffskontrollsystem ==> U

        Kommando => ____________________________________________________________
       Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12---
             Help        End         Save                    Tasks Susp        Menu
       AÛ                                                                 19,038

   Die Datenbankkennungen (DBID) und die Dateinummern (FNR) von Entire Operations-Dateien links oben dienen nur zur Information und können nicht geändert werden.

   Weitere Informationen siehe:

   - Felder: Monitor-Standardwerte

   - PF-Tasten: Monitor-Standardwerte

2. Drücken Sie PF5 (Save), um die Eingaben zu bestätigen.

3. Drücken Sie PF3 (End), um die Funktion zu beenden.

### Felder: Monitor-Standardwerte

Die folgende Tabelle enthält die Beschreibungen der Felder, die auf dem Bildschirm Monitor-Standardwerte vorhanden sind.

Feld | Bedeutung
--- | ---
Monitor-Knoten | Der Entire Operations-Monitor läuft unter diesem Knoten. Der Knoten kann derselbe wie der Standard-Entire System Server-Knoten sein.
Monitor-UserId | Diese Benutzerkennung wird für Monitor-Aktionen benutzt, die nicht von einem Job abhängig sind. Wird diese Benutzerkennung nicht angegeben, so wird die Standard-Benutzerkennung des Monitorknotens verwendet. Wenn beide angegeben sind, hat die Standard-Benutzerkennung des Monitorknotens Vorrang. Dieses Feld wird nicht verwendet, wenn der Monitor-Knoten ein UNIX- oder Windows-Knoten ist. Anmerkungen: Wird diese Benutzerkennung angegeben, so muss sie eine bei der Maschine des Monitorknotens gültige Betriebssystem-Benutzerkennung sein. Bei Monitorknoten auf UNIX (Linux) oder Windows ist dieses Feld ein Pflichtfeld.
Monitor-Task-Präfix | Dieses Präfix wird zur internen Generierung der Monitor-Task-Namen verwendet. Für die Entire Operations-Task-Namen wird jetzt folgende Syntax verwendet:
    EOR{task-prefix{task-number}}
Beispiel: Das Task-Präfix ist `01` und die Task-Nummer ist `2`. Dann lautet der Name des Task `EORE0102`. Der Standardwert für das Task-Präfix ist `EOR`. Weitere Informationen siehe Task-Name im Abschnitt Entire Operations-Monitor. Anmerkungen: Wenn Sie mehrere Entire Operations-Monitore unter einem Entire System Server-Knoten laufen lassen wollen, müssen Sie für jeden Monitor ein anderes Monitor-Task-Präfix definieren. Monitor-Tasks desselben Monitors verwenden dasselbe Präfix, aber unterschiedliche Task-Nummern. Bei z/OS verwenden die Entire System Server-Ereignisnamen ebenfalls diese Task-Namen. Syntax der z/OS-Ereignisnamen:
    EORpppnn
dabei ist ppp das Task-Präfix, so wie es in diesem Fall definiert ist. Der Standardwert ist `EOR`. `nn` ist die Task-Nummer innerhalb des Monitors. Beispiel: Monitor 1 hat ein leeres Task-Präfix. Die Namen der Ereignisse sind dann `EOREOR01` bis `EOREOR99`. Monitor 2 hat das Task-Präfix `01`. Die Ereignisnamen lauten dann `EORA0101` bis `EORA0199`.
Globale Monitor-Wartezeit | Die Wartezeit zwischen zwei Monitor-Zyklen. Dieser Parameter setzt die Monitor-Frequenz. Gültige Werte: 1 bis 99999 Sekunden. Standardeinstellung: 30. Der Monitor wartet 30 Sekunden, bevor er mit dem nächsten Zyklus beginnt. Anmerkungen: Dieser Wert ist der Standardwert für alle Monitor-Tasks. Für jeden Task kann eine individuelle Wartezeit definiert werden. Diese individuellen Wartezeiten können außerdem geändert werden, während die Monitor-Tasks laufen und nur für die aktuelle Monitor-Sitzung. Weitere Informationen siehe Felder: Profil der Monitor-Tasks. .
Log Monitor-Aktivität | Wenn Sie hier `Y` eingeben, Wenn Sie dieses Kontrollkästchen markieren, werden zusätzliche Informationen über die Monitor-Aktivitäten, insbesondere über die Aktivitäten der einzelnen Monitor-Tasks, periodisch in das Protokoll (Log) geschrieben. Anmerkung: Das Einschalten dieser Option erhöht die Menge der Protokolldaten. Die Standardeinstellung ist `N`.
Monitor JCL | Nur bei Betriebssystem UNIX: Der vollständige Name des Shell Script, das zum Starten des Monitors verwendet werden soll. Normalerweise soll das während des Installationsvorgangs generierte Script für diesen Zweck verwendet werden. Die Auswahl einer Datei kann nach Eingabe eines Sterns (*) in das Feld erfolgen.
BS Spool-Klasse | Nur bei Betriebssystem z/OS: Die vom Monitor für alle im Hintergrund erfolgenden Ausdrucke zu benutzende Spool-Klasse.
Knoten-Benutzertyp im Zugriffskontrollsystem | Der Monitor führt mit der JCL-Benutzerkennung oder Knoten--Benutzerkennung eine Anmeldung beim Entire System Server durch. Mit diesem Parameter können Sie angeben, welche Benutzerkennung verwendet werden soll. Mögliche Werte:
`M` | Benutzerkennung des Entire Operations-Monitors. Standardeinstellung. Siehe auch Feld Monitor-UserId.
`O` | Benutzerkennung des Netzwerk-Eigentümers.
`U` | Definierte JCL-Benutzerkennung oder Jobstart-Benutzerkennung. Falls nicht definiert, ist die Suchreihenfolge: Standard-Jobstart-Benutzerkennung des Netzwerks, Standard-Benutzerkennung des Ausführungsknotens, Benutzerkennung des letzten ändernden Benutzers. Siehe auch Betriebssystem-Benutzerkennungen und Festsetzung einer Standard-Benutzerkennung.
`V` | So wie bei `U` (definierte JCL-Benutzerkennung), aber bei Jobs des Typs `DUM` wird die Benutzerkennung des Monitors im Entire Operations-Protokoll zugewiesen.
`A` | Die Benutzerkennung muss gleich der des Netzwerk-Eigentümers sein.
`B` | Die Benutzerkennung muss gleich der des Benutzers sein, der die letzte Änderung vorgenommen hat.
Anmerkung: Bei Angabe von `M` sind für die gestarteten Jobs keine spezifischen Sicherheitsprofile möglich. Bei dieser Einstellung handelt es sich um eine systemweit gültige Standardeinstellung. Falls nötig, können Sie den Knoten-Benutzertyp im Zugriffskontrollsystem individuell für jeden Knoten definieren.
Entire Operations-Monitor-Dateien
DBID / FNR | Die Felder in diesem Bereich zeigen die Datenbankkennungen (DBID) und die Dateinummern (FNR) der Entire Operations-Monitor-Dateien.

### PF-Tasten: Monitor-Standardwerte

Die PF-Tasten im unteren Bereich des Bildschirms Monitor-Standardwerte sind mit folgenden objektspezifischen Funktionen belegt:

Taste | Name | Funktion
--- | --- | ---
PF9 | Tasks | Definition eines Monitor-Tasks-Profils
PF10 | Susp | Filter zum Suspendieren von Entire Operations-Funktionen definieren

## Profil der Monitor-Tasks

Ein Monitor-Task definiert eine Funktion, die vom Entire Operations-Monitor ausgeführt werden soll.

Anmerkung
Wenn Sie den Entire Operations-Monitor in mehreren Tasks auf z/OS- und BS2000-Systemen laufen lassen wollen, müssen Sie den Monitor als Subtask starten.

Sie können den Monitor in mehrere Tasks unterteilen, um

- mehrere Monitor-Aktionen parallel auszuführen,

- Natural-Jobs (Jobs des Typs `NAT`) asynchron auszuführen.

Wenn Sie den Entire Operations-Monitor in mehreren Tasks laufen lassen wollen, müssen Sie definieren, wie die Monitor-Funktionen auf die verschiedenen Monitor-Tasks verteilt werden sollen.

Monitor-Tasks werden im Profil der Monitor-Tasks definiert.

Dieser Abschnitt behandelt folgende Themen:

- Ausführung von Monitor-Tasks mittels Entire System Server

- Dynamische Task-Profil-Rekonfigurierung

- Profil der Monitor-Tasks definieren

- Felder: Profil der Monitor-Tasks

- Verfügbare Monitor-Tasks

### Ausführung von Monitor-Tasks mittels Entire System Server

Monitor-Tasks müssen im Entire System Server als Subtask im Adressraum (z/OS) oder als Pseudo-Subtask, d.h. als eigenständiger Tasks (BS2000), ermöglicht werden.

Die Ausführung der Monitor-(Sub-)Tasks wird intern durch die Entire System Server View `NATURAL-SUB-TASK` gesteuert.

Bevor Sie mehrere Monitor-Tasks spezifizieren oder mehrere Monitor-Tasks genehmigen, sollten Sie in den Entire System Server-Startparametern den Wert von `NATNUMSUB` überprüfen.

Falls für den Entire System Server nicht genug (Sub-)Tasks erlaubt sind, gibt Entire Operations nach einem versuchten Task-Start eine Meldung aus und die Task-Aktivität wird vom Haupt-Task (Task 1) übernommen. Dies kann eine Verschlechterung der Monitor-Performance zur Folge haben.

In z/OS laufen Subtasks unter dem Entire System Server-Knoten des Monitors.

In BS2000 läuft für jeden Monitor-Task ein eigener Batch-Job.

In UNIX wird für jeden Monitor-Task ein separater Prozess verwendet.

Zu jedem Task gibt es in der Datenbank einen internen Steuerdatensatz.

Anmerkung
Alle Tasks verwenden dieselben Datenbankdateien.

Weitere Informationen siehe Monitor-Tasks.

### Dynamische Task-Profil-Rekonfigurierung

Die im Task-Profil definierten Tasks können geändert werden, während der Monitor läuft. Alle Tasks werden kurzzeitig gestoppt und die neu definierten Tasks werden gestartet.

Damit kann bei laufendem Monitor eine Anpassung an unterschiedliche Arbeitsauslastungen durchgeführt werden.

### Profil der Monitor-Tasks definieren

Um Monitor-Tasks zu definieren:

1. Drücken Sie PF9 (Tasks) im Bildschirm Monitor-Standardwerte.

   Der Bildschirm Profil der Monitor-Tasks mit einer Liste aller Monitor-Funktionen und Monitor-Tasks wird angezeigt (Beispiel):

        09.03.18                ***** Entire Operations *****                18:32:06
                                   Profil der Monitor-Tasks
        ------------------------------------------------------------------------------
        Task #                   1   2   3   4   5   6   7   8   9  10
        Zeitplan-Auswertung      X   _   _   _   _   _   _   _   _   _
        Aktivierung              _   X   _   _   _   _   _   _   _   _
        Laden der JCL            X   _   _   _   _   _   _   _   _   _
        Pruefung der Vorbeding.  _   _   _   X   _   _   _   _   _   _
        Job-Start                _   _   X   _   _   _   _   _   _   _
        Job-Ausfuehrung          X   _   _   _   _   _   _   _   _   _
        Jobende-Pruefung         _   X   _   _   _   _   _   _   _   _
        Jobende-Aktionen         _   _   X   _   _   _   _   _   _   _
        Nachrichten senden       _   _   _   X   _   _   _   _   _   _
        Spezielle Aktionen       _   X   _   _   _   _   _   _   _   _
        Bereinigung              _   _   _   X   _   _   _   _   _   _
        Deaktivierung            X   _   _   _   _   _   _   _   _   _
        Task-Wartezeit (Sek.)  ___ ___ ___ _10 ___ ___ ___ ___ ___ ___  global    20

        Max. Anzahl Natural-Tasks            ===> __6
        Max. Leerlaufzeit einer Natural-Task ===> _65 min.
       Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12---
             Help        End         Save                                      Menu

   Informationen zu den Feldern und den Tasks siehe Felder: Profil der Monitor-Tasks

2. Drücken Sie PF5 (Save), um die Eingaben zu bestätigen.

   Ein Fenster wird angezeigt, in dem Sie die Task-Rekonfiguration bestätigen müssen:

       +-------------------------------------------------------------+
       |                                                             |
       |  Bitte bestaetigen Sie                                      |
       |  Task-Rekonfiguration                                       |
       |  durch Eingabe von TASK TABLE                               |
       |                ==> ______________________________           |
       |  PF3 End                                                    |
       +-------------------------------------------------------------+

3. Geben Sie `TASK TABLE` ein und drücken Sie PF3 (End).

   Das Fenster schließt sich. Im Bildschirm Profil der Monitor-Tasks wird die Meldung `Funktion ausgeführt` angezeigt.

   Die Änderungen werden beim nächsten Start des Monitors wirksam.

4. Drücken Sie PF3 (End),, um zum Bildschirm Monitor-Standardwerte zurückzukehren.

### Felder: Profil der Monitor-Tasks

Der Bildschirm Profil der Monitor-Tasks enthält folgende Felder:

Feld | Bedeutung
--- | ---
Task # | Die Tasks am oberen Rand der Matrix werden allgemeine Tasks genannt, da jede von ihnen alle Funktionen ausführen kann. Sie werden alle beim Start des Monitors aktiviert. Pro Zeile dürfen Sie nur ein einziges Spaltenfeld (Task #) markieren (Pflichtfelder). Der Standardwert für alle Funktionen ist der Haupt-Tasks (Task # 1). Anmerkung Faktisch verwendet Entire Operations von dem freigehaltenen Bereich 1 - 50 nur die Tasks 1 - 10 als allgemeine Tasks. Nur für diese ist die Aufgabenverteilung einstellbar. Für die Tasks 51 - 99 ist die Aufgabenverteilung fest vorgegeben. Ausführliche Informationen zur Verwendung der Tasks siehe nachfolgende Abschnitte.
< suspendiert | Normalerweise wird jede Funktion einem Task zugewiesen. In Notfällen, zum Beispiel bei einer Systemwiederherstellung nach einem Maschinenausfall, können Sie die Zuweisung einer Funktion aufheben, indem Sie die entsprechende Markierung im Profil der Monitor-Tasks entfernen markieren. Die betreffende Funktion bleibt dann solange `suspendiert`, bis Sie ihr den Task wieder zuweisen.
Task-Wartezeit (Sek.) | Die Wartezeit zwischen zwei Monitor-Task-Zyklen. Dieser Wert kann für jeden Monitor-Task einzeln definiert werden. Wird hier kein Wert angegeben, wird der Wert vom Feld globale Monitor-Wartezeit im Bildschirm Monitor-Standardwerte genommen. Anmerkung In diesem Fall ändern Sie nur die Standardeinstellungen. Wenn Sie die Einstellungen für die aktuelle Monitor-Sitzung ändern möchten, müssen Sie dies unter Entire Operations-Monitor / Tasks tun.
Max. Anzahl Natural-Tasks | Dies ist die maximale Anzahl Natural-Tasks für die parallele Ausführung asynchroner Natural-Programme (Typ NAT). Erhöhen Sie diesen Wert, wenn Sie längere Natural-Programme parallel laufen lassen wollen. Der Standardwert ist `0` (Natural-Programme werden synchron von Task 1 ausgeführt.)
Max. Leerlaufzeit einer Natural-Task | Ein Natural-Task kann noch für einige Zeit aktiv bleiben, nachdem er das letzte Natural-Programm in seiner Warteschlange ausgeführt hat. Das kann von Nutzen sein, wenn es viele Natural-Programme mit kurzen Ausführungszeiten gibt und es entfallen dadurch einige Mehraufwände für das Starten und Stoppen von (Sub-)Tasks. Der Standardwert ist `0` (Ein Natural-Programm wird sofort beendet, wenn seine Warteschlange leer ist.)
global | Dieses Feld zeigt die im Feld globale Monitor-Wartezeit im Bildschirm Monitor-Standardwerte definierte globale Monitor-Wartezeit.

### Verfügbare Monitor-Tasks

- Haupt-Task, Task 1
  Task 1 ist der Haupt-Task, ein Allzweck-Task, der immer vorhanden sein muss. Er dient zum Ausführen aller Funktionen, für die kein anderer Tasks definiert ist.

  Es ist der einzige Task, der andere Tasks starten kann.

- Andere Allzweck-Tasks, 2-50
  Die Tasks (Nummer 2 bis 50) sind andere Allzweck-Tasks. Das bedeutet, dass jeder von ihnen in der Lage ist, alle Funktionen auszuführen. Diese Tasks werden alle beim Start des Monitors gestartet. Jede Funktion kann und darf nur von exakt einem Task ausgeführt werden.

  Definieren Sie nicht zu viele Monitor-Tasks.

  Falls Task 1 nicht für Ihre Erfordernisse reicht, können Sie, wie im obigen Bildschirm dargestellt, weitere Tasks definieren. Sie sollten jedoch nicht mehr als 2 bis 4 Tasks definieren, da auch immer die für die Verwaltung der einzelnen Tasks benötigten Ressourcen berücksichtigt werden müssen.

- Natural-Tasks, 51-89
  Natural-Programme (Jobs des Typs `NAT`; Nummern 51 bis 89) können in dem speziell für sie vorgesehenen Task asynchron ausgeführt werden.

  Im Feld Max. Anzahl Natural-Tasks können Sie angeben, wie viele von ihnen parallel aktiv sein können.

  Im Feld Max. Leerlaufzeit einer Natural-Task können Sie angeben, wie lange sie sich im Leerlauf befinden sollen, wenn ihre Eingabe-Warteschlange leer ist.

  Diese Tasks werden bei Bedarf gestartet.

  Anmerkung
  Asynchrone Exits für die Job-Ende-Überprüfung (EJC) und für die Job-Ende-Aktionen (EJA) werden ebenfalls in den Natural Tasks ausgeführt. Siehe auch Asynchrone Exit-Ausführung im Dokument Installation und Inbetriebnahme.

- OGC RPC Service-Task, 90
  Der Task 90 erledigt Hintergrundfunktionen für den Entire Operations GUI Client (OGC). Er wird beim Start des Monitors automatisch gestartet. Er kann nicht vom Systemadministrator konfiguriert werden.

## Filter zum Suspendieren von Entire Operations-Funktionen

Wenn Sie nach einer Notfallwiederherstellung die Arbeitsbelastung des Systems reduzieren wollen, können Sie durch die Definition von Filtern bestimmen, welche Entire Operations-Funktionen für angegebene Jobs suspendiert werden sollen.

Zu jedem Filter können Sie angeben, ob er sofort aktiviert, d.h. wirksam werden soll oder nur der Vorbereitung dient.

Um Filter und suspendierte Funktionen aufzulisten und zu definieren:

1. Drücken Sie PF10 (Susp) im Bildschirm Monitor-Standardwerte.

   Der Bildschirm Suspendierungen wird angezeigt (Beispiel):

       09.03.18                ***** Entire Operations *****                18:33:57
                                     Suspendierungen

              Filter fuer                   Suspendierbare
        Eigentmr   Netzwerk    Job          Funktionen                  Aktivieren

        ****************************** Anfang der Daten ******************************
        EXAMPLE___ *_________  JOB*______   * _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   Y
        DEMO*_____ TEST>_____  T>________   A _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   N
        SAGTEST___ SAGNET____  T<________   J S _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   Y
        __________ __________  __________   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   _
        __________ __________  __________   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   _
        __________ __________  __________   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   _
        __________ __________  __________   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   _
        __________ __________  __________   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   _
        __________ __________  __________   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   _
        __________ __________  __________   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   _
        __________ __________  __________   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   _
        __________ __________  __________   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   _
        __________ __________  __________   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   _
        ******************************* Ende der Daten *******************************
       Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12---
             Help        End   EnAll Save  DisAl Up    Down

2. Weitere Informationen siehe Spalten und Felder: Monitor-Standardwerte - Suspendierungen.

   Sie können PF4 (EnAll) drücken, um alle definierten Filter zu aktivieren, oder PF6 (DisAl) drücken, um alle Definitionen zu deaktivieren.

   Sie können Filter-Definitionen löschen, indem Sie die entsprechenden Zeilen in der Tabelle leeren.

3. Drücken Sie PF5, um die Definitionen zu speichern.

4. Drücken Sie PF3 (End), um die Funktion zu verlassen.

   Die aktivierten Definitionen werden vom Monitor ausgewertet, wenn Sie diese Funktion verlassen.

### Spalten und Felder: Monitor-Standardwerte - Suspendierungen

Die Spalten und Felder im Bildschirm Suspendierungen haben folgende Bedeutung:

Spalte | Bedeutung
--- | ---
Filter für | Filter können auf die Objekte Eigentümer, Netzwerk und Job angewendet werden.
Eigentmr | Name eines Eigentümers oder ein Namensbereich. Gültige Bereichsangaben siehe Filter-Kriterien angeben im Benutzerhandbuch.
Netzwerk | Name eines Netzwerks oder ein Namensbereich. Gültige Bereichsangaben siehe Filter-Kriterien angeben im Benutzerhandbuch.
Job | Name eines Jobs oder ein Namensbereich. Gültige Bereichsangaben siehe Filter-Kriterien angeben im Benutzerhandbuch.
Suspendierbare Funktionen | Zu suspendierende Funktion: Mögliche Eingabewerte:
`A` | Aktivierung Netzwerke aktivieren.
`J` | Laden der JCL JCL laden.
`P` | Prüfung der Vorbedingungen Prüfung der Vorbedingungen durchführen.
`S` | Job-Start Jobs starten.
`U` | Job-Ausführung Jobs ausführen.
`E` | Job-Ende-Prüfung Job-Ende-Prüfungen durchführen.
`O` | Job-Ende-Aktionen Job-Ende-Aktionen ausführen.
`M` | Nachrichten senden Nachrichten senden.
`D` | Deaktivierung Netzwerke deaktivieren.
`*` | Alle Funktionen Alle Funktionen ausführen.
Aktivieren | Aktivierung oder Deaktivierung der in Suspendierbare Funktionen eingegebenen Funktionen. Mögliche Eingabewerte:
`Y` | Funktion aktiviert.
`N` | Funktion deaktiviert.
Mit PF4 setzen Sie alle Filter auf `Y`, mit PF6 setzen Sie alle Filter auf `N`.

### On this page

- Standardwerte für den Monitor definieren
- Profil der Monitor-Tasks
- Filter zum Suspendieren von Entire Operations-Funktionen