NOPMLA1N - Monitor-Aktivitäts-Protokoll einschalten und ausschalten

#### Search Results

Search

# NOPMLA1N - Monitor-Aktivitäts-Protokoll einschalten und ausschalten

Sie können mittels der folgenden Aufrufe aus Ihrer Natural-Anwendung heraus das Monitor-Aktivitäts-Protokoll ein- und ausschalten.

    CALLNAT 'NOPMLA1N'
      P-FUNCTION

Die Parameter haben die folgende Bedeutung:

Parameter | Format/Länge | Verwendung
--- | --- | ---
`P-FUNCTION` | A1 | ein | Funktions-Code:
`Y` | Monitor-Aktivitäts-Protokoll starten.
`N` | Monitor-Aktivitäts-Protokoll stoppen.

Der Aufruf dieses APIs hat die gleiche Wirkung wie das Setzen des Feldes `Log Monitor-Aktivitaet` in den Monitor-Standardwerten.

Sie können damit das Monitor-Aktivitäts-Protokoll zu bestimmten Zeiten oder auf Grund von Bedingungen automatisch ein- und ausschalten.