NOPULW9N - Meldungen in das SAT-Protokoll schreiben

#### Search Results

Search

# NOPULW9N - Meldungen in das SAT-Protokoll schreiben

Sie können Meldungen in die Protokoll-Datei des System Automation Tool (SAT) mit der folgenden Anweisung schreiben:

    CALLNAT 'NOPULW9N'
      P-TASK-ID P-MESSAGE-CODE P-MESSAGE P-DBENV P-OWNER P-NETWORK P-NETWORK-VERSION
      P-RUN P-JOB P-JOB-ID P-LOG-TARGET P-USE-NAT-MSG-CACHE

Bedeutung der Parameter:

Parameter | Format/Länge | Verwendung
--- | --- | ---
`P-TASK-ID` | A8 `BY VALUE` | ein | Benutzerkennung des Erzeugers der Entire Operations Protokoll-Meldungen. Kann leer bleiben und wird in diesem Falle mit dem Inhalt der `*USER`-Variablen versorgt. Entire Operations interne Verwendung: Name der aktuellen Monitor-Task.
`P-MESSAGE-CODE` | N4 `BY VALUE` | ein | Interner Meldungsschlüssel (nicht angezeigt); er wird bei späterer Meldungsauswahl benutzt. Benutzen Sie Meldungsschlüssel im Bereich 8000-8999, damit Sie Konfliktsituationen mit internen Meldungen vermeiden können.
`P-MESSAGE` | A70/1:V `BY VALUE` | ein | Die Meldungstextzeile(n). Anmerkung Dieser Parameter ist ein dynamisches Array. Es können eine oder mehrere Textzeilen übergeben werden.
`P-DBENV` | A10 `BY VALUE` `OPTIONAL` | ein | Datenbankumgebung. Kann leer bleiben (zur zukünftigen Verwendung).
`P-OWNER` | A10 `BY VALUE` `OPTIONAL` | ein | Eigentümer; wird bei späterer Meldungsauswahl benutzt. Kann leer bleiben.
`P-NETWORK` | A10 `BY VALUE` `OPTIONAL` | ein | Netzwerk; wird bei späterer Meldungsauswahl benutzt. Kann leer bleiben.
`P-NETWORK-VERSION` | A10 `BY VALUE` `OPTIONAL` | ein | Netzwerk-Version; wird bei späterer Meldungsauswahl benutzt. Kann leer bleiben.
`P-RUN` | I4 `BY VALUE` `OPTIONAL` | ein | Laufnummer, die der Meldung zugewiesen wurde. Kann leer bleiben.
`P-JOB` | A10 `BY VALUE` `OPTIONAL` | ein | Er wird bei späterer Meldungsauswahl benutzt. Kann leer bleiben.
`P-JOB-ID` | A10 `BY VALUE` `OPTIONAL` | ein | Job-Kennung des Betriebssystems; kann leer bleiben. Numerische Werte müssen rechtsbündig sein mit führenden Nullen, z.B.: `0000004711`.
`P-LOG-TARGET` | A3 | ein | Hier wird definiert, wohin die Protokoll-Meldung geschrieben werden soll.
`NOP` | In das Entire Operations Protokoll (Standardwert).
`SO` | In die SYSOUT der aktuellen Monitor-Task oder des Batch-Jobs.
`ALL` | In das Protokoll und in die SYSOUT.
`P-USE-NAT-MSG-CACHE` | L `OPTIONAL` | ein | Benutzen Sie den internen Nachrichten-Zwischenspeicher (Cache) von Natural. Wird diese Routine außerhalb des Entire Operations-Monitors aufgerufen, muss dieser Parameter auf `FALSE` gesetzt oder weggelassen werden, weil in diesem Fall der Nachrichten-Zwischenspeicher von Natural nicht initialisiert ist. Wenn diese Routine innerhalb des Entire Operations-Monitors aufgerufen wird, können Sie diesen Parameter auf `TRUE` setzen. Bei Problemen mit dieser Einstellung lassen Sie den Parameter weg oder benutzen Sie `FALSE`.

Der Zeitstempel und die erstellende Benutzerkennung werden automatisch eingefügt.

Diese Routine wird auch intern von den anderen Benutzer-API-Routinen aufgerufen.