REC_XFER

#### Search Results

Search

# REC_XFER

#### Beschreibung

Zeichnet die Datentransfer-Buffer auf Festplatte auf.

Die Datentransfer-Buffer werden in die Datei Xfer.trc im Log-/Trace-Verzeichnis geschrieben. Wenn die Datei noch nicht vorhanden ist, wird sie erstellt. Ansonsten werden alle neuen Datentransfer-Buffer einer bestehenden Datei angehängt.

Die Datentransfer-Buffer werden solange aufgezeichnet, bis Sie den Befehl `REC_XFER` erneut eingeben. Sie können diesen Modus mit einer Tastenkombination ein- und ausschalten.

Die Standardtastenkombination ist abhängig von der Art der Session und dem entsprechenden Tastenschema.

Art der Session / Standardtastenschema | Standardtastenkombination
--- | ---
TN3270 / SAGKEYS1 | STRG+F
BS2000 / BS2000KEYS | STRG+X
VTxxx / VT220PC | ALT+F

Wichtig
Dieser Befehl dient der Problemlösung bei Entire Connection und sollte nur unter Anleitung Ihres Technischen Supports benutzt werden.

Wenn Datentransfer-Buffer aufgezeichnet werden, erscheint im Terminal-Emulationsbildschirm ein X in Spalte 80 der Statuszeile.

#### Syntax

    REC_XFER

#### Zurückgegebene Variablen

Keine

#### Verwandte Befehle

`QA`, `REC_BUFF`, `REC_SCR`

#### Benutzung

Prozedurdatei: | Ja
Befehlszeile: | Nein
Taste: | Ja
API: | Ja