PAUSE

#### Search Results

Search

# PAUSE

#### Beschreibung

Hält die Verarbeitung für eine bestimmte Zeitspanne an, maximal bis zur angegebenen Zeitspanne, minimal bis zum Eintreffen einer Antwort vom Host.

Während der Pause wird geprüft, ob eine Antwort vom Host vorliegt. Wenn die Antwort vor dem definierten Ende der Pause eintrifft, wird die Ausführung der Prozedurdatei sofort fortgesetzt.

#### Syntax

    PAUSE millisekunden

millisekunden kann ein Wert zwischen 0 und 32000 sein, d.h. zwischen 0 Tausendstel einer Sekunde und 32 Sekunden. Der Wert 1000 entspricht 1 Sekunde.

#### Beispiele

- Verarbeitung für 1 Sekunde (1000 Millisekunden) anhalten:

      PAUSE 1000

- Verarbeitung für die Anzahl der Sekunden anhalten, die in der Variable `#CNT1` definiert sind:

      PAUSE #CNT1

#### Prozedurdateibeispiel

Vars.ncp

#### Zurückgegebene Variablen

Keine

#### Verwandte Befehle

`ELAPSETIME`, `WAIT`, `WAITFOR`, `WAITM`, `WAITUNTIL`

#### Benutzung

Prozedurdatei: | Ja
Befehlszeile: | Nein
Taste: | Nein
API: | Ja