LU1- (SCS-) Steuerzeichen

#### Search Results

Search

# LU1- (SCS-) Steuerzeichen

SCS steht für "SNA character string".

SCS-Steuerzeichen sind für den Ausdruck von formatiertem Text verantwortlich. Entire Connection unterstützt die folgenden SCS-Steuerzeichen:

Funktion | Steuerzeichen | Beschreibung | Anmerkung
--- | --- | --- | ---
BEL | 0x2F | Bell | Wird ignoriert.
CR | 0x0D | Carriage Return |
FF | 0x0C | Form Feed |
GE | 0x08 | Graphical Escape | Nicht unterstützt, wird ignoriert.
HT | 0x05 | Horizontal Tab |
RS | 0x1E | Record Separator | Wird wie "New Line" behandelt.
LF | 0x25 | Line Feed |
NL | 0x15 | New Line |
NUL | 0x00 | Print Null or Blank | Muss im Setup konfiguriert werden.
NFF | 0x3A | Necessary Form Feed | Wird wie "Form Feed" behandelt.
VT | 0x0B | Vertical Tab |
NNL | 0x06 | Necessary New Line | Wird wie "New Line" behandelt.
TRC | 0x35 | Transparency | Startet einen transparenten Block mit Übersetzung von EBCDIC nach ASCII.
ATRC | 0x36 | Absolute Transparency | Startet einen transparenten Block ohne jegliche Übersetzung.

Alle anderen Zeichen werden von EBCDIC nach ASCII übersetzt (außer im Modus "Absolute Transparency").

Die Übersetzungsfunktion benutzt für Host-Drucker-Sessions die Übersetzungstabellen, die auf der Eigenschaftenseite National definiert wurden.