Allgemeine Architektur

#### Search Results

Search

# Allgemeine Architektur

Dieser Abschnitt behandelt die Architektur von Entire Connection:

- Komponenten

- Konfiguration

## Komponenten

Entire Connection besteht aus den folgenden Anwendungen:

- Konfigurationsmanager

- Terminal

- Host-Drucker-Manager

- Formatkonverter

Die folgende Abbildung zeigt die logischen Komponenten von Entire Connection:

#### Workstation-Integration

Es gibt Schnittstellen zu Windows-Anwendungen, sowie einer großen Anzahl von weiteren PC-Paketen. Hierdurch wird Entire Connection vollständig in Ihre Workstation-Umgebung integriert.

#### Unbesetzter Arbeitsplatz (UA)

Sie können Tasks festlegen, die ohne Benutzerinteraktion automatisch zu einem bestimmten Zeitpunkt verarbeitet werden.

#### API (Programmierschnittstelle)

Sie können Funktionen von Entire Connection aus einer Anwendung heraus aufrufen. Dies ermöglicht die integrierte, gemeinsame Verarbeitung zwischen dem PC und Ihrer Multi-Host-Umgebung.

#### Script-Sprache

Ermöglicht die Verarbeitung von Befehlen und Prozeduren.

#### Datenaustausch

Durch Hoch- und Herunterladen können Sie Daten, die in Natural geschrieben sind, zwischen dem PC und verbundenen Host-Anwendungen austauschen.

#### Terminal-Emulation

Das Herzstück von Entire Connection ist die Terminal-Emulation, die den PC mit dem Host-System verbindet.

#### Objekttypen

Der Administrator legt die Systemvoreinstellungen fest und verwaltet die Benutzer, Benutzergruppen, Tabellen und Drucker-Sessions. Für alle anderen Benutzer stehen individuelle Einstellungsmöglichkeiten für eine Session zur Verfügung.

## Konfiguration

Dieser Abschnitt gibt einen Überblick über die unterstützten Host-Umgebungen und die entsprechende Kommunikations-Software.

Sie können Entire Connection ganz leicht an die Konfiguration in Ihrer Umgebung anpassen. Leicht verständliche Dialoge fordern Sie dazu auf, vordefinierte Einstellungen auszuwählen, mit denen die Host-Verbindungen hergestellt werden. Dies ermöglicht eine schnelle und einfache Integration in Ihr Computer-Netzwerk.

Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die unterstützten Kommunikationsmethoden:

Diese Kommunikationsmethode | bietet diese Art der Verbindung
--- | ---
BS2000 TCP/IP | Multi-Session
Telnet (TN3270 und VTxxx) | Multi-Session, Multi-Host (über TCP/IP, TN3270 und VTxxx mit WinSock 2), Drucker-Session

Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die unterstützten Host-Systeme und die entsprechenden Session-Typen:

Host-System | Session-Typ
--- | ---
IBM-Großrechner | TN3270
IBM AS 400 | TN3270
BS2000 | BS2000 TCP/IP
Linux/VMS | Telnet VTxxx

### On this page

- Komponenten
- Konfiguration