MONITOR

#### Search Results

Search

# MONITOR

#### Beschreibung

Schreibt kommunikationsspezifische Daten auf die Festplatte.

Dies entspricht der Funktion Trace bei Kommunikation auf der Eigenschaftenseite Test der Session-Eigenschaften.

Die Daten werden in die Datei Mon<nn>.trc im Log-/Trace-Verzeichnis geschrieben, wobei nn eine Zahl ist, die jeweils um 1 erhöht wird.. Wenn die Datei noch nicht vorhanden ist, wird die Datei Mon00.trc erstellt. Ansonsten werden die Informationen der bestehenden Datei angehängt.

Die Daten werden solange aufgezeichnet, bis Sie den Befehl `MONITOR` erneut eingeben. Sie können diesen Modus mit einer Tastenkombination ein- und ausschalten.

Die Standardtastenkombination ist abhängig von der Art der Session und dem entsprechenden Tastenschema.

Art der Session / Standardtastenschema | Standardtastenkombination
--- | ---
TN3270 / SAGKEYS1 | STRG+M
BS2000 / BS2000KEYS | STRG+M
VTxxx / VT220PC | ALT+M

Wenn Daten aufgezeichnet werden, erscheint im Terminal-Emulationsbildschirm ein M in Spalte 5 der Statuszeile.

Wichtig
Dieser Befehl dient der Problemlösung bei Entire Connection und sollte nur unter Anleitung Ihres Technischen Supports benutzt werden.

#### Syntax

    MONITOR

#### Zurückgegebene Variablen

Keine

#### Benutzung

Prozedurdatei: | Nein
Befehlszeile: | Nein
Taste: | Ja
API: | Nein