Kommunikationsparameter

#### Search Results

Search

# Kommunikationsparameter

Sie können Kommunikationsparameter für die folgenden Session-Typen angeben:

- TN3270(E) für Anzeige-Sessions

- TN3270E für Drucker-Sessions

- Telnet VTxxx

- BS2000 TCP/IP

Die Dialogfelder Kommunikation für die verschiedenen Session-Typen erscheinen, wenn Sie im Dialogfeld Session-Eigenschaften oder im Dialogfeld Host-Drucker-Session die Befehlsschaltfläche Kommunikation wählen.

## TN3270(E) für Anzeige-Sessions

Die folgenden Eigenschaftenseiten stehen zur Verfügung:

- Allgemein

- Erweitert

- Sicherheit

Siehe auch: TN3270(E) im Abschnitt Installation.

### Allgemein

#### Hostname / IP-Adresse

Geben Sie den Namen des Hosts an, mit dem Sie kommunizieren möchten.

Als Alternative (zum Beispiel, wenn in Ihrem Netzwerk kein Name-Server installiert ist), können Sie die TCP/IP-Adresse des Hosts angeben. Sie können die Adresse in den folgenden Formaten angeben:

- Internet Protocol Version 4 (IPv4)
  Das TCP/IP-Adressformat ist w.x.y.z, wobei w, x, y und z für Nummern stehen, die zwischen 1 und 3 Stellen haben können. Beispiel: 23.218.4.90.

- Internet Protocol Version 6 (IPv6)
  Das TCP/IP-Adressformat ist s:t:u:v:w:x:y:z, wobei s, t, u, v, w, x, y und z für hexadezimale Nummern stehen, die zwischen 1 und 4 Stellen haben können. Eine Adresse ist somit 128 Bit lang und besteht aus acht 16-Bit hexadezimalen Nummern, die durch Doppelpunkte voneinander getrennt sind. Beispiel: 2010:4711:0000:0000:0000:0000:000B:0010.

#### Standard-TCP-Port

Markieren Sie dieses Optionsfeld, wenn Sie den Standard-TCP-Port (23) benutzen wollen.

#### Anderer TCP-Port

Markieren Sie dieses Optionsfeld, wenn Sie einen anderen TCP-Port benutzen möchten. Geben Sie die gewünschte Port-ID im nebenstehenden Textfeld ein. Die TCP/IP-Port-ID muss dieselbe sein, wie die auf dem Host definierte Telnet-Port-ID.

#### Unterstützung für erweiterte Attribute im Datenstrom

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden erweiterte Attribut-Bytes (EABs) in dieser Session unterstützt.

#### Verzögerung

Diese Option betrifft nur den Zeilenmodus. Sie legt die Zeit in Zehntelsekunden fest, die Entire Connection warten soll, bis davon ausgegangen werden kann, dass die Übermittlung eines Bildschirms abgeschlossen ist. Gültige Werte liegen zwischen 0 und 30. Dieser Timer wird immer dann zurückgesetzt, wenn Daten vom Großrechner übermittelt werden. Er wird benutzt, um das logische Bildschirmende (end-of-screen) zu ermitteln, da dies durch kein physisches Signal angekündigt wird.

### Erweitert

#### TN3270E-Protokoll verwenden

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, läuft die Kommunikation über TN3270E. Voraussetzung: der Telnet-Server muß in der Lage sein, TN3270E zu verarbeiten. Ansonsten wird das TN3270-Protokoll verwendet.

#### Geräte-/Ressourcenname

Steht nur zur Verfügung, wenn das Kontrollkästchen TN3270E-Protokoll verwenden markiert ist. Geben Sie eines der Folgenden an:

- Anzeige-LU-Name
  Wenn eine Anzeige-LU angegeben wurde, versucht die Terminal-Anwendung von Entire Connection diese LU beim Öffnen einer Session zu verwenden. Wenn diese LU bereits benutzt wird, wird eine Fehlermeldung ausgegeben.

- Ressourcenname
  Wenn eine Ressource (z.B. ein LU-Pool) angegeben wurde, versucht die Terminal-Anwendung von Entire Connection eine beliebige LU aus dem angegebenen LU-Pool zu öffnen.

Wenn Sie einen Namen angeben, wird eine "spezifische" Session erstellt. Sessions, die auf dem Telnet-Server als spezifisch definiert wurden, stehen nur für die Sessions zur Verfügung, für die Sie einen Anzeige-LU-Namen oder einen Ressourcennamen angegeben haben.

Wenn Sie dieses Textfeld leer lassen, wird eine "generische" Session erstellt. In diesem Fall wird eine beliebige generische Anzeige-LU des Telnet-Servers verwendet. Voraussetzung: auf dem Telnet-Server muss mindestens eine generische Session definiert sein.

#### Verbundene Druck-Session verwenden

Diese Funktion kann nur verwendet werden, wenn bei der Installation Host-Drucker-LU-Unterstützung ausgewählt wurde. Die Host-Drucker-LU-Unterstützung kann nur mit dem Setup-Typ Benutzer installiert werden. Dies kann auch nachträglich installiert werden.

Diese Funktion steht nur für TN3270E-Server zur Verfügung. Falls Sie versuchen, diese Funktion bei einem TN3270-Server zu benutzen, erscheint beim Öffnen der Anzeige-Session eine Fehlermeldung.

Dieses Kontrollkästchen steht dem Administrator (Standardname: SYSTEM) zur Verfügung, wenn das Kontrollkästchen TN3270E-Protokoll verwenden markiert ist. Bei allen anderen Benutzern steht dieses Kontrollkästchen nicht zur Verfügung (in diesem Fall wird es immer grau dargestellt).

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird für diese Session eine verbundene Druck-Session benutzt. In diesem Fall enthält das Dialogfeld Session-Eigenschaften eine zusätzliche Eigenschaftenseite: Drucker-LU. Weitere Informationen finden Sie bei der Beschreibung dieser Eigenschaftenseite.

Wenn eine verbundene Druck-Session definiert wurde, wird beim Öffnen einer Anzeige-Session automatisch die TN3270E-Druck-Session gestartet. Die Druck-Session übernimmt die Kommunikationsparameter der Anzeige-Session, d.h. Host-Adresse (Hostname oder IP-Adresse) und Port. Die beim Verbindungsaufbau der Anzeige-Session mit dem Telnet-Server zurück gelieferte Anzeige-LU wird dazu verwendet, mit Hilfe des `ASSOCIATE`-Befehls (siehe TN3270E für Drucker-Sessions) eine Druck-LU zu öffnen. Die eigentliche Zuordnung von Anzeige-Session zu Druck-Session muss auf dem Telnet-Server konfiguriert werden.

Eine verbundene Druck-Session wird automatisch geschlossen, wenn die Anzeige-Session geschlossen wird.

#### Andere Kommunikationsparameter

Steht nur zur Verfügung, wenn das Kontrollkästchen Verbundene Druck-Session verwenden markiert ist.

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, können Sie andere Kommunikationsparameter für Ihre verbundene Druck-Session verwenden (zum Beispiel eine andere Portnummer oder andere Sicherheitseinstellungen). Hierzu müssen Sie die Befehlsschaltfläche Kommunikation rechts neben diesem Kontrollkästchen wählen. Das daraufhin erscheinende Dialogfeld entspricht dem einer normalen Drucker-Session (siehe TN3270E für Drucker-Sessions) mit den folgenden Ausnahmen: Der Hostname kann nicht geändert werden; dieses Textfeld enthält immer den Namen der Anzeige-Session. Die Art der Verbindung kann nicht geändert werden; sie ist immer "Einem Terminal zuordnen".

### Sicherheit

#### SSL/TLS Sicherheit deaktivieren

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist SSL/TLS abgeschaltet. Die anderen Optionen auf dieser Seite stehen in diesem Fall nicht zur Verfügung. Wenn SSL/TLS abgeschaltet ist, ist eine Verbindung mit verhandelbarer Telnet-Sicherheit (siehe unten) nicht möglich.

#### SSL/TLS Handshake-Verbindung

Für eine SSL/TLS Handshake-Verbindung muss dieses Kontrollkästchen markiert sein. Die Session ist dann als sichere Session definiert. Hierfür ist ein Zertifikat auf dem TN3270-Server erforderlich. Der Port der Session, zu der Sie die Verbindung aufbauen, sollte als sicher definiert sein.

Für eine Verbindung ohne SSL/TLS oder für eine Verbindung mit verhandelbarer Telnet-Sicherheit darf dieses Kontrollkästchen nicht markiert sein.

Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Installation unter SSL/TLS-Unterstützung für TN3270.

#### Common-Name im Zertifikat mit Hostnamen vergleichen

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird der Wert im Textfeld Hostname / IP-Adresse der Eigenschaftenseite Allgemein mit dem Wert für den Common Name (CN) im Zertifikat verglichen.

#### Authentifizierung des Server-Zertifikats prüfen

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird das Server-Zertifikat auf dem Client geprüft (d.h. Server-Authentifizierung ist eingeschaltet). Wenn Server-Authentifizierung ist eingeschaltet ist, müssen Sie darauf achten, dass die Zertifikate auf den Clients korrekt installiert sind. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Installation unter Server-Zertifikate mit Entire Connection überprüfen.

Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, wird das Server-Zertifikat nicht auf dem Client geprüft (d.h. Server-Authentifizierung ist abgeschaltet).

#### Eigenes Zertifikat an den Server senden, wenn dieser eines verlangt

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist Client-Authentifizierung eingeschaltet. Dies ist nur erforderlich, wenn Ihr TN3270-Server die Identität der Clients, die eine Verbindung herstellen wollen, überprüfen will. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Installation unter Client-Authentifizierung.

#### Der private Schlüssel des Client ist passwortgeschützt

Steht nur zur Verfügung, wenn das Kontrollkästchen Eigenes Zertifikat an den Server senden, wenn dieser eines verlangt markiert ist.

Markieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn der private Schlüssel des Clients mit einem Passwort geschützt ist. Dieser Schutz wird beim Generieren des privaten Client-Schlüssels definiert. Siehe auch das Dokument keys.txt (in englischer Sprache) im Ordner certs.

#### Passwort-Abfrage

Steht nur zur Verfügung, wenn das Kontrollkästchen Der private Schlüssel des Client ist passwortgeschützt markiert ist.

In diesem Dropdown-Listenfeld stehen die folgenden Optionen zur Verfügung:

- Interaktiv beim Session-Start
  Wenn die Session in der Terminal-Anwendung geöffnet wird, erscheint ein Dialogfeld, in dem Sie das Passwort für den privaten Schlüssel eingeben müssen.

- Benutzer-Passwort
  Das Passwort, das bei den Benutzereigenschaften auf der Eigenschaftenseite Parameter 1 definiert wurde, wird benutzt. Das Benutzer-Passwort und das Passwort für den privaten Schlüssel müssen identisch sein. Siehe die Beschreibung der Eigenschaftenseite Parameter 1.

- Benutzer-Passwort 1-4
  Eines der Passwörter, das bei den Benutzereigenschaften auf der Eigenschaftenseite Prozedur definiert wurde, wird benutzt. Das Benutzer-Passwort und das Passwort für den privaten Schlüssel müssen identisch sein. Siehe die Beschreibung der Eigenschaftenseite Prozedur, Option Weitere Benutzerkennzeichen definieren.

Wenn eines der Benutzer-Passwörter definiert wurde, erscheint nicht das Dialogfeld, in dem Sie das Passwort für den privaten Schlüssel eingeben müssen. Die Sicherheit ist immer noch gewährleistet, weil der private Schlüssel des Clients durch das Passwort von Entire Connection vor unbefugtem Zugriff geschützt ist.

Wenn ein falsches Passwort angegeben wird, wird die Session nicht geöffnet. In diesem Fall erscheint die Fehlermeldung, dass der private Schlüssel nicht geladen werden konnte. Das kann entweder bedeuten, dass das Passwort falsch ist, oder dass der private Schlüssel ungültig oder dem Server nicht bekannt ist.

#### Aktive SSL/TLS Protokolle

Sie können die SSL-/TLS-Protokolle definieren, die beim anfänglichen Handshake zwischen dem TN3270-Server und Entire Connection erlaubt sind. Standardmäßig sind alle unterstützten TLS-Protokolle aktiviert.

Die folgenden Protokolle können aktiviert werden:

- TLS V 1.0

- TLS V 1.1

- TLS V 1.2

- TLS V 1.3

## TN3270E für Drucker-Sessions

Die folgenden Eigenschaftenseiten stehen zur Verfügung:

- Allgemein

- Sicherheit

Siehe auch: TN3270(E) im Abschnitt Installation.

### Allgemein

Die Kommunikationsparameter für Drucker-Sessions sind dieselben wie für TN3270(E) für Anzeige-Sessions. Bei Drucker-Sessions stehen jedoch das Kontrollkästchen Verzögerung und die Eigenschaftenseite Erweitert nicht zur Verfügung. Statt dessen wird folgendes Dropdown-Listenfeld angezeigt:

#### Art der Verbindung

Wählen Sie eine der folgenden Optionen:

- Mit einem Drucker verbinden
  Diese Option ist auch als `CONNECT`-Befehl bekannt. Wenn Sie diese Option wählen, können Sie eine spezifische oder generische Session definieren wie oben für das Textfeld Geräte-/Ressourcenname beschrieben (siehe TN3270(E) für Anzeige-Sessions).

- Einem Terminal zuordnen
  Diese Option ist auch als `ASSOCIATE`-Befehl bekannt. Wenn Sie diese Option wählen, müssen Sie den Namen einer Anzeige-LU im Textfeld Geräte-/Ressourcenname angeben. Dieser Anzeige-LU muss auf dem Telnet-Server eine Drucker-LU zugeordnet sein.

### Sicherheit

Die Kommunikationsparameter für Drucker-Sessions sind dieselben wie für TN3270(E) für Anzeige-Sessions. Bei Drucker-Sessions steht jedoch die Option Interaktiv beim Session-Start nicht im Dropdown-Listenfeld Passwort-Abfrage zur Verfügung.

## Telnet VTxxx

Die folgenden Eigenschaftenseiten stehen zur Verfügung:

- Allgemein

- Sicherheit

- Datentransfer

Siehe auch: Telnet VTxxx im Abschnitt Installation.

### Allgemein

#### Hostname / IP-Adresse

Geben Sie den Namen des Hosts an, mit dem Sie kommunizieren möchten.

Als Alternative (zum Beispiel, wenn in Ihrem Netzwerk kein Name-Server installiert ist), können Sie die TCP/IP-Adresse des Hosts angeben. Sie können die Adresse in den folgenden Formaten angeben:

- Internet Protocol Version 4 (IPv4)
  Das TCP/IP-Adressformat ist w.x.y.z, wobei w, x, y und z für Nummern stehen, die zwischen 1 und 3 Stellen haben können. Beispiel: 23.218.4.90.

- Internet Protocol Version 6 (IPv6)
  Das TCP/IP-Adressformat ist s:t:u:v:w:x:y:z, wobei s, t, u, v, w, x, y und z für hexadezimale Nummern stehen, die zwischen 1 und 4 Stellen haben können. Eine Adresse ist somit 128 Bit lang und besteht aus acht 16-Bit hexadezimalen Nummern, die durch Doppelpunkte voneinander getrennt sind. Beispiel: 2010:4711:0000:0000:0000:0000:000B:0010.

#### Terminal-Typ

Geben Sie den Terminal-Typ für die Terminal-Emulation an. Dies kann einer der folgenden sein: VT100, VT220 oder VT320.

#### Verbindungsart

Markieren Sie das Optionsfeld Telnet, wenn Sie normale Telnet-Verbindungen nutzen wollen. Markieren Sie das Optionsfeld SSH, wenn Sie sichere SSH-Verbindungen nutzen wollen.

#### Standard-TCP-Port

Markieren Sie dieses Optionsfeld, wenn Sie den Standard-TCP-Port (23) benutzen wollen.

#### Anderer TCP-Port

Markieren Sie dieses Optionsfeld, wenn Sie einen anderen TCP-Port benutzen möchten. Geben Sie die gewünschte Port-ID im nebenstehenden Textfeld ein. Die TCP/IP-Port-ID muss dieselbe sein, wie die auf dem Host definierte Telnet-Port-ID.

#### Verzögerung

Die Option legt die Zeit in Zehntelsekunden fest, die Entire Connection warten soll, bis davon ausgegangen werden kann, dass die Übermittlung eines Bildschirms abgeschlossen ist. Gültige Werte liegen zwischen 0 und 30. Dieser Timer wird immer dann zurückgesetzt, wenn Daten vom Großrechner übermittelt werden. Er wird benutzt, um das logische Bildschirmende (end-of-screen) zu ermitteln, da dies durch kein physisches Signal angekündigt wird.

### Sicherheit

Die Optionen auf dieser Seite stehen nur dann zur Verfügung, wenn die Verbindungsart SSH auf der Eigenschaftenseite Allgemein markiert wurde.

Die Einstellungen auf dieser Eigenschaftenseite werden für die SSH-Authentifizierung benutzt. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Installation unter SSH-Unterstützung für Telnet.

#### SSH-Authentifizierungsmethoden

In Abhängigkeit von Ihrer SSH-Host-Konfiguration werden eine oder mehrere Authentifizierungsmethoden vom Host angeboten. Wenn Sie eine Authentifizierungsmethode nicht verwenden wollen (zum Beispiel, wenn eine andere Methode den Vorrang haben soll), können Sie das entsprechende Kontrollkästchen markieren. Die folgenden Kontrollkästchen stehen zur Verfügung:

- Authentifizierungsmethode "password" deaktivieren

- Authentifizierungsmethode "keyboard-interactive" deaktivieren

- Authentifizierungsmethode "publickey" deaktivieren

Es wird empfohlen, dass Sie die Standardeinstellungen dieser Kontrollkästchen beibehalten; das heißt, alle Authentifizierungsmethoden sind aktiviert. Im Zweifelsfall wenden Sie sich an Ihren Administrator.

Die Authentifizierungsmethode "publickey" ist die bevorzugte Methode. Sie wird benutzt, wenn eine private Schlüsseldatei angegeben wurde (siehe unten).

#### Schlüsseldatei für die "publickey"-Authentifizierung

Das Textfeld Private Schlüsseldatei steht nur zur Verfügung, wenn das Kontrollkästchen Authentifizierungsmethode "publickey" deaktivieren nicht markiert ist.

Die private Schlüsseldatei muss sich im Ordner appdata des lokalen Benutzers befinden, und dort im Ordner \Software AG\Entire Connection\certs. Wenn Sie einen Dateinamen angeben, müssen Sie keinen Pfad angeben weil Entire Connection automatisch im oben genannten certs-Ordner nach der Schlüsseldatei sucht.

Sie können auch die Befehlsschaltfläche Durchsuchen wählen, um die Schlüsseldatei aus einem Dialogfeld auszuwählen.

#### Benutzerkennzeichen- und Passwort-Abfrage

Normalerweise ist das Benutzerpasswort das Passwort, das für die Anmeldung bei der Linux-Maschine erforderlich ist. Wenn jedoch die Authentifizierungsmethode "publickey" benutzt wird, dann ist das Passwort die Passphrase für den privaten Schlüssel.

In diesem Dropdown-Listenfeld stehen die folgenden Optionen zur Verfügung:

- Interaktiv beim Session-Start
  Wenn die Session in der Terminal-Anwendung geöffnet wird, erscheint ein Dialogfeld, in dem Sie Benutzerkennzeichen und Passwort eingeben müssen.

- Benutzerkennzeichen und Passwort
  Das Benutzerkennzeichen und das Passwort, das bei den Benutzereigenschaften auf der Eigenschaftenseite Parameter 1 definiert wurde, wird benutzt. Siehe die Beschreibung der Eigenschaftenseite Parameter 1.

- Benutzerkennzeichen und Passwort 1-4
  Eines der Benutzerkennzeichen und Passwörter, das bei den Benutzereigenschaften auf der Eigenschaftenseite Prozedur definiert wurde, wird benutzt. Wenn ein Passwort oder eine Passphrase für die SSH-Anmeldung nicht erforderlich ist, können Sie das Passwort "NIL" für die Passwörter 1-4 benutzen. Siehe die Beschreibung der Eigenschaftenseite Prozedur, Option Weitere Benutzerkennzeichen definieren.

Wenn eine der Kombinationen aus Benutzerkennzeichen und Passwort definiert wurde, erscheint nicht das Dialogfeld, in dem Sie Benutzerkennzeichen und Passwort eingeben müssen.

Wenn ein falsches Benutzerkennzeichen oder ein falsches Passwort angegeben wird, wird die Session nicht geöffnet. In diesem Fall erscheint eine Fehlermeldung.

#### Anmeldeinformationen übersetzen

Diese Einstellung ermöglicht die Übersetzung von Anmeldeinformationen (Benutzername, Passwort) von der lokalen Windows-Kodierung nach UTF-8. Die Übersetzung ist erforderlich, wenn die Anmeldeinformationen Sonderzeichen in UTF-8 enthalten. Dies kann der Fall sein, wenn LDAP verwendet wird oder wenn UTF-8 als Standardterminal-Codepage eingestellt ist.

### Datentransfer

Die folgenden Optionen stehen für die Einrichtung des Datentransfers zwischen Natural for Linux and Cloud und Entire Connection zur Verfügung:

- Nur Datentransfer über Port
  Der Datentransfer mit Natural for Linux and Cloud erfolgt über einen zusätzlichen Port.

- Getunnelten Datentransfer bevorzugen
  Wann immer es möglich ist wird der Datentransfer mit Natural for Linux and Cloud über die bereits bestehende VTxxx-Verbindung getunnelt. Dies wird ab Natural for Linux and Cloud Version 9.3.1 unterstützt. Frühere Versionen, die nur die Portkommunikation unterstützen, können diese Methode weiterhin verwenden.

- Nur getunnelter Datentransfer
  Der Datentransfer mit Natural for Linux and Cloud wird nur über die bereits bestehende VTxxx-Verbindung getunnelt. Entire Connection öffnet keinen Port mehr für die Kommunikation. Wenn in einer Version von Natural for Linux and Cloud nur die Portkommunikation unterstützt wird, dann wird der Fehler 17-114 ausgelöst.

#### Bevorzugter TCP-Port

Die Kommunikation für den Datenaustausch mit Natural for Linux and Cloud geschieht über einen zusätzlichen Port. Bei der Ausführung des Datentransfers wird eine zweite Verbindung von Natural zum Client-PC hergestellt. Um den Datentransfer erfolgreich abzuschließen, muss die neue Verbindung in der Konfiguration (zum Beispiel bei Firewalls) berücksichtigt werden. Falls die Portnummer bereits benutzt wird, sucht der Datentransfer nach der nächsten freien Portnummer; die bevorzugte Portnummer wird bei der Suche jeweils um eins erhöht.

Die Standard-Portnummer beim Erstellen einer neuen Session ist 22333.

Der Bereich der gültigen bevorzugten Portnummern liegt zwischen 1024 und 65535. Die Portnummern 0 bis 1023 sind für privilegierte Dienste auf Systemebene reserviert und werden als "Well Known Ports" bezeichnet.

#### Lokale IP-Adresse

Wenn für Ihren PC zwei oder mehr TCP/IP-Adressen definiert wurden (zum Beispiel für eine Ethernet-Karte und für eine VPN-Verbindung), können Sie die TCP/IP-Adresse auswählen, die Sie für den Datentransfer mit Natural for Linux and Cloud verwenden wollen. Dieses Dropdown-Listenfeld bietet alle verfügbaren TCP/IP-Adressen zur Auswahl an. Hierbei werden auch der "Friendly Name" (vom Benutzer lesbarer Name) und die Adapterbeschreibung angezeigt.

Wenn keine lokale IP-Adresse ausgewählt wird, wird die Standard-TCP/IP-Adresse Ihres PCs benutzt.

## BS2000 TCP/IP

Die folgenden Eigenschaftenseiten stehen zur Verfügung:

- Allgemein

- Sicherheit

Siehe auch: BS2000 TCP/IP im Abschnitt Installation.

### Allgemein

#### Hostname / IP-Adresse

Geben Sie den Namen des Hosts an, mit dem Sie kommunizieren möchten.

Als Alternative (zum Beispiel, wenn in Ihrem Netzwerk kein Name-Server installiert ist), können Sie die TCP/IP-Adresse des Hosts angeben. Sie können die Adresse in den folgenden Formaten angeben:

- Internet Protocol Version 4 (IPv4)
  Das TCP/IP-Adressformat ist w.x.y.z, wobei w, x, y und z für Nummern stehen, die zwischen 1 und 3 Stellen haben können. Beispiel: 23.218.4.90.

- Internet Protocol Version 6 (IPv6)
  Das TCP/IP-Adressformat ist s:t:u:v:w:x:y:z, wobei s, t, u, v, w, x, y und z für hexadezimale Nummern stehen, die zwischen 1 und 4 Stellen haben können. Eine Adresse ist somit 128 Bit lang und besteht aus acht 16-Bit hexadezimalen Nummern, die durch Doppelpunkte voneinander getrennt sind. Beispiel: 2010:4711:0000:0000:0000:0000:000B:0010.

#### Host-TCP-Port

Geben Sie die gewünschte Port-ID ein. Die TCP/IP-Port-ID muss dieselbe sein, wie die auf dem Host definierte Port-ID.

#### Terminal-Modell

Wählen Sie das gewünschte Terminal-Modell. Das Terminal-Modell muss vom Host-System definiert oder zur Verfügung gestellt werden.

#### Stationsname

Wenn Sie keinen Stationsnamen eingeben, wird beim Öffnen einer Session automatisch ein interner Name (z.B. STN1, STN2 usw.) von Entire Connection erzeugt. Dies ist empfehlenswert, wenn Sie mehrere Verbindungen zum BS2000-Host mit derselben Host-Session herstellen wollen.

Optional. Sie können auch den Namen der Datensichtstation eingeben, mit der die Verbindung zum Host hergestellt wird. Der Stationsname darf folgende Zeichen enthalten: A bis Z, 0 bis 9, $, # und @. Das erste Zeichen darf keine Zahl sein. Der Name kann bis zu 8 Zeichen lang sein. Wenn Sie einen Stationsnamen angeben, kann nur eine Host-Session mit diesem Namen aktiv sein. Wenn dieselbe Host-Session ein weiteres Mal geöffnet wird, wird die vorher geöffnete Host-Session automatisch geschlossen.

Wenn Sie Stationsnamen verwenden, sollten Sie mehrere Host-Sessions mit unterschiedlichen Stationsnamen erstellen.

#### BS2000-Anwendung

Geben Sie den Namen der Anwendung auf dem BS2000-Host ein, mit der die Verbindung hergestellt werden soll. Als Vorgabe wird der Name $DIALOG eingetragen. Der Name kann bis zu 8 Zeichen lang sein. Die Verbindung wird durch einen "open"-Befehl ohne Parameter hergestellt.

Wenn dieses Feld leer ist, werden Sie beim Öffnen der Host-Session aufgefordert, einen BS2000-Anwendungsnamen einzugeben. Sie können dann den "open"-Befehl gefolgt von einem Anwendungsnamen eingeben (zum Beispiel `o $DIALOG`). Dies ist hilfreich, wenn Sie mit mehreren BS2000-Anwendungen arbeiten wollen.

#### Verzögerung

Diese Option betrifft nur unformatierte Bildschirme. Sie legt die Zeit in Zehntelsekunden fest, die Entire Connection warten soll, bis davon ausgegangen werden kann, dass die Übermittlung eines Bildschirms abgeschlossen ist. Gültige Werte liegen zwischen 0 und 30. Dieser Timer wird immer dann zurückgesetzt, wenn Daten vom Großrechner übermittelt werden. Er wird benutzt, um das logische Bildschirmende (end-of-screen) zu ermitteln, da dies durch kein physisches Signal angekündigt wird.

#### P-Tastenschema laden

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, können Sie ein P-Tastenschema aus dem Dropdown-Listenfeld auswählen. Dieses Dropdown-Listenfeld enthält alle zur Zeit definierten P-Tastenschemata. Das ausgewählte Schema wird dann als Standard-P-Tastenschema für diese Session benutzt, d.h. beim Öffnen der Session wird der Inhalt der P-Tasten automatisch in die Terminal-Anwendung geladen.

### Sicherheit

Die Optionen für die Sicherheits-Sessions sind identisch mit den Optionen für TN3270(E).

Siehe TN3270(E) für Anzeige-Sessions > Sicherheit für alle Details.

### On this page

- TN3270(E) für Anzeige-Sessions
- TN3270E für Drucker-Sessions
- Telnet VTxxx
- BS2000 TCP/IP