RFILE - Datei für Aufzeichnung per Recording-Funktion

#### Search Results

Search

# RFILE - Datei für Aufzeichnung per Recording-Funktion

Dieser Natural-Profilparameter gibt an, wo Aufzeichnungen (d.h. Datenaufzeichnung mittels der Recording-Funktion) gespeichert werden.

Mögliche Werte | `SPAD` | Die Aufzeichnungen werden im Scratch-Pad File gespeichert. (Wenn kein Scratch-Pad File definiert ist, werden die Aufzeichnungen in der Systemdatei `FUSER` gespeichert.) Siehe auch Natural Scratch-Pad File in der Operations-Dokumentation.
`FUSER` | Die Aufzeichnungen werden in der Systemdatei `FUSER` gespeichert.
`FNAT` | Die Aufzeichnungen werden in der Systemdatei `FNAT` gespeichert.
Standard-Einstellung | `SPAD` |
Dynamische Angabe | ja |
Angabe innerhalb der Session | nein |

Anmerkung
Informationen zur Recording-Funktion siehe Recording Utility in der Debugger und AE-Dienstprogramme-Dokumentation.