MADIO - Maximale Anzahl der DBMS-Aufrufe zwischen Bildschirm-Ein-/Ausgaben

#### Search Results

Search

# MADIO - Maximale Anzahl der DBMS-Aufrufe zwischen Bildschirm-Ein-/Ausgaben

Dieser Natural-Profilparameter dient zur Angabe der maximal zulässigen Anzahl der DBMS-Aufrufe zwischen zwei Bildschirm-Ein-/Ausgabe-Operationen.

Mögliche Werte | `30 - 32767` | Maximale Anzahl der DBMS-Aufrufe.
`0` | `MADIO=0` gibt an, dass kein Limit wirksam sein soll.
Standard-Einstellung | `512` |
Dynamische Angabe | ja |
Angabe innerhalb der Session | nein |
Anwendungsprogrammierschnittstelle | `USR1005N` | Siehe SYSEXT Utility im Dokumentensatz Debugger und AE-Dienstprogramme. * Empfohlen.
`USR1068N` *

Anmerkung
Bei Überschreitung des angegebenen Limits wird das Natural-Programm unterbrochen und der Benutzer wird davon durch die Natural-Fehlermeldung 1009 in Kenntnis gesetzt.