Natural-Profilparameter für NATSPOOL

#### Search Results

Search

# Natural-Profilparameter für NATSPOOL

Dieses Dokument beschreibt die Profilparameter, die für `NATSPOOL` im Natural-Parameter-Modul definiert werden müssen.

- NTPRINT-Makro oder PRINT-Parameter

- FSPOOL-Parameter

- NAFUPF-Parameter

- NAFSIZE-Parameter

Weitere Informationen zu Natural-Profilparametern und Parameter-Makros finden Sie in der Natural-Parameter-Referenz-Dokumentation.

## NTPRINT-Makro oder PRINT-Parameter

Um die logischen Drucker zu definieren, für die Reports generiert werden können, muss das `NTPRINT`-Makro im Natural-Parametermodul verwendet werden.

Beispiel:

    NTPRINT (1,3,6-11,15),AM=NAF

Der entsprechende Profilparameter `PRINT` kann auch verwendet werden, um die gleichen Optionen dynamisch beim Starten einer Sitzung anzugeben.

Weitere Informationen siehe Parameter-Makro `NTPRINT` und Profilparameter `PRINT` in der Parameter-Referenz-Dokumentation.

## FSPOOL-Parameter

Die `FSPOOL`-Parametereinstellung bestimmt die Datenbankkennung (DBID), die Dateinummer (FNR), das Passwort, den Chiffrierschlüssel der Spool-Datei für die Natural-Session und die Schreibschutzoption (RO).

Weitere Informationen siehe Profilparameter `FSPOOL` in der Parameter-Referenz-Dokumentation.

## NAFUPF-Parameter

Der Natural-Profilparameter `NAFUPF` wird verwendet, um den Namen des Benutzerprofils (1 bis 8 Zeichen) anzugeben, das bei der Erstellung von Reports verwendet werden soll. Das Benutzerprofil kann nur mit der Funktion 31.1 definiert werden.

Beispiel:

    NAFUPF=SAG00001

Weitere Informationen siehe Profilparameter `NAFUPF` in der Parameter-Referenz-Dokumentation.

## NAFSIZE-Parameter

Die Einstellung des Natural-Profilparameters `NAFSIZE` bestimmt die Größe des Arbeitspuffers, der von Natural Advanced Facilities verwendet wird.

`NAFSIZE=0` ist der Standardwert. Dieser Wert verhindert die Initialisierung von Natural Advanced Facilities.

`NAFSIZE=1` ist für den Betrieb ausreichend. Größere Werte verbessern den Betrieb nicht.

Setzen Sie `NAFSIZE` in allen Umgebungen, in denen Natural Advanced Facilities verwendet werden kann, auf `1`.

Weitere Informationen siehe Profilparameter `NAFSIZE` in der Parameter-Referenz-Dokumentation.

### On this page

- NTPRINT-Makro oder PRINT-Parameter
- FSPOOL-Parameter
- NAFUPF-Parameter
- NAFSIZE-Parameter