Natural-Druck- und Arbeitsdateien unter CICS

#### Search Results

Search

# Natural-Druck- und Arbeitsdateien unter CICS

Dieses Kapitel behandelt die Verwendung von Natural-Druck- und Arbeitsdateien (Print- und Work-Files) unter CICS.

Folgende Themen werden behandelt:

- Angepasste Nutzung von Druck- und Arbeitsdateien

- CICS-Zwischenspeicher für Druck- und Arbeitsdateien

- Transiente CICS-Daten bei Druck- und Arbeitsdateien

## Angepasste Nutzung von Druck- und Arbeitsdateien

Die Natural CICS-Schnittstelle unterstützt Natural-Druck- und Arbeitsdateien in CICS entweder als Warteschlangen für transiente CICS-Daten oder als CICS-Zwischenspeicherwarteschlangen, sowohl für Hilfs- als auch für Hauptspeicher.

Um die Nutzung anzupassen, müssen Sie die folgenden Subparameter in den Profilparametern `PRINT` und `WORK` setzen:

    AM=CICS, TYPE=TD/AUX/MAIN, DEST=queuename

Weitere Informationen finden Sie unter den nachstehenden Links:

- Beschreibung des Profilparameters `WORK` und wie Sie die oben genannten Subparameterwerte setzen, siehe `NTWORK`-Parametermakro.

- Beschreibung des Profilparameters `PRINT` und wie Sie die obigen Subparameterwerte setzen, siehe `NTPRINT`-Parametermakro.

Die Unterstützung der Druckdateien durch die Natural CICS-Schnittstelle wurde zu Zwecken der Nachverfolgung und Protokollierung bereitgestellt. Sie ist nicht für die Bearbeitung von Reports gedacht. Insbesondere werden die Schlüsselwort-Subparameter `PRTY`, `CLASS`, `COPIES` usw. beim Statement `DEFINE PRINTER` nicht verarbeitet.

## CICS-Zwischenspeicher für Druck- und Arbeitsdateien

CICS-Zwischenspeicher-Warteschlangen, sowohl Hilfs- als auch Hauptspeicher, für CICS-Druck- und -Arbeitsdateien sind von konzeptbedingt `RECFM=V`-Dateien, die für Ein- und Ausgaben zur Verfügung stehen.

Obwohl es in Natural unter CICS keine ausschließliche Kontrolle einer bestimmten TS-Warteschlange durch eine Natural-Sitzung gibt, können Sie automatisch sitzungs- oder terminalabhängige Druck- oder Arbeitsdateien anlegen, indem Sie die im Makro `NTCICSP` mit dem Subparameter `TERMVAR` definierte Zeichenkette (`&TID` ist der Standardwert) in den Subparameter `DEST` des Profilparameters `PRINT` oder in den Subparameter `DEST` des Profilparameters `WORK` eingeben. Wenn eine solche Zeichenfolge im acht Zeichen langen `DEST`-Subparameter gefunden wird, wird sie durch die tatsächliche Terminalkennung ersetzt.

### In einer CICSplex-Umgebung

Wenn Sie in einer CICSplex-Umgebung arbeiten, müssen Natural-Druck- und Arbeitsdateien im CICS-Zwischenspeicher in einer CICS-TST als `TYPE=SHARED` oder `TYPE=REMOTE` definiert werden.

### NCI-System-Warteschlangen

In Natural unter CICS kann auf NCI-System-Warteschlangen nicht zugegriffen werden. (NCI-System-Warteschlangen sind TS-Warteschlangen mit einem im Subparameter `TSKEY` des Makros `NCMDIR` definierten Präfix).

## Transiente CICS-Daten bei Druck- und Arbeitsdateien

In der CICS-DCT muß eine CICS Transient Data Queue für eine Natural-CICS-Druck- und Arbeitsdatei definiert werden. Bei indirekten Zielen (Destinations) werden die Attribute der Basis-Destinationen weitergegeben. Insbesondere bestimmen die Attribute einer Extra-Partition-Destination, wie `RECFM` oder `TYPEFLE`, die Natural-Arbeitsdateiattribute.

Bei Intra-Partition-Destinationen ist `RECFM=V` voreingestellt und sie sind sowohl für die Eingabe als auch für die Ausgabe verfügbar.

Transiente CICS-Daten bei Druck- und Arbeitsdateien sind gemeinsam genutzte Dateien ("Shared Files") in dem Sinne, dass mehr als eine Sitzung Ein-/Ausgabe-Operationen gegen eine solche Datei durchführen kann.

### On this page

- Angepasste Nutzung von Druck- und Arbeitsdateien
- CICS-Zwischenspeicher für Druck- und Arbeitsdateien
- Transiente CICS-Daten bei Druck- und Arbeitsdateien