Gesamte Umgebung übertragen

#### Search Results

Search

# Gesamte Umgebung übertragen

In diesem Abschnitt werden die Schritte beschrieben, die Sie vor und nach dem Übertragen der gesamten Entire Output Management-Umgebung einschließlich aller Daten von einer Systemdatei in eine andere Systemdatei ausführen müssen.

Folgende Themen werden behandelt:

- Vor dem Übertragen der Umgebung

- Umgebung übertragen

- Nach dem Übertragen der Umgebung

## Vor dem Übertragen der Umgebung

Führen Sie vor dem Übertragen der Entire Output Management-Umgebung folgende Schritte aus:

- Schließen Sie alle aktiven Bündel.

- Beenden Sie alle Druck-Tasks.

- Starten Sie den Reaktivierungs-Task, um sicherzustellen, dass keine Reports mehr zur Reaktivierung markiert sind.

- Starten Sie den Bereinigungs-Task.

- Beenden Sie den Monitor (`SHUTDOWN`).

- Erstellen Sie eine Sicherungskopie Ihrer bisherigen Entire Output Management-Umgebung.

## Umgebung übertragen

Benutzen Sie die entsprechenden Adabas Utilities, um die Entire Output Management-Umgebung in die gewünschte, neue Systemdatei zu übertragen.

## Nach dem Übertragen der Umgebung

Nach erfolgtem Übertragen zeigen die von Entire Output Management intern verwendeten Datenbankkennungen (DBIDs) und Dateinummern (FNRs) noch auf Orte in der alten Umgebung. Sie können sie mit Hilfe der Entire Output Management Utility NOMMOVE anpassen, indem Sie in NOMMOVE die entsprechenden Orte in der neuen Umgebung angeben. Die Ausführung von NOMMOVE muss im Batch-Modus erfolgen. NOMMOVE ruft dabei die Utilities NOMNODE und NOMCONT auf und setzt die angegebenen neuen Orte in allen relevanten Standardwerten und Objekte in Entire Output Management.

Die Angabe aller Parameter in NOMMOVE ist zwingend erforderlich. Um zu erfahren, wie Sie die Parameter korrekt angeben, müssen Sie das Programm NOMMOVE online ausführen.

### On this page

- Vor dem Übertragen der Umgebung
- Umgebung übertragen
- Nach dem Übertragen der Umgebung