Entire Operations in verteilten Umgebungen

#### Search Results

Search

# Entire Operations in verteilten Umgebungen

Dieser Abschnitt behandelt folgende Themen:

- Gemischte Umgebungen

- Beispiele für die erforderlichen Dienste-Definitionen für den Zugriff auf einen UNIX- oder Windows-Knoten

- Kommunikation mit einem Großrechner-Knoten

## Gemischte Umgebungen

Ab Version 3.1.1 kann Entire Operations in gemischten Großrechner-/UNIX-/Windows-Umgebungen laufen.

Der Entire Operations Monitor und die Entire Operations-Systemdateien können sich auf einer UNIX-Maschine befinden, während die gesteuerten Umgebungen unter einem beliebigen Großrechner-, UNIX oder Windows-Betriebssystem laufen können.

## Beispiele für die erforderlichen Dienste-Definitionen für den Zugriff auf einen UNIX- oder Windows-Knoten

Dieser Abschnitt behandelt folgende Themen:

- Definitionen für den Knoten, auf dem sich Entire Operations befindet

- Definitionen für gesteuerte Umgebungen - UNIX

### Definitionen für den Knoten, auf dem sich Entire Operations befindet

#### SYSSATU/SATSRV

Die Beschreibung der kundenspezifischen Anpassung von SYSSATU/SATSRV finden Sie im Abschnitt Customizing the SATSRV Text Member in der separaten SAT-Dokumentation. Das folgende Beispiel gilt für Entire Operations:

    nprdemo       SATSRV   TYPE=ACI
                           BROKER-ID         = BKR034
                           SERVER-NAME   = HP001
                           SERVER-CLASS  = NPR
                           SERVICE           = nprdemo
    .
    .

#### EntireX Broker

Die Beschreibung der kundenspezifischen Anpassung des EntireX Broker inden Sie im Installationsschritt Customize EntireX Broker im Abschnitt Installing and Setting up Entire System Server on UNIX Platforms. Das folgende Beispiel gilt für Entire Operations:

    SERVER   = HP001F
    CLASS    = NPR
    SERVICE  = nprdemo
    .
    .

### Definitionen für gesteuerte Umgebungen - UNIX

Die Beschreibung der Definition der Entire System Server/UNIX-Initialisierungsdatei npr.ini finden Sie in Installationsschritt Step 4: Customize the NPR Server im Abschnitt Installing and Setting up Entire System Server on UNIX Platforms. Das folgende Beispiel gilt für Entire Operations (siehe BS2000/OSD Work File Extensions):

    [nprdemo]
    Local_node            = HP001
    Integration_Mechanism = ETB,BKR034
    .
    .

## Kommunikation mit einem Großrechner-Knoten

Keine der oben aufgeführten Definitionen wird benötigt, wenn der Zugriff auf Großrechner-Ressourcen und -Jobs über den Entire System Server erfolgt. Für diese Art des Fernzugriffs müssen lediglich die folgenden Voraussetzungen erfüllt werden:

1. Der gewünschte Entire System Server-Knoten muss über Entire Net-Work zugänglich sein.

2. Der gewünschte Entire System Server-Knoten auf dem Großrechner muss die Version 2.1.2 oder höher haben. Falls dieser Knoten in einer BS2000/OSD-Umgebung läuft, dann wird außerdem der Zap XC21044 (Problem Tape XC12P1) benötigt.

### On this page

- Gemischte Umgebungen
- Beispiele für die erforderlichen Dienste-Definitionen für den Zugriff auf einen UNIX- oder Windows-Knoten
- Kommunikation mit einem Großrechner-Knoten