Betriebssystem-Informationen über aktive Tasks anzeigen

#### Search Results

Search

# Betriebssystem-Informationen über aktive Tasks anzeigen

Dieser Abschnitt behandelt folgende Themen:

- Bildschirm: Alle aktiven Tasks aufrufen

- Spaltenüberschriften: Alle aktiven Tasks

- Aktive Tasks nach Knoten auflisten

- Aktive Tasks nach Typ auflisten

## Bildschirm: Alle aktiven Tasks aufrufen

Um Betriebssysteminformationen über aktive Tasks anzeigen zu lassen:

1. Drücken Sie PF9 im Bildschirm Aktive Job-Netzwerke.

   Der Bildschirm Alle Aktiven Tasks wird angezeigt (Beispiel):

        20.06.12                ***** Entire Operations *****                11:28:42
                                      Alle aktiven Tasks
        Knoten ==> 146__  MVS/ESA                                     Typ ==> JOB_____
        ------------------------------------------------------------------------------
         DP ID Type   JobId Name     Step     Proc     Status   Disp Region   CPU
        255 13 JOB    24619 FP81L81V EXECWLS           SWAP-OUT NO   5792     0.03
        255 17 JOB    24580 XGSLBJNS EXEC              SWAP-OUT NO   1852     0.06
        234 28 JOB    21180 IMSMAF1H STEP01   REGION   NON-SWAP YES   932     0.05
        234 29 JOB    21189 IMS0M11  IMS10M11 REGION   NON-SWAP YES   892     0.03
        234 30 JOB    21191 IMSMAF3H STEP01   REGION   NON-SWAP YES   972     0.05
        228 64 JOB    24672 NAT82OBJ PROTERM  PTEBS300          YES 13744     3.95
        255 10 JOB    22200 SNRPC521 EOR##521          SWAP-OUT NO    796     0.06
        255 10 JOB    22201 SNRPC531 EOR##531          SWAP-OUT NO    900     0.28
        255 14 JOB    24560 BQEUNIS  ATTACH   STEP1    SWAP-OUT NO  14076     0.17
        255 10 JOB    24034 FPSCRIPT AFPQA    NATBAT   SWAP-OUT NO   2816     2.00

        ******************************* Ende der Daten *******************************
        Kommando => ____________________________________________________________
       Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12---
             Help        End                           Down

   Dieser Bildschirm zeigt Informationen über alle im Betriebssystem laufenden aktiven Tasks an, einschließlich Jobs, die nicht in Entire Operations definiert sind (nur z/OS).

2. Drücken Sie PF8 bzw. PF7, um in der Liste der aktiven Tasks zu blättern.

3. Drücken Sie PF3, um den Bildschirm zu verlassen.

## Spaltenüberschriften: Alle aktiven Tasks

Der Verarbeitungsteil enthält folgende Spalten:

Feld | Bedeutung
--- | ---
DP | Vom Betriebssystem zugeordnete Zuteilungspriorität.
ID | Kennzeichen für JES2-Initiator (nur für Tasks des Typs `JOB`).
Type | Jobtyp nach Typenauswahlfeld (siehe Aktive Tasks nach Typ auflisten).
JobId | Betriebssystem-Jobnummer.
Name | z/OS: Name des Jobs, so wie er im `JOB`-Statement der JCL zugewiesen ist.
Step | Name des aktuell ausgeführten Jobsteps.
Proc | Name der aktuell ausgeführten Prozedur.
Status | Status des Adressraums. Mögliche Werte:
`V=R` | Läuft im reellen Speicher.
`TERM` | Adressraum wird gerade beendet.
`NON-SWAP` | Adressraum kann nicht ein- und ausgelagert werden.
`SWAP-OUT` | Adressraum ist ausgelagert.
(Leerzeichen) | Adressraum ist eingelagert.
Disp | Zuteilbarkeit des Adressraums (Dispatching). Mögliche Werte:
`YES` | Adressraum ist zuteilbar.
`NO` | Adressraum ist nicht zuteilbar.
Region | Vom Adressraum belegte Menge reellen Speichers (in Kbytes).
CPU | Vom Adressraum verbrauchte Menge an CPU-Zeit (bis auf ein Hundertstel einer Sekunde genau).

Anmerkung
Die Betriebssystem-Informationen können hier nicht verändert werden.

## Aktive Tasks nach Knoten auflisten

Um einen Entire System Server Knoten auszuwählen, dessen aktive Tasks aufgelistet werden sollen:

1. Geben Sie eine Knoten-Nummer im Feld Knoten in der oberen linken Ecke des Bildschirms Alle Aktiven Tasks ein.

   Drücken Sie Enter.

   Oder:
   Geben Sie einen Stern (*) ein.

   Drücken Sie Enter, um ein Auswahlfenster für Knoten zu öffnen.

   Markieren Sie einen Knoten mit einem beliebigen Zeichen.

   Drücken Sie Enter.

   Der markierte Wert wird in das Feld Knoten übernommen.

   Der Bildschirm Alle Aktiven Tasks listet jetzt nur Tasks für den ausgewählten Knoten auf.

2. Drücken Sie PF8 bzw. PF7, um in der Liste der aktiven Tasks zu blättern.

3. Drücken Sie PF3, um den Bildschirm zu verlassen.

## Aktive Tasks nach Typ auflisten

Um aktive Tasks entsprechend ihres Typs aufzulisten:

1. Geben Sie einen der folgenden Werte im Feld Typ in der oberen rechten Ecke des Bildschirms Alle Aktiven Tasks ein (die kürzeste Eingabeform ist unterstrichen):

   Typ | Bedeutung
   --- | ---
   (Leerzeichen) | Alle Typen zeigen.
   * | Alle Typen zeigen.
   INI | JES2-Initiatoren.
   JOB | Batch-Jobs (Standardwert).
   STC | Gestartete Tasks.
   TSU | TSO-Benutzer.

   Drücken Sie Enter.

   Der Bildschirm Alle Aktiven Tasks listet jetzt nur Tasks des ausgewählten Typs auf.

   Anmerkung
   Betriebssystem-Informationen, die direkt hinter der Knoten-Nummer erscheinen, können nur gelesen und nicht geändert werden.

2. Drücken Sie PF8 bzw. PF7, um in der Liste der aktiven Tasks zu blättern.

3. Drücken Sie PF3, um den Bildschirm zu verlassen.

### On this page

- Bildschirm: Alle aktiven Tasks aufrufen
- Spaltenüberschriften: Alle aktiven Tasks
- Aktive Tasks nach Knoten auflisten
- Aktive Tasks nach Typ auflisten