Job in einem aktiven Netzwerk deaktivieren

#### Search Results

Search

# Job in einem aktiven Netzwerk deaktivieren

Sie können die Aktivierung eines Jobs in einem zu aktivierenden Netzwerklauf abbrechen.

Um die Ausführung eines bestimmten Jobs in einem aktiven Netzwerk für den aktuellen Lauf zu verhindern:

1. Geben Sie im Bildschirm Aktive Jobs das Zeilenkommando `D` im Feld vor dem betreffenden Job ein.

   Drücken Sie Enter.

   Ein Bestätigungsfenster wird angezeigt (Beispiel):

        21.04.10                ***** Entire Operations *****                09:59:00
        Eigentuemer TESTBED              Aktive Jobs               Netzwerk NET01-517
        Auswahl     AW________                                Lauf von 4922_ bis 4923_
       -------------------------------------------------------------------------------
        K   Job         Lauf Typ SpA    JobId   Kn. Datum Zeit  Nachricht
            *---------
        D   FIRST       4922 JOB TXT     5658 N0517 21.04 09:29 Ok beendet
        _   PRQ-CHK     4922 JOB TXT     5698 N0517       09:30 Ok beendet
        _   USR01-DEF   4922 JOB TXT     5756 N0517       09:31 Ok beendet
        _   USR02-DEF +----------------------------------------------+ det
        _   USR03-DEF !                                              ! det
        _   USR03-G01 !  Bitte bestaetigen Sie                       ! det
        _   COLLECT1  !  die Deaktivierung von FIRST                 ! ob beendet
        _   EXE1      !  durch Eingabe von  'Y' ==> _                ! det
        _   USR02-GIN !                                              ! en - Ung. UserI
        _   EXIT1     !  PF3 End                                     ! ebrochen, Exit-
        _   EXIT1-CHK +----------------------------------------------+ ob beendet
        *********************************** m e h r **********************************
        A Ztpl. C Abbr. D Deakt E Edit G JCL g. H Anh. I Eing.b. J JCL K B.Res L Ress.
        M Aend O EOJ P Beschr. R Wdh. S SYSOUT T Stop U Frg V RA W Wt.a. Y Aufr Z U-Nw
        Kommando => ____________________________________________________________
       Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12---
             Help  Add   End   ACond Save  ResUs Up    Down  ATask Left  Right Menu

2. Bestätigen Sie die Deaktivierung durch Eingabe von `Y` in dem entsprechenden Feld.

   Drücken Sie Enter, um den Job zu deaktivieren.

Der Job wird vom Monitor im Hintergrund deaktiviert. Beim Deaktivieren eines Jobs im aktiven Netzwerk wird der Job aus dem aktiven Job-Netzwerk gelöscht und das aktive Netzwerk wird neu strukturiert, um einen ununterbrochenen Job-Fluss zu garantieren. Das folgende Beispiel veranschaulicht die Job-Deaktivierung, wobei ein Job in einem aktiven Netzwerk übergangen wird, das aus drei sequenziellen Jobs besteht.

#### Beispiel: Ad-hoc-Deaktivierung eines Jobs

Das Netzwerk in der folgenden Abbildung soll ohne Job 2 laufen:

Um einen ununterbrochenen Job-Fluss zu gewährleisten, gehen Sie wie folgt vor:

1. Um den Start von Job 2 zu verhindern, genügt es, dessen Eingabebedingung Cond-1 zu löschen.

   Wenn Sie Job 2 im Bildschirm Aktive Jobs deaktivieren, wird die Eingabebedingung automatisch gelöscht.

2. Ersetzen Sie die Eingabebedingung für Job 3 (Cond-2) durch die Eingabebedingung Cond-1.

   Der aktuelle Lauf des Job-Netzwerks überspringt Job 2.

   Wenn Sie einen Job deaktivieren möchten, der gerade läuft (d. h. seine Ausführung unterbrechen), müssen Sie ihn vor der Deaktivierung vom Betriebssystem aus abbrechen. Siehe Aktiven Job abbrechen.