REC_SCR

#### Search Results

Search

# REC_SCR

#### Beschreibung

Zeichnet Terminal-Emulationsbildschirme auf Festplatte auf.

Die Bildschirme werden in die Datei Screen.trc im Log-/Trace-Verzeichnis geschrieben. Wenn die Datei noch nicht vorhanden ist, wird sie erstellt. Ansonsten werden alle neuen Bildschirme einer bestehenden Datei angehängt.

Die Bildschirme werden solange aufgezeichnet, bis Sie den Befehl `REC_SCR` erneut eingeben. Sie können diesen Modus mit einer Tastenkombination ein- und ausschalten.

Die Standardtastenkombination ist abhängig von der Art der Session und dem entsprechenden Tastenschema.

Art der Session / Standardtastenschema | Standardtastenkombination
--- | ---
TN3270 / SAGKEYS1 | STRG+S
BS2000 / BS2000KEYS | STRG+S
VTxxx / VT220PC | ALT+S

Die Bildschirme werden nur im Terminal-Emulationsmodus aufgezeichnet oder wenn eine Prozedurdatei oder ein API-Programm ausgeführt wird und die Systemvariable `DISPLAY` auf `ON` gesetzt ist.

Wenn Bildschirme aufgezeichnet werden, erscheint im Terminal-Emulationsbildschirm ein S in Spalte 79 der Statuszeile.

#### Syntax

    REC_SCR

#### Prozedurdateibeispiel

Recscr.ncp

#### Zurückgegebene Variablen

Keine

#### Verwandte Befehle

`QA`, `REC_BUFF`, `REC_XFER`

#### Benutzung

Prozedurdatei: | Ja
Befehlszeile: | Nein
Taste: | Ja
API: | Ja