Systemvariablen

#### Search Results

Search

# Systemvariablen

Systemvariablen beeinflussen das Verhalten von Entire Connection während der gesamten Laufzeit.

`AUDIT` | `INSTOGGLE` | `PCFILE`
`AUDITXFER` | `LOGOFF` | `PRINTOPTION`
`AUTOLOCK` | `LOGON` | `RESPONSE`
`BEEP` | `LOOPCNT` | `STARTTASK`
`CURSOR` | `NATFILE` | `STATUS`
`DATE` | `NCF` | `STOPTASK`
`DISPLAY` | `NTCOFF` | `TCPADDR`
`EAB` | `NTCON` | `TCPPORT`
`ECHO` | `NUMLOCK` | `TIME`
`EOSDELAY` | `OEM` |

Siehe auch: `*PASSWORD1 - 4` und `*USERID1 - 4`.

Während der Laufzeit können Sie Systemvariablen mit dem Befehl `SET` ändern. Mit dem Befehl `TOGGLE` können Sie auch die Systemvariablen vom Typ "Binär" ändern.

Dieser Abschnitt behandelt die folgenden Themen:

- Arten von Systemvariablen

- Werttypen der Systemvariablen

- Liste der Systemvariablen

## Arten von Systemvariablen

Es gibt zwei Arten von Systemvariablen:

- Systemvariablen, die das ganze System von Entire Connection beeinflussen
  Diese Variablen werden beim Start mit den Werten aus der Share-Datei gefüllt. Sie können die Werte während der Laufzeit ändern, und zwar von der Befehlszeile oder einer Prozedurdatei aus. Diese Änderungen gelten nur, solange Entire Connection aktiv ist. Permanente Änderungen der Variablenwerte können Sie in den entsprechenden Objekteigenschaften vornehmen.

- Systemvariablen, die nur bestimmte Sessions beeinflussen
  Beim Start einer Session werden diese Variablen mit den Werten aus den Session-Eigenschaften gefüllt. Sie können die Werte während der Session ändern, und zwar von einer Prozedurdatei aus. Diese Änderungen gelten nur, solange die Session aktiv ist. Permanente Änderungen der Variablenwerte können Sie in den Session-Eigenschaften vornehmen.

## Werttypen der Systemvariablen

Werttyp | Wert
--- | ---
Binär | TRUE/FALSE Als Synonyme für TRUE/FALSE können Sie auch die Kombinationen YES/NO und ON/OFF verwenden. Wenn Sie den Wert einer Variablen anzeigen, wird jedoch immer TRUE oder FALSE angezeigt.
Datum | Datumsformat (Monat, Tag, Jahr und Begrenzungszeichen) wie in den Benutzereigenschaften eingestellt.
Pfad | {[[laufwerk:]\verzeichnis\...\] dateiname[.erweiterung]}
Integer | Ganze positive Zahl.
Zeichenkette | Ein beliebiges ASCII-Zeichen oder eine Gruppe von ASCII-Zeichen. Die maximale Länge beträgt 254 Zeichen.
Task-Name | Name des gültigen Task.
Zeit | Zeitformat (Stunde, Minute, Sekunde und Begrenzungszeichen) wie in den Benutzereigenschaften eingestellt. Wenn das Begrenzungszeichen ein A ist, wird die Zeit im AM/PM-Format angezeigt, z.B. 01:30 PM.

## Liste der Systemvariablen

Die Vorgabewerte der Systemvariablen sind unterstrichen.

### AUDIT

Betrifft | System
Werttyp | Binär
Gültige Werte | OFF/ON
Objekt / Seite / Option | Benutzereigenschaften / Prozedur / Prozedurdateianweisungen protokollieren.

### AUDITXFER

Betrifft | System
Werttyp | Binär
Gültige Werte | OFF/ON
Objekt / Seite / Option | Benutzereigenschaften / Prozedur / Datentransfer protokollieren

### AUTOLOCK

Betrifft | System
Werttyp | Integer
Gültige Werte | 0 - 1440 (Minuten)
Objekt / Seite / Option | Benutzereigenschaften / Parameter 1 / Zeit für Session-Sperre

### BEEP

Betrifft | System
Werttyp | Binär
Gültige Werte | OFF/ON
Objekt / Seite / Option | Benutzereigenschaften / Parameter 1 / Systemton bei Fehlern und Warnungen

### CURSOR

Betrifft | System
Werttyp | Integer
Gültige Werte | 0 - 4 1 (klein)
Objekt / Seite / Option | Benutzereigenschaften / Parameter 1 / Cursor-Größe

### DATE

Betrifft | System
Werttyp | Datum
Gültige Werte | Alle in den Benutzereigenschaften verfügbaren Datumsformate TMJ.
Objekt / Seite / Option | Benutzereigenschaften / Parameter 2 / Datumsformat

### DISPLAY

Betrifft | Session
Werttyp | Binär
Gültige Werte | OFF/ON
Objekt / Seite / Option | Session-Eigenschaften / Prozedur / Alle Host-Schirme während der Ausführung einer Prozedurdatei zeigen

### EAB

Betrifft | Session
Werttyp | Binär
Gültige Werte | OFF/ON
Objekt / Seite / Option | Session-Eigenschaften / Anzeige / Erweiterte Farbattribute ignorieren

### ECHO

Betrifft | System
Werttyp | Integer
Gültige Werte | 0 - 100 0 (kein Echo)
Objekt / Seite / Option | Wird zum Ausführen von Prozedurdateien im Debug-Modus benutzt

### EOSDELAY

Betrifft | Session
Werttyp | Integer
Gültige Werte | 0 - 1000 (Millisekunden) 6
Objekt / Seite / Option | Session-Eigenschaften / Telnet-Kommunikation / Verzögerung

### INSTOGGLE

Betrifft | Session
Werttyp | Binär
Gültige Werte | OFF/ON
Objekt / Seite / Option | Session-Eigenschaften / Terminal / Einfügemodus lokal umschaltbar machen

### LOGOFF

Betrifft | Session
Werttyp | Binär
Gültige Werte | OFF/ON
Objekt / Seite / Option | Session-Eigenschaften / Prozedur / Automatisches Abmelden ein

### LOGON

Betrifft | Session
Werttyp | Binär
Gültige Werte | OFF/ON
Objekt / Seite / Option | Session-Eigenschaften / Prozedur / Automatisches Anmelden ein

### LOOPCNT

Betrifft | System
Werttyp | Integer
Gültige Werte | 0 - 32767 256
Objekt / Seite / Option | Benutzereigenschaften / Prozedur / Schleifenzähler

### NATFILE

Betrifft | Session
Werttyp | Integer
Gültige Werte | 1-32, wenn Work File 1-31, wenn Printer File 7
Objekt / Seite / Option | Session-Eigenschaften / Datentransfer / Natural Work File

### NCF

Betrifft | System
Werttyp | Binär
Gültige Werte | OFF/ON
Objekt / Seite / Option | Benutzereigenschaften / Parameter 2 / Formatdatei erstellen

### NTCOFF

Betrifft | Session
Werttyp | Pfad
Gültige Werte | Siehe Beschreibung der Werttypen
Objekt / Seite / Option | Session-Eigenschaften / Prozedur / Prozedur zum Abmelden

### NTCON

Betrifft | Session
Werttyp | Pfad
Gültige Werte | Siehe Beschreibung der Werttypen
Objekt / Seite / Option | Session-Eigenschaften / Prozedur / Prozedur zum Anmelden

### NUMLOCK

Betrifft | Session
Werttyp | Binär
Gültige Werte | OFF/ON
Objekt / Seite / Option | Session-Eigenschaften / Terminal / Alphanumerische Eingabe in numerischen Feldern erlauben

### OEM

Betrifft | Session
Werttyp | Binär
Gültige Werte | OFF/ON
Objekt / Seite / Option | Session-Eigenschaften / Datentransfer / DOS-Zeichensatz für das Hochladen/Herunterladen von Daten im NCD-Format

### PCFILE

Betrifft | Session
Werttyp | Integer
Gültige Werte | 1-32, wenn Work File 1-31, wenn Printer File
Objekt / Seite / Option | Siehe die Beschreibung des Befehls `SET`

### PRINTOPTION

Betrifft | Session
Werttyp | Zeichenkette
Gültige Werte | Size=nn Orient={P|L} Duplex={S|V|H}
Objekt / Seite / Option | Siehe die Beschreibung unten.

Mit der Variablen `PRINTOPTION` können Sie die Druckeinstellungen für das Herunterladen zum Drucker und für das Drucken aus einer Prozedurdatei ändern. Sie können die Schriftgröße und die Seitenausrichtung ändern, und Sie können angeben ob auf einer oder auf beiden Seiten des Papiers gedruckt werden soll.

Anmerkung
Die Schriftart für den Ausdruck wird in den Benutzereigenschaften definiert.

Der Wert ist eine Zeichenkette, die aus drei Elementen bestehen kann:

Element | Beschreibung
--- | ---
Size=nn | Schriftgröße. nn ist eine Zahl zwischen 1 und 99.
Orient=option | Seitenausrichtung. Gültige Optionen sind P (Hochformat, englisch "Portrait") und L (Querformat, englisch "Landscape").
Duplex=option | Papierverbrauch. Gültige Optionen sind S (einseitig, englisch "Simplex"), V (vertikal) und H (horizontal).

Die Elemente müssen durch je ein Leerzeichen voneinander getrennt werden. Die Zeichenkette muss mindestens ein Element enthalten. Die Elemente können in beliebiger Reihenfolge angegeben werden.

Beispiel - Schriftgröße 16, Querformat und vertikales, beidseitiges Drucken definieren:

    SET PRINTOPTION "Size=16 Orient=L Duplex=V"

Um die Vorgaben wieder zu benutzen (Schriftgröße wie in den Benutzereigenschaften angegeben, Hochformat und einseitiges Drucken), müssen Sie die aktuellen Einstellungen wie folgt löschen:

    SET PRINTOPTION ""

### RESPONSE

Betrifft | Session
Werttyp | Integer
Gültige Werte | 1 - 1000 (1 - 1000 Sekunden) 1001 - 2440 (1 - 1440 Minuten) 15 (Sekunden) Anmerkung Diese spezielle interne Darstellung für Sekunden und Minuten wird immer dann benutzt, wenn eine Prozedurdatei ausgeführt wird (zum Beispiel mit dem Befehl `SET` oder `WAIT`). Die Werte für Sekunden und Minuten, die Sie mit dem Konfigurationsmanager eingeben, werden automatisch in die interne Darstellung umgesetzt.
Objekt / Seite / Option | Session-Eigenschaften / Prozedur / Max. Host-Antwortzeit

### STARTTASK

Betrifft | System
Werttyp | Task-Name
Gültige Werte | Gültiger Task-Name von Entire Connection
Objekt / Seite / Option | Benutzereigenschaften / Parameter 2 / Start-Task

### STATUS

Betrifft | Session
Werttyp | Binär
Gültige Werte | OFF/ON
Objekt / Seite / Option | Session-Eigenschaften / Prozedur / Statuszeile während der Ausführung einer Prozedurdatei zeigen

### STOPTASK

Betrifft | System
Werttyp | Task-Name
Gültige Werte | Gültiger Task-Name von Entire Connection
Objekt / Seite / Option | Benutzereigenschaften / Parameter 2 / Ende-Task

### TCPADDR

Betrifft | Session
Werttyp | Zeichenkette
Gültige Werte | TCP/IP-Adresse (keine Vorgabe) Eine TCP/IP-Adresse kann aus einer Zeichenkette bestehen, die in der Host-Tabelle aufgelöst wird (bis zu 128 Bytes), oder sie kann folgendermaßen zusammengesetzt sein: nnn.nnn.nnn.nnn wobei nnn für eine Zahl zwischen 000 und 255 steht.
Objekt / Seite / Option | Session-Eigenschaften / TN3270-Kommunikation oder Telnet VTxxx-Kommunikation / Hostname / IP-Adresse

### TCPPORT

Betrifft | Session
Werttyp | Integer
Gültige Werte | TCP/IP-Port-ID 23
Objekt / Seite / Option | Session-Eigenschaften / TN3270-Kommunikation oder Telnet VTxxx-Kommunikation / Standard TCP-Port oder Anderer TCP-Port.

### TIME

Betrifft | System
Werttyp | Zeit
Gültige Werte | Alle im Benutzereigenschaften verfügbaren Zeitformate HMS:
Objekt / Seite / Option | Benutzereigenschaften / Parameter 2 / Zeitformat

### On this page

- Arten von Systemvariablen
- Werttypen der Systemvariablen
- Liste der Systemvariablen